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[bookmark: _GoBack]Однокристальный мультипротокольный беспроводной прибор со сверх низким энергопотреблением, высокой степенью интеграции, поддержкой протоколов Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.2 и IEEE® 802.15.4 RF удобен для использования в портативных, маломощных встраиваемых системах. Начните работу сегодня с применения платформы для разработки Freedom (FRDM-KW41Z) и USB- донгл (USB-KW41Z).
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Беспроводные микроконтроллеры KW41Z/KW31Z/KW21Z семейства Kinetis® 

Компания NXP предлагает мультирежимные, беспроводные микроконтроллеры семейства Kinetis KW41Z/KW31Z/KW21Z для использования в портативных, маломощных устройствах.
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Однокристальный микроконтроллер KW41Z/31Z/21Z семейства Kinetis компании NXP поддерживает несколько протоколов и способен работать одновременно с двумя стеками. В микроконтроллер встроен приемопередатчик 2.4 ГГц, что позволяет использовать протоколы Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.2 и IEEE® 802.15.4 (Thread). Создан на базе ядра ARM® Cortex®-M0+, имеет до 512 Кб флэш-памяти и до 128 Кбайт памяти SRAM, сверхнизкое энергопотребление в режимах радио и ожидания, высокую степенью интеграции, безопасность и аналоговые возможности. Все это делает микроконтроллер идеальным прибором для использования в портативных, работающих от аккумуляторов устройствах.
Три прибора семейства микроконтроллеров KW41Z имеют одинаковые свойства и характеристики, но поддерживают разные протоколы радиосвязи. Это:
Kinetis KW41Z MCUs поддерживает протокол Bluetooth Low Energy, Generic FSK и IEEE 802.15.4 (Thread)
Kinetis KW31Z MCUs поддерживает протокол Bluetooth Low Energy и Generic FSK 
Kinetis KW21Z MCUs поддерживает протокол 802.15.4 MAC/PHY (Thread) и Simple MAC
Справочный материал: Kinetis® KW41Z/31Z/21Z MCUs для беспроводных приложений 
Видео: KW41Z: однокристальный прибор со сверхнизким энергопотреблением, поддерживающий протокол Bluetooth® low energy (BLE) v4.2 и IEEE® 802.15.4 RF 
Микроконтроллеры KW41Z семейства Kinetis являются отличным решением для устройств, которые требуют одновременной использования: технологии Bluetooth Low Energy link и базирующегося на стандарте 802.15.4 протокола Thread. Мультирежимные возможности прибора обеспечивают прямое соединение с использованием технологии Bluetooth Low Energy через мобильное устройство или планшет с сотовой сетью для местного и дистанционного управления/мониторинга.
В дополнение ко всему, компания NXP предлагает полный набор поддерживаемого программного обеспечения и инструментов, чтобы помочь выводить на рынок проекты быстрее и увереннее.

Основные характеристики:
· Мультипротокольная радиосвязь. Высокоскоростная радиосвязь поддерживает Bluetooth Smart/Bluetooth Low Energy (BLE) v4.2, Generic FSK и протокол, базирующийся на стандартах IEEE 802.15.4 (Thread). 
· Большой объем памяти. Объема памяти достаточно, чтобы загрузить необходимый сетевой стек (стеки) и пользовательские приложения. 
· Низкое энергопотребление. Слабые токи в режимах передачи, приема и ожидания увеличивают срок службы батарей, в том числе стандартных coin-cells. 
· Полная поддержка. Полная совместимость, сертификация под Bluetooth Low Energy, Thread и 802.15.4 MAC/PHY, поддержка Generic FSK, BLE Mesh, SMAC, нескольких операционных систем, KinetisSDK (KSDK), Программный пакет Kinetis (KDS) и IAR IDEs.

	Применение
	
	

	· В быту
· Контроль доступа
· Шторы/управление жалюзи
· Охранная сигнализация
· Управление освещением
· Дистанционное управление
· Управление отоплением
· Управление водо подогревом

· Коммерческое и промышленное
· Отслеживание активов
· Строительный контроль и мониторинг
· Климат-контроль сооружений
· Пожарная безопасность
· Управление розничным ценообразованием
· Безопасность и контроль доступа
· Сбор данных о потреблении
	
	· Здравоохранение
· Фитнес-мониторинг
· Медицинская помощь на дому
· Стационарная помощь
· Лекарства
· Мониторинг/Счета
· Мониторинг пациента

· Смарт энергетика
· Регулирование перетоков электроэнергии в случае ее дефицита или избытка
· Отображение информации о состоянии технических средств, используемых в доме
· Контроль нагрузки
· Учет баланса  энергии
· Контроль зарядки электромобилей
· Смарт термостат
· Мониторинг солнечных панелей
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