
Завдання 2.
Визначте необхідну кількість автомобілів (А) для перевезення вантажу зі складу в магазин на маятниковому маршруті, з зворотним холодно-пробігом. Знайти коефіцієнт використання пробігу автомобіля. Необов'язкові дані (по варіантам) для вирішення задач представлені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
	Показник
	Варіант

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Обсяг перевезення, тон (Q)
	320
	40
	100
	240
	60

	Вантажопідйомність автомобіля, тонн (q)
	4
	5
	5
	4
	3

	Відстань від складу до магазину, км. (L)
	15
	32
	45
	38
	24

	Час простою під час вантажно-розвантажння, год (t п-р)
	0,5
	0,8
	0,5
	0,9
	0,6

	Середня швидкість, км/год (V)
	25
	30
	35
	30
	25

	Час роботи авто на маршруті, год (Т)
	8,5
	12
	10
	12
	8

	Коефіцієнт використання вантажопідйомності, авто(w)
	0,8
	0,4
	0,5
	0,8
	0,6



Методика вирішення
1. Розрахуйте час їздки одного автомобіля.


2. Розрахувати число оборотів (c) одного автомобіля за час роботи на маршруті


3. Визначити кількість вантажу, яке може перевести один автомобіль за час роботи на маршруті (Q доб).


4. Розрахувати необхідну кількість автомобілів (А).

5. Знайти коефіцієнт використання пробігу автомобіля.

Де  - відстань їздки з вантажем.

Завдання 2
1 Варіант
1)Tc = 2*15:25+0,5 = 1,7 годин - час їздки одного автомобіля
2)С= 8,5:1,7= 5 - число оборотів одного автомобіля за час роботи на маршруті
3)Qдоб = 4*0,8*5= 16 - кількість вантажу, яке може перевести один автомобіль за час роботи на маршруті
4)А=320÷16=20 - необхідна кількість автомобілів
Lгр= 15÷2=7,5 - Відстань з вантажем вдвічі менша загальної
5)N=15:(15+15)= 0,5 - коефіцієнт використання пробігу автомобіля

Завдання 3.
Визначити кількість автомобілів для перевезення 500 т вантажу, якщо відомо, що для перевезення використовується автомобіль вантажопідйомністю 5 т, час в наряді 8 год., а час, витрачений на одну поїздку, дорівнює 2 год.
1) 8:2=4 кількість рейсів одного автомобіля
2) Qa = q * Y * N, - продуктивність автомобіля,
q – вантажопідйомність автомобіля
Y – коефіцієнт використання вантажопідйомності, 1,0
N – кількість їздок
3) 5т*4= 20 т перевозить один автомобіль за час роботи
[bookmark: _GoBack]4)500:20=25 автомобілів необхідно для перевозки 500 т вантажу
Завдання 4.
Автомобіль вантажопідйомністю 5 т виконав три поїздки: за першу він перевіз 5 т на 20 км, за другу - 4 т на відстань 25 км, і за третю поїздку - 2,5 т на відстань 10 км. Визначити статичний коефіцієнт по кожній поїздці; статичний і динамічний коефіцієнти за зміну.
1) За їздку Ýст = Qф /Qн
де: Qф – маса фактично перевезеного вантажу, т
Qн – маса внтажу, яка моглаб бути перевезена, т
5:5=1
2) За зміну Ýст(зм) = ∑Qф / Qн* nї,
(5+4+2,5 ):5*3=0,76
3) Коефіцієнт динамічного використання вантажопід’ємності визначається за формулою:
Ýдин = Рф / Рн,
де: Рф – фактично виконана транспортна робота, т/км
Рн – можлива транспортна робота, т / км
Pф=11,5*20= 230 т/км 
Рн=5*(20+25+10)=275
Ýдин=230/275=0,84
Завдання 5.
Необхідно перевести 600 т вантажу, для цього використати автомобіль вантажопідйомністю 15 т, час роботи автомобіля 8 годин, а час, який витрачається на одну поїздку, так само 1 годину. Визначити кількість автомобілів для перевезення вантажу.
1)8:1=8 Число оборотів 1 автомобіля за час роботи на маршруті
2) 8*15= 120 - кількість вантажу, яке може перевести один автомобіль за час роботи на маршруті
3) 600:120=5 необхідна кількість автомобілів
