Что нужно знать, в первую очередь, при подборе грузовых шин
           Как известно, грузовой транспорт зачастую осуществляет перевозки больших объемов груза на дальние расстояния, поэтому крайне важно ответственно подойти к выбору шин на колеса. Выбирая шины на грузовой автомобиль, необходимо руководствоваться двумя главными правилами: шины должны быть износоустойчивыми и обеспечивать высокий уровень безопасности пассажиров, перевозимого груза и самого автомобиля.
Основными характеристиками высококачественных грузовых шин является возможность обеспечивать отличное сцепление с любым дорожным покрытием в любое время года и обеспечивать очень малое сопротивление качанию. Высококлассные шины всегда рассчитаны на большие динамические и конструктивные нагрузки, а так же обеспечивать комфорт и рентабельность. 

Основным критерием подбора шин для грузового транспорта является подбор по типу транспортного средства и, исходя из тех условий, в которых он будет эксплуатироваться.

Понятие «грузовая шина» включает в себя шины для грузовиков, автобусов, тягачей, прицепов и полуприцепов.
При выборе грузовых шин необходимо уточнить тип и модел транспортного средства, ведь очень часто производитель сразу указывает то, какие шины подойдут именно для этой модели транспорта.
Все существующие шины для грузового транспорта подразделяются на следующие категории, в зависимости от места и условий применения:

1. Шины для перевозок между городами в условиях сильного износа, маркировка буквой «А»;

2. Шины, предназначенные для эксплуатации в городских условиях, маркировка буквой  «Е»;

3. Грузовые шины для перевозок строительной техники, маркировка буквой «Y»;

4. Грузовые шины, которые эксплуатируются в условиях бездорожья, маркировка буквой «Н»;

5. грузовые шины, используемые в зимних условиях, маркировка буквой «N»;

6. Грузовые многофункциональные шины, с маркировкой «U».
Кроме этой классификации, существует так же классификация по критерию размещения на осях транспортного средства:
1. На  возможность употребления шины на управляемых колесах, указывает маркировка «Z»;;

2. Ведущие колеса отмечаются маркировкой «D»;

3. Если грузовые шины могут располагаться лишь на управляемых колесах, то они имеют «F» маркировку;

4. Грузовые шины для прицепов маркируются буквой «Т».
Существует еще множество технологических критериев подбора шин для грузовых автомобилей, но всегда нужно помнить, что подбирая шины, необходимо доверять проверенным маркам которые зарекомендовали себя в течении многих лет и чье качество продукции не вызывает ни малейшего сомнения. 

Грузовые шины именно от проверенных производителей и представлены в нашем магазине.
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