Покраска кузова Форд Транзит
Мастера нашего автосервиса по покраске авто Ford Transit – лучшие профессионалы в своей сфере, и для них их специализация основная уже не первый год, и их работа производится с использованием современных технологий и оборудования, чтобы ваше авто сияло первозданным лоском.

В нашем автосервисе производится как полная покраска кузова, так и покраска определенных деталей кузова. Прекрасный финальный результат получается с помощью профессионального инструмента и высокотехнологического оборудование от лучших производителей мира, что, также, позволяет нам сократить время пребывания Вашего автомобиля на СТО. И, также, гарантировать высокое качество покрасочных работ, при том, чтобы цена была приемлемая для владельцев авто.

Покраска кузова Форд Транзит производится  в специализированном покрасочном боксе малярами высокой квалификации, которые обеспечат создание высококлассного лакокрасочного шара, ничем совершенно не отличающегося от фирменной заводской покраски.

Покрасочная камера, в которой проводится  покраска кузова автомобиля, оборудована приточной вытяжкой, чтобы поступающий воздух фильтровался и при надобности подогревался. Качество производимой покраски авто во многом зависит от тщательного, скрупулезного и точного подхода специалиста-маляра к самому процессу выготовки поверхности и, непосредственно, нанесения лакокрасочного слоя. И, несомненно, от послепокрасочной работы:

•
стерильная («пылевая») сушка. При этом абсолютно не допускается пыль в боксе, воздух подступает только сквозь фильтры.

•
 Детальная «транспортировочная» сушка, это когда окраска делается по-детально. Прикасаться к покрытию нельзя, но пыль уже не садится.

•
Полное высыхание. Когда Лак уже кристаллизировался. И, спустя примерно 48 часов, поверхность можно полировать.

Восстановление лакокрасочного покрытия авто Форд Транзит, его элементов  или полностью кузова, заключается, в первую очередь:

окрашивание порогов автомобиля, 

подкраска крыши,

окрас капота,

окрашивание переднего или заднего бампера,

окрас крыльев,

покраска дверей.

Мастерство наших специалистов гарантирует качество покрытия, которое станет способным противостоять всем негативным влияниям, и атмосферным, и дорожно-транспортным факторам на протяжении всего времени эксплуатации автомобиля.

Согласно действующим технологиям, цена покраски деталей кузова напрямую зависит от года выпуска авто, и от степени повреждения, а также от краски.

Локальная покраска кузова состоит из таких процессов: 

•
предварительная подготовка к покраске кузова автомобиля и других окрашиваемых элементов;

•
зачистка поврежденных участков деталей кузова (затираются разного калибра наждачными шкурками и другими приспособлениями)

•
Нанесение шпаклёвки, разведенной с отвердителем и другими необходимыми дополнительными компонентами. Наносится, при необходимости, в несколько шаров. Затем поверхности просушиваются.

•
Поверхность затирается, выравнивается и выводится плоскость.

•
После шпаклевки, элементы кузова вскрываются грунтом при надобности в несколько шаров, с высыханием после каждого шара.

•
. Далее, производится так называемая матовка, так называемая замывка и затирка разными мелкими шкурками с добавками воды.

•
Малярным скотчем, картоном и пленкой ограничиваем поверхность, на которую не должна попасть краска 

•
выготовка под краску – обезжиривание поверхности. 

•
наносится краска, в первую очередь, с металлическим компонентом в несколько слоёв под контролем маляра. 

•
И наконец, после высыхания детали, она покрывается прозрачным лаком.

Обратившись в нашу мастерскую - Вы  будете уверены в отличном качестве произведённой работы. Наш автосервис работает для Вас. При этом стоимость работы по сравнению с другими мастерскими вас приятно порадует.

