Как сделать канализацию на даче.
В последнее время как видно по новостям, по телевизионным передачам люди стремятся приобретать загородные домики для отдыха от городской суеты. 
Если вам предложена <A HREF="http://socip.ru/">социальная ипотека</A> и вы можете приобрести себе загородный дом, то вам нужно знать, как его обустроить. Для проживания в нём важно создать себе необходимые удобства. Одной из важных составляющих является водопровод и канализация в вашем доме. Конечно, дорогостоящую систему канализации далеко не каждый сможет себе установить, поэтому поговорим о том, как сэкономить и сделать её своими руками. Так же обратим внимание на новинку сезона, которая избавит от проблем с канализацией.
Итак, если вы хотите самостоятельно провести канализацию у себя в доме вам нужно воспользоваться советами специалистов иначе может быть беда. Для начала вам необходимо определиться какая у вас будет дренажная система. Есть система из пластика с биологической системой очистки стоков. Также есть уже готовая ёмкость, которая полностью состоит из бетона, но её можно установить, только если есть грузоподъёмный кран. Но для установки такого оборудования лучше всего пригласите специалистов, у которых приобрели его. Они смогут вас подробно проконсультировать о том, как его правильно установить. 
Но самый распространённый это септик, состоящий из бетонных колец. Для этой работы вам всё же придётся пригласить помощников. Так как необходимо будет выкопать яму и установить в неё бетонные кольца. Прежде чем выбирать место для сточной ямы учтите некоторые важные моменты. Яма должна быть ниже уровня вашего дома, уклон должен быть достаточный, чтобы вода по нему могла спускаться в канализационную ёмкость естественным путём. Принятая норма расчета для естественного стока воды считается приемлемой, если на один метр сточной трубы делать один сантиметр уклона. Если этого не сделать вся вода может оказаться в вашем доме, если не сразу, то после того как на трубах образуется нарост от сточных вод. 
Кстати сейчас самое время обратить ваше внимание на новинку сезона, которая защитит вашу канализационную систему от всевозможных пробок и засорения. Это насос для канализационной системы HOMA BARRACUDA GRP у него режущие лопасти, которые измельчают твердые крупные комки грязи, которые находятся в воде перекачиваемой насосом, происходит это за доли секунд. Он подходит к тем водопроводным системам, у которых малое поперечное сечение труб.

Следующее что необходимо учесть так это возможность свободного подъезда ассенизационной машины для забора лишней воды из ямы. После этого приступаем к монтажу канализационных труб от ямы к дому. Обратите внимание, что канализационные тубы для использования вне дома оранжевого цвета. В доме же используются трубы серого цвета. Итак, вы посчитали, сколько метров трубы для наружных работ вам надо и установили их с учетом наклона естественного стёка. Собираете трубы, вручную начиная от сливной ямы и до места в доме, где у вас спланировано место под стёк воды. Теперь вы знаете как самостоятельно сделать канализацию в собственном доме, и можно смело обращаться в <A HREF="http://alfadom-plus.ru/">агентство недвижимости</A>, для того чтобы приобрести себе загородный домик.
Ещё учтите один момент, если сточная труба на улице находится меньше чем 1,5метра от поверхности земли, то её необходимо утеплить. Утеплить можно либо минеральной ватой, либо материалом с пенопластовой основой. 
