Ремонт туалета
В этой статье я подробно расскажу о всех этапах проведения ремонтных работ в туалетных комнатах небольших размеров. Вначале необходимо провести осмотр помещения и составить договор с хозяевами жилья. В подготовленной смете прописать стоимость работ за исключением цен на бойлер (если планируется его установка именно в туалете), цен на кафельную плитку, стоимость унитаза. Так поступать надо в том случае, если хозяева ещё не закупили эти составляющие. Договор с подробной сметой и сроками должен быть подписан обеими сторонами.
Подготовительные работы
Сдираются все старые покрытия – кафель, покрытия стен, зашивка шахты. Снимается старый унитаз, раковина, если она там есть. Если семья будет жить в квартире, предусмотреть как пользоваться унитазом.  Перекрывается стояк холодной и горячей воды для срезки металлических труб, которые будут меняться на пластиковые. 
Штукатурные работы
Обычно в старых домах советской постройки уровень стен и кирпичной кладки не отвечает требованиям по отклонениям, поэтому необходимо штукатурить стены. С полом тоже могут быть проблемы по уровню. На стены выставляются маяки по вертикальному уровню и проводятся штукатурные работы с гипсовым раствором или цементно-песчаным. Пол заливается самовыравнивающей смесью. Но стены можно выровнять и гипсокартоном, 
Сантехнические работы
Полипропиленовые трубы подачи горячей и холодной воды к раковине нужно вмуровать в стену. За унитазом установить всю разводку труб для бойлера и от бойлера в ванную комнату, установите счётчики воды. Не забудьте врезать в канализацию шланг с бойлера под клапан избыточного давления. Обязательно проведите гидроизоляционные работы по полу и стенам на высоту до 50 см. Можно поменять часть общего стояка канализационной трубы, если она из чугунины, на пластмассовую.
Необходимо зашить короб с инженерными коммуникациями и бойлером гипсокартоном. Регипс должен быть зелёного цвета, влагостойкий. Устанавливать люк важно большеразмерным - 60Х1200 см, потому что нужен свободный доступ к коммуникациям и бойлеру на случай его замены. Нужен свободный доступ к фильтрам труб воды и ревизии канализации.
Электрика
Проведение электромонтажных работ требует учесть все необходимые точки запитки электрических приборов.  Для разводки провода от распределительной коробки необходимо проложить в штробах по стене, а по потолку свободно прикрепить клипсами. Розетка должна быть двухклавишная – на одной клавише свет, на другой вентиляция. Обязательно предусмотрите свет в шкафу, снимать показатели счётчиков и т.д. Установите вентилятор в стене короба или в потолке.  
Плиточные работы
Плиточные работы начинать следует после всех работ, описанных в предыдущих пунктах. Перед началом загрунтуйте поверхности, на которых будет укладываться плитка. Укладка начинается со стен, контроль ведётся при помощи уровня. Расстояния между плитками выставляются при помощи пластмассовых крестиков. Клей наносится зубчатой гребёнкой. Раскрой плитки можно делать плиткорезом, стеклорезом или флексом. Во избежание попадания пыли заткните все открытые трубы заглушками. После стен плитка укладывается на пол. Контролируйте уровень, это необходимо. После укладки плитки швы затираются специальной затиркой, называемой фугой. Конечно, существуют и более дешёвые варианты отделки стен. Это отделка стен и потолка панелями ПВХ, которые требуют от мастера аккуратности и внимательности. Ещё более экономичный вариант – моющиеся обои. При творческом подходе можно получить очень оригинальные решения.
Потолок
Потолок нужно зашивать, так как по нему могут быть проложены инженерные коммуникации. Лучше всего панелями ПВХ или алюминиевыми, очень красиво выглядит. Но можно конечно и пойти на дорогой вариант – установка натяжного потолка. Такой вариант удобен в том случае, если вы ремонтируете всю квартиру и тогда натяжной потолок для туалета не будет так разорителен.
Установка и выбор унитаза и раковины
[bookmark: _GoBack]Какой унитаз выбрать, решать заказчику, какой ляжет на душу, тот и купит. Это могут быть воронкообразные чаши или козырьковые. С дорогой крышкой или пластмассовой, с падающей крышкой или с системой микролифта. Из фаянса или из фарфора, зависит от толщины кошелька и от запросов на срок службы. Фарфоровые унитазы служат от 25 лет и дольше, а фаянсовые начинаются от 10 лет. При покупке необходимо не ошибиться с расстоянием от края стены до центра канализационной трубы, и от края бачка до раструба унитаза. Эти расстояния в мм должны быть совместимы. Важно купить нужной длины шланг подачи холодной воды.
Раковину желательно покупать с пьедесталом, тогда можно скрыть все технологические аксессуары. 
Установку сантехники нужно доверить специалистам. После завершения работ по монтажу унитаза и раковины надо провести проверочные испытания. Если протечек и подтеканий воды не наблюдается, можно предъявлять работу заказчику.






