Прицеп для легкового автомобиля

Введение
Существует множество различных видов прицепов для легковых автомобилей. Среди которых различают такие: одноосные, двуосные, прицепы для перевозки грузов, автомобилей, лодок и т.д. И все они состоят из определенных узлов агрегатов. Эти узлы и компоненты из чего сделан прицеп, должны быть максимально качественными и надежными. Прицепы обладают совершенно разными физическими качествами и подходят под определенную задачу. Выбор прицепа схож с выбором автомобиля, они должны быть такими же практичными в эксплуатации.

Виды прицепов легковых автомобилей
1. Одноосные
Есть несколько подкатегорий одноосных прицепов, которые в первую очередь отличаются своими размерами, функциями и задачами. 
1. Малогабаритные бытовые прицепы. Предназначенные для пользования в быту, поэтому их размерность небольшая, от 1.22 до 1.5 метров. Каркасы и тенты начинаются с высоты 57 см от пола прицепа. Каркас имеет несколько поперечных дуг и накрывается сверху тентом. Большинство этих прицепов имеют оцинкованную раму и борта толщиной 1.5 мм. Подвеска оснащена 3-х-листовой рессорой. Имеется функция откидывания заднего и переднего борта.
2. Прицепы самосвального назначения.  Предназначены для выгрузки и загрузки мототехники, мотоблоков и сыпучих веществ. Все тенты идут от 0.82 до 1.44 метров со скосом или без. Содержит полноценный каркас из оцинкованного профиля на болтовой сборке. Открывается тент спереди, сзади и по бокам. Имеют V-образное дышло, полностью оцинкованную раму, кузов, борта. Установлена влагостойкая фанера на переднем и заднем борту, и на днище.  Особенностью этого вида прицепа является наличие функции самосвала, предназначенное для выгрузки техники или сыпучих веществ. На прицепе установлены специальные упоры для того, чтобы не портить раму. Упоры на заднем борту также служат для удобства заезда различной техники (квадроциклов, снегоходов, мотоциклов, мотоблоков). 
2. Двуосные
Разница с одноосными прицепами заключается в грузоподъемности, которую обеспечивает дополнительная ось. Баланс между осями снижает нагрузку задней части авто, обеспечивает высокую безопасность на трассе.
· Болтовая сборка рамы гарантирует максимальную устойчивость к динамическим нагрузкам, а также обеспечивают полную свободу ремонта или замены любого элемента, поврежденного в процессе эксплуатации или ДТП. 
· Двухосные прицепы оснащены 4-х-листовой рессорой, которая при относительно небольших размерах обладает высокой грузоподъемностью, удвоенной за счет наличия второй оси. Двухосный прицеп готов к перевозке грузов весом до 1300 килограмм. 
· Водило прицепа имеет А-образную форму из гнутого П-образного профиля толщиной 100 миллиметров. Такая конструкция обеспечивает жесткое и надежное крепление, дает дополнительную устойчивость при передвижении, позволяет осуществлять перевозку длинномерных грузов или запасного колеса. 
· Опорное, оно же подкатное колесо с хомутом входит в базовую комплектацию двухосных прицепов с шириной платформы 1,5 метра. 
· За безопасную буксировку прицепа отвечает замковое устройство. Двухосные прицепы оснащены усиленной сцепной головкой с грузоподъемностью до 1400 килограммов. 
· Борта прицепа выполнены из оцинкованного металла толщиной 1,5 миллиметра. Специальные усилители по кромке бортов и наличие ребер жесткости повышает их устойчивость к динамическим и ударным нагрузкам. Спереди и сзади борта укреплены бакелитовой фанерой, износостойкой и практически неуязвимой перед грибками и плесенью. Задний и передний борт оборудованы стандартными замками. Их можно легко откинуть или снять целиком для перевозки длинномерных грузов. На двухосные прицепы с длиной платформы 2,5 метра можно поставить дополнительные борта. 
· Пол прицепа покрыт влагостойкой противоскользящий фанерой толщиной 9 миллиметров. Платформа снабжена кронштейнами для крепления груза, что в совокупности делает процесс перевозки максимально удобным. 
· Для защиты грузов от снега, дождя и грязи двухосные прицепы комплектуются тентами различной высоты на быстросъемных металлических дугах или цельносварном металлокаркасе. 
3.  Лодочные прицепы
Прицепы данного типа предназначены для перевозки моторных лодок, гидроциклов, лодок ПВХ, катеров с жестким днищем из пластика и металла. 
· Рама прицепов зачастую сварная, выполнена из профильной трубы, обработана методом горячего цинкования. Расплавленный цинк проникает внутрь рамы и защищает металл от коррозии, что особенно важно для лодочных прицепов. Прицепы оснащены параболической однолистовой рессорой, мягкой и длинноходной, которая лучше всего подходит для перевозки водной техники, и способна выдержать вес до 900 килограммов.  
· Водило съемное, что упрощает хранение лодочного прицепа в домашних условиях. 
· Амортизаторы и отбойники позволяют прицепу не раскачиваться на дороге. 
· Опорное колесо служит в качестве дополнительной опции. 
· Сцепное устройство отвечает за безопасную буксировку прицепа, что обеспечивает максимальную безопасность передвижения своим владельцам. 
· Цельные регулируемые ложементы, позволяют задать требуемый для лодочного основания уровень наклона и высоту, что исключает возможность нанести повреждения техники и гарантирует более плотное прилегание по всему основанию судна. 
· Лебедка с помощью которой производится подъем/спуск маломерных судов, установлена на регулируемом упорном гусаке. Местоположение кронштейна лебедки настраивается индивидуально под размеры лодки. 
· Чтобы максимально облегчить спуск/подъем водной техники, прицепы оснащены задними быстросъемными фонарями. 
· Герметичная электропроводка спрятана внутри рамы и закреплена на быстросъемных разъемах.
4.  Автоприцепы
Применяются для перевозки авто или мототехники на различные расстояния. Автоприцепы пользуются большим спросом на рынке. Такие прицепы подходят не только в личных целях, но и как дополнительный способ заработка.
Выделяют несколько видов автоприцепов. Но так или иначе, все они попадают в одну большую категорию, которая называется лафеты. 
· Лафеты бортового типа. Применяются для транспортировки мототехники или авто весом до 2000 кг. В комплектацию входят крепления, лебедки и специальные трапы.
· Платформы. Отличием этого вида, является полное отсутствие бортов. Для более легкой погрузки авто используется трап, мощная лебедка, противооткаты и фиксирующие кольца.
· Рамные. Данный тип лафетов имеет более вытянутую форму. Также отличается трапом для заезда автомобиля и фиксирующими колесами. Прочность конструкции достаточно крепка, что позволяет перевозить до двух авто.
· Трейлеры. Лафет накрыт тентом, что исключает возможность попадания осадков в виде дождя и снега. Выполнен в виде платформы с трапами. Позволяют перевозить не только авто, но и различную мототехнику.
· Лафеты-эвакуаторы. Рассчитаны для транспортировки одного автомобиля. В комплектацию входят: лебедка, ложементы, а также трапы. 
· Подкатные трапы. Лучший вариант для перевозки авто на небольшие расстояния. Отличается своей компактностью и простой эксплуатацией. Особенностью данного лафета является частичная погрузка транспортного средства, задняя ось остается на дороге.
Какие документы нужны, чтобы ездить с прицепом
Прицеп является таким же транспортным средством, как и автомобиль. В течение 10 дней после приобретения прицепа, его необходимо зарегистрировать. В России сейчас действуют новые правила регистрации в МРЭО для постановки транспортного средства на учет. Необходимо зарегистрироваться на “Госуслугах” и подать заявку на оформление. Это достаточно удобно и не требует долгого времени.
Имеется три пункта как правильно использовать прицеп без нарушений документально:
1. Прицепное устройство установлено с завода на автомобиль.
2. Стоит отметка в ПТС транспортного средства о том, что конструкция изменена. На автомобиле установлено дополнительное оборудование прицепного устройства фаркоп.
3. В автомобиле все заранее подготовлено для установки данного фаркопа. Является третьим допустимым случаем, когда имеется право использовать фаркоп на авто, и перевозить прицеп.
Чтобы ездить с прицепом, при себе необходимо иметь: паспорт прицепа, паспорт фаркопа на которой должны стоять две отметки. Отметка о том какая фирма продала, и о том кто установил фаркоп. Все должно быть установлено специалистами. Также при себе необходимо иметь свидетельство соответствия данного фаркопа с автомобилем. И самое важное, в руководстве должно говорится то, что автомобиль можно использовать с прицепным устройством. 

Как выбрать прицеп
Выбор прицепа прежде всего нужно начинать с салона. Необходимо выбрать мультибрендовый салон, где представлены хотя бы несколько производителей для того, чтобы понять чем отличается прицеп одного производителя от другого. Каждый человек приходит в салон со своим критерием выбора. Главный критерий выбора прицепа – это качество. Остальные критерии могут быть разные: способ покраски, материалы исполнения, набор функций, бренд прицепа. В России несколько крупных заводов производят прицепы. К ним относятся: Саранский завод автосамосвалов, который производит прицепы более 40 лет; Торговый Дом “Курганские прицепы” – “Крепыш”, “Тайга”, “Универсал”. Специалисты рекомендуют присматриваться к тому производителю, который предоставляет максимальный набор функций. Среди которых можно назвать такие: опорное колесо, удлинитель дышло в комплекте (для перевозки длинномеров), функция самосвала, два ряда бортов, дуги, тент и т.д.  
По материалам исполнения, прицепы бывают окрашенные, из оцинкованной стали, а также прицепы горячего цинкования. Прицепы из черного металла, выдерживают гораздо большие нагрузки. Окрашенные прицепы - самые практичные и демократичные в цене. Прицепы из оцинкованной стали требуют как правило тщательного ухода. Их нужно постоянно мыть, протирать и держать в сухом месте. Если этого не делать, прицеп через небольшой промежуток времени покроется коррозией. Не поддаются воздействию внешней среды лишь прицепы горячего (гальванического) цинкования. Они не требуют частого ухода, но при этом самые дорогие. 



