Мобильная рация Vertex Standard VX-2100 (Вертекс Стандарт)
Мобильная рация Vertex Standard VX-2100 (Вертекс Стандарт) – радиостанция, которую можно использовать как базовую или устанавливать на движущиеся транспортные средства. Купить мобильную рацию Vertex Standard VX-2100 (Вертекс Стандарт) – значит получить устройство связи, функционирующее не только в диапазоне ОВЧ, но и в верхней части диапазона УВЧ.
[bookmark: _GoBack]Станция гарантирует устойчивую работу  на 8 каналах в диапазонах  134…174, 450…470 и         450…520 MGz. Для удобства эксплуатации можно выбрать шаг межканального промежутка             12,5 -20 - 25 kGz. Устройство обеспечивает выходную мощность 10/25/50 W.
Устройство обеспечивает разные режимы сканирования: обычное, двух каналов, избранного канала, двух избранных каналов и присутствия других станций в зоне приема.
Отзывы о мобильной рации Vertex Standard VX-2100 (Вертекс Стандарт) отмечают оснащение устройства средствами, обеспечивающими безопасность водителя. На передней панели располагается тревожная клавиша, однократным нажатием на которую можно передать сигнал диспетчеру в экстремальной обстановке.
Благодаря особой системе ARTS, рация позволяет пользоваться качественной связью даже на границе зоны покрытия и иметь информацию о нахождении в зоне другой радиостанции, оснащенной такой же опцией.
Наличие CTCSS/DCS- кодеров защитит от посторонних пользователей и помех внутри каналов. Поддерживается DTMF-вызов, двух- и пятитональный сигналинг.
Оснастив станцию дополнительным блоком VME-100, можно добиться совместимости с устройствами, поддерживающими протокол MDC-1200.
Радиостанция может быть отключена через эфир, а также полностью заблокирована. После такого выключения включить радиостанцию можно только используя особую команду. Это увеличивает безопасность связи при утере и краже устройства, а также предотвращает несанкционированное использование станции. Также через эфир станцию можно включить на прослушивание окружающей обстановки.
Станция оснащена четырьмя программируемыми клавишами и экраном на один символ, поддерживается опция Lone Worker,  есть возможность клонирования, установлена система громкой связи и предупреждающий сигнал.
Цена мобильной рации Vertex Standard VX-2100 (Вертекс Стандарт) включает стоимость комплекта:
· Станция;
· Микрофон;
· Провода силовые;
· Монтажный набор;
· Документация.
Теги: рация, 8 каналов, ARTS, MDC1200, CTCSS/DCS, DTMF-вызов, Lone Worker .
