Чистка клапанов и впускного коллектора автомобиля

В автосервисах, как правило эти, по сути два процесса, объединяются в один и идут как одна услуга, однако в случае, если с такими проблемами автолюбитель решил разобраться самостоятельно, то следует рассматривать два процесса: чистка непосредственно самих клапанов от нагара и чистка отдельно впускного коллектора автомобиля. Пойдем по порядку.
Чистка клапанов автомобиля от нагара
Существует два пути, по которым можно пойти при решении данной проблемы. Первый- с разбором двигателя, второй, соответственно, без разборки двигателя. Ко второму способу обычно прибегают на автосервисах или же те, кто может себе позволить подобное оборудование и специально предназначенные для этого средства. При наличии всего необходимого этот способ позволяет быстро, легко и эффективно удалить нагар и масляный налет с клапанов автомобиля. Однако, если такой вариант сложно осуществить, то всегда есть первый способ очистки клапанов. В таком случае будет достаточно иметь понимание строения двигателя автомобиля, хорошую качественную щетку и терпение. Некоторые автолюбители пытаются очистить нагар с клапанов при помощи ножа, но такие попытки ни к чему хорошему и эффективному не приведут, поэтому лучше сразу искать подходящую для этого щетку.
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Клапаны двигателя автомобиля после чистки.
[bookmark: _GoBack]Нагар на клапанах представляет собой довольно вредное как для двигателя автомобиля явление, так как нагар значительно снижает мощность двигателя автомобиля, делает всю его работу нестабильной, а в тяжелых, или «запущенных» случаях может даже привести к полному выходу из строя всей системы механизма газораспределения. Наиболее подверженными образованию нагара на клапанах являются двигатели с непосредственным впрыском (это обусловлено их конструкцией). Однако и моторы с распределенным впрыском также подвержены ему, пусть и намного меньше. 
Помимо особенности конструкции некоторых типов двигателей, существуют также другие причины, по которым на клапанах может образовываться нагар. К таким причинам могут относиться:
· Некачественное топливо (во время сгорания топливовоздушной смеси часть вредных примесей, содержащихся в любом виде топлива (сера, свинец и т.д.) оседает на клапанах, переходя перед этим в характерное смолистое состояние
· Попадание масла на клапана. Такая проблема возникает как правило из-за неспособности маслосъемных колпачков справляться со своей основной	 задачей. Именно в этом случае моторное масло стекает вниз, из-за чего в последствии и оседает.
· Время. Часть нагара на клапанах образовывается «сама по себе» без каких-либо видимых на то причин, если выбирать из выше перечисленных. Это происходит с увеличением пробега автомобиля. 
Разные двигатели могут иметь разную предрасположенность к образованию подобного рода налета и необходимое количество времени, чтобы такой осадок сформировался. Степень такой предрасположенности напрямую зависит от конструкции двигателя и его особенностей. Чтобы определить, есть ли на клапанах внутри двигателя автомобиля нагар без полной разборки, существует ряд характерных «симптомов», которые заставят обратить на себя внимание даже самого безразличного автолюбителя. К таким «симптомам» относятся:
Ухудшение охлаждения автомобиля. Это происходит из-за того, что нагар на клапанах отличается низкой теплопроводностью, что, собственно и является причиной возникновения ситуации, ухудшения охлаждения камеры сгорания двигателя.  Из-за этого, в свою очередь, может сильно повыситься температура работы двигателя, что может стать причиной значительной нагрузки на систему охлаждения. Именно в таких ситуациях автолюбители вместо черного нагара на клапанах могут наблюдать белый нагар. Это может быть вызвано тем, что в двигатель попадает антифриз, как раз из-за утечек в системе охлаждения. В случае, когда масло смешивается с антифризом, в двигателе возникает наличие характерной белой сметанообразной массы, которая попадает на поверхность корпуса клапана. В таком случае будет логично, помимо устранения нагара на клапанах искать причину повреждения элементов системы охлаждения двигателя.
Заметные и ощутимые рывки при разгоне машины. Причина этого также заключается в малом количестве воздуха, поступающей в двигатель. Мотору мало того количества воздуха и топлива, которое поступает в него для быстрого набора оборотов. Внешне это проявляется как потеря динамических (разгонных) характеристик автомобиля, то есть двигатель начинает «тупить».
Замирание клапана. При большом количестве нагара на корпусе клапана (неважно, где именно) может возникнуть ситуация, когда он как бы замирает на одном месте, и практически не функционирует. По сути у вас тогда попросту будет нерабочим один цилиндр. Это также приводит к потере мощности. Однако еще это опасно тем, что существует вероятность, клапан столкнется с поршнем, что чревато очень сложным и дорогостоящим ремонтом.
Потеря мощности. Тут ситуация аналогична предыдущему пункту. Однако она выражается не в потере скорости, а в неправильной работе двигателя в ситуации, когда машина загружена. Например, если автомобиль раньше без проблем ехал в гору при полном салоне и еще грузом в багажнике, то при обернутых в нагар клапанах это может стать для него проблемой.
Плавающие обороты холостого хода. Эта ситуация возникает по причине того, что в двигатель поступает меньшее количество воздушной массы, чем положено для создания топливовоздушной смеси с оптимальными для конкретного двигателя параметрами. Все это в совокупности приводит к тому, что холостые обороты «плавают», двигатель работает на очень низких оборотах, вплоть до самопроизвольной остановки.
Когда с нагаром на клапанах будет покончено, можно смело переходить ко второму процессу- чистке впускного коллектора автомобиля.
Впускной коллектор, по своей сути – это довольно сложное устройство, которое работает примерно следующим образом: топливо и воздух проникают внутрь системы, и там образовавшаяся смесь разделяется на несколько потоков. Количество таких потоков напрямую зависит от количества цилиндров в двигателе. 
Первым и самым главным признаком того, что пора почистить впускной коллектор- при работе двигателя в коллекторе слышится стук. Из-за сложности в своей конструкции коллектор, и особенно его чистка, многим автолюбителям представляется весьма сложно и трудной задачей. Если Вы не уверенны в том, что сможете правильно все сделать и боитесь в процессе что-то сломать, то лучше доверить это дело профессионалам и отправиться в автосервис. Но почистить впускной коллектор автомобиля можно и самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма:
· Установите автомашину на подъемник;
· Открутите винт, который закрепляет коллектор на раме;
· Снимите дроссельную заслонку;
· Удалите датчики и трубки;
· Отверните болты, которые крепят коллектор к мотору;
· Приступайте к разборке устройства. Необходимо помнить, что коллектор смонтирован из двух половин, поэтому нужно будет открутить болты, стягивающие эти части, и после этого разъединить;
· Положите разобранный коллектор в емкость с раствором уайт-спирита и затем щеткой очистьте грязь с его поверхности;
· Прежде чем начинать сборку устройства, необходимо будет промазать герметиком все детали, которые соединяются в единую коммуникацию.
На этом, в общем, и заканчивается очистка коллектора. Остается только осторожно собрать все в обратном порядке и вернуть коллектор на место.
Важно также помнить, что впускной коллектор — это одно из самых важных устройств в автомобиле, поэтому следить за ним нужно тщательнее.
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