Как выбрать вытяжку для кухни-студии

Довольно часто, при выполнении перепланировки или ремонта новой квартиры, сданной в состоянии «от строителей», выбирается вариант объединения кухни с помещением гостиной. Предлагаю несколько практических советов по поводу выбора вытяжки для кухонь в таком объединенном помещении.

Самый важный показатель любой вытяжки – ее производительность. Измеряется в куб.м/час. Ее значение обычно берется не меньше, чем 10 объемов вашего большого кухонно-комнатно-коридорного пространства. Например, если у вас площадь указанного пространства 50 кв.м, умножаем ее на высоту помещения 2.70 и затем на 10, выходит 1350. На практике, рекомендуется брать чуть больше расчетной цифры, чтобы был еще запас по мощности, это позволит не гонять вытяжку на максимальных режимах и продлить ее ресурс, плюс учесть потери на сопротивлении вентканала. Т.е. в нашем примере нужно выбирать вытяжку на 1500-1600 куб.м/час. Большой плюс, если производитель в документации к вытяжке сошлется на протокол испытаний, подтверждающий заявленные цифры.
Второй важный показатель – уровень шума. Желательно, чтобы он был не выше 50 децибел хотя бы на средних скоростях (максимальными вы будете пользоваться значительно реже, чем низкими). На этот показатель влияет качество мотора и его (мотора) звукоизоляция. Хорошие производители на этом не экономят, поэтому вытяжки с уровнем шума выше 58-60 можно даже не рассматривать. Мотор желателен от известного производителя. Например, некоторые производители вытяжек сами делают и  двигатели. Такой подход вызывает больше доверия к производителю, изделие в целом выходит качественным.
В зависимости от конструкции и стиля кухни нужно выбрать тип вытяжки: самостоятельное изделие или встроенный в мебель вариант. Например, если ваша кухня в стиле «прованс», то встроенный вариант более реальный, поскольку найти вытяжку в таком стиле с нужными параметрами будет не просто. Для больших помещений я рекомендую  вытяжку с отводом воздуха в вентканал, режим внутренней рециркуляции не достаточно эффективен, поэтому двухрежимные агрегаты тоже можно из рассмотрения исключить. Диаметр выходного отверстия вытяжки в сторону вентканала должен быть не меньше 150 мм, чтобы исключить перегрузку по выходу. 
Количество скоростей. Комфортное количество – 4. На первой может вариться бульон, на второй – делаться поджарка, жариться картошка, на 3и 4 – жариться рыба или экстренно проветриваться помещение, если что-то сгорело. Несколько важных практических советов:
- при использовании 3 и 4 скоростей нужно отрывать самое дальнее от вытяжки окно помещения, т.к. объем воздуха, уходящий в вытяжку, должен откуда-то браться (так можно и просто проветривать квартиру, например, перед сном или утром, после ночи). В герметично закупоренной квартире эффекта от высокой производительности вытяжки не будет; 
- проследите, чтобы в вытяжном вентиляторе ванной обязательно был обратный клапан, не дающий попасть в квартиру запахам из туалетного вентканала. В противном случае, при включенной вытяжке (и закрытых окнах) даже на ее низких скоростях вы получите в квартире полный букет запахов всех туалетов и кухонь, врезанных в один вентканал с вашим туалетом.
- обратный клапан должен быть и в самой вытяжке, чтобы в квартиру не попадали запахи из кухонь, врезанных в один вентканал с вашей.

Управление желательно сенсорное, т.к. в кнопки забивается смесь жира, копоти и домашней пыли.
Ширина вытяжки в идеале должна совпадать или чуть превышать ширину варочной поверхности.
Ламп освещения должно быть не меньше 2-х, а лучше 4 (обычно это галогенки).

В моделях выше средней ценовой категории обычно есть таймер на выключение, вытяжка «довытягивает» остатки запахов и сама выключается, тогда как хозяйка уже давно занимается другими делами. 
Несколько отдельно стоят вытяжки класса «люкс» верхней ценовой категории. О их возможностях поговорим в отдельной статье.

Желаю вам удачного выбора!
