Маска для сварки
Маска для сварки – это специальное средство, предназначенное для защиты лица от ожогов, травм, попадания искр, попадания ультрафиолета. Используется маска для сварки при выполнении сварки, когда необходима защита. Основная часть масок оснащена специальным смотровым окошком, через которое сварщик может видеть непосредственно весь процесс сварки, но при этом он будет защищен от нанесения каких-либо повреждений. 
Ну, а теперь немного истории возникновения первых сварочных масок. В 1981 году достаточно известный на тот момент, производитель – Hornell, впервые представил сварочные маски, которые были оснащены специальным датчиком, который мог автоматически затемняться при обнаружении дуговой сварки. Благодаря такой нехитрой системе, сварщику больше не приходилось прилагать какие-либо дополнительные усилия для подготовки к сварочным работам. Но в то же время, несмотря на высокое качество таких электронных масок для сварки, их цена существенно выше, обычных. И еще одним минус – такие электронные маски не помогают сварщику видеть лучше во время сварки, хотя и обеспечивают хорошую видимость до и после самого процесса. В 1970-80-х годах Стив Мэнн представил линию устройств, помогающих улучшить общую видимость, они могли встраиваться непосредственно в саму сварочную маску. 
Если говорить о безопасности сварочных масок, то как и любые другие устройства, они тоже подвергаются изнашиванию и повреждениям (царапины, трещины), которые могут повлиять на качество защиты от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Также, кроме функции защиты глаз, сварочный шлем выполняет защиту лица от попадания искр, и мелких осколков. 
Так как сварочная маска, выполняет достаточно большую роль в работе сварщика, в Соединенных Штатах Америки установили специальный стандарт, который определяет несколько пунктов, которым должен следовать качественный товар. Так, это:
- Полная защита от ультрафиолета, и инфракрасного излучения (при чем даже, если шлем не находится в затемненном состоянии!);
- надежно защищать лицо, глаза от попадания мелких осколков и искр. 
Это два самых главных требования, которым должна соответствовать высококачественная сварочная маска. 
А теперь поговорим о том, как выбрать качественный товар. 
 Маска для сварки должно выбираться ответственно, и внимательно.  Вот несколько советов:
1. Обратите внимание на время срабатывания светофильтра. В идеале он должен быть менее 1 миллисекунды. 
2. Возможность регулировки затемнения, чувствительности, времени задержки. 
3. Размер специального окошка, обеспечивающего вид процесса сварки. 
4. Внешние параметры сварочной маски. 
Также при выборе не забудьте уточнить сертифицирован ли товар, соответствует ли он ГОСТу, уточните наличие аккумуляторы и общие характеристики сварочной маски. 
В целом, самым надежным на рынке производителей является маска для сварки «Хамелеон», которая отлично защищает сварщика, и стоит достаточно не дорого! Отличное соотношение цены и качества товара. Удачи!
