Особенности трансмиссионного автомобильного масла
Исходя из интенсивности использования коробки передач, к смазочным средствам предъявляются достаточно жесткие нормы. Автомобильные трансмиссионные масла должны быть максимально эффективными, уменьшать шум и снижать вибрацию в период работы, служить защитой от коррозии, выдерживать перепады температурного режима, не пениться, ни быть агрессивными к металлическим деталям, не иметь слишком высокой токсичности. Наша продукция отвечает всем стандартам, является высококачественной и надежной.
Используемые присадки
Перед тем как купить трансмиссионное масло, следует определиться с его присадками. Они подразделяются на следующие виды:
· Против износа – функционирования хватает до момента, пока средство находиться в зазоре между шестеренками КПП.
· Противозадирные – применяются, когда степень трения максимально приближена к сухому, полезны при повышенных нагрузках.
· Против появления пены – имеют влияние на качество смазки: чем больше пены, тем хуже распределяется вещество по коробке передач.
· Антифрикционные – за счет уменьшения процесса трения существенно экономится топливо.
· Антикоррозийные – служат защитой от появления коррозии.
Трансмиссионные масла делятся на минеральные, синтетические и полусинтетические. Первые повышают качество за счет присадок, густеют при минусовой температуре, стоят недорого. Вторые можно применять в зимнее время, практически не подвержены окислению. Третьи являются серединой первых двух, но все же немного качественнее минерального.
Особенности замены
Если вы решили купить трансмиссионное масло в Украине, то оптимальным интернет-магазином станет «АвтоАптека». Мы предлагаем широкий ассортимент по доступным ценам.
Необходимо помнить, что данный продукт надлежит периодически менять. Период зависит от того, насколько езда интенсивная и от пройденного пути. Некоторые владельцы это игнорируют, а зря.
Замена играет важную роль в АКПП, где масляная жидкость кроме защиты и смазывания является рабочим веществом. Экономия приводит к порче коробки передач. Внимание стоит уделить ротации средства в автоматических КП, работающих в жестком режиме. В этом случае присадки распадаются быстро, что приводит к неполадкам детали. Также присутствуют авто с необслуживаемой КП. Практика показывает, что замена смазки необходима даже им. Если вы хотите, чтобы ваш «железный конь» прослужил как можно дольше, то не стоит пренебрегать данным процессом.
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