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Клапан электромагнитный КЭМ-10 на КамАЗ в магазине КамТех
Автомобили КамАЗ есть в арсенале практически всех транспортных компаний. Они зарекомендовали себя как надежный вид транспорта и могут использоваться в любых климатических условиях для перевозки груза различного назначения. Безопасность вождения автомобиля зависит от многих факторов, среди которых особое значение имеет исправность электрооборудования. Одним из важных элементов системы является электромагнитный клапан. Деталь используется на магистралях различных систем грузовика в качестве запорного устройства. Купить электромагнитный клапан КЭМ-10 квадратный для КамАЗ 5320-3721500-01 / Китай можно в магазине КамТех. 
Особенности механизма
Функция клапана электромеханического заключается в подаче и выпуске воздуха и газов. Механизм устанавливается в узлах открывания бортов самосвала, подъема/опускания платформы и других подвижных элементов кузова, а также в сварочном оборудовании. Клапан работает только в двух режимах – открытом или закрытом. Промежуточного положения, как в кране, в конструкции не предусмотрено.
Над клапаном расположен электромагнит с подвижным якорем, который имеет жесткое соединение с запорным элементом. В некоторых моделях клапан находится внутри соленоида, что значительно снижает габариты. Стандартный разъем расположен на электромагнитной катушке (соленоиде) или корпусе механизма.
Принцип работы детали простой. В нерабочем состоянии клапан открыт или закрыт. При поступлении тока на соленоид втягивается якорь и запорный элемент поднимается. Клапан переходит на другой режим, в результате чего начинается или перекрывается поток рабочей среды. Якорь электромагнита освобождается при снятии напряжения, и запорный элемент занимает прежнее положение. Клапан может быть с ручным управлением, при помощи кнопки, или автоматическим.
Неисправность клапана может быть двух типов.
1.Электирические. Клапан не работает при выходе из строя соленоида. Необходимо проверить рабочее состояние электромагнитной катушки, сопротивление должно быть 2-4 кОм.
2.Механические. Причиной поломки может быть:
· забита сетка фильтра;
· износ уплотнителей;
· вышла из строя пружина.
Механизм не всегда подлежит ремонту, поэтому иногда возникает необходимость заказать электромагнитный клапан КЭМ-10 квадратный для КамАЗ 5320-3721500-01 / Китай и произвести замену.
Запчасти на грузовик в магазине КамТех
Найти клапан по каталожному номеру 53203721500-01 в Украине можно на сайте автомагазина КамТех. На виртуальной витрине представлен широкий ассортимент продукции для ремонта и обслуживания грузового автотранспорта. Компания реализует узлы в сборе и отдельные детали с гарантией производителя. Действующая цена на электромагнитный клапан КЭМ-10 квадратный для КамАЗ 5320-3721500-01 / Китай и другие позиции размещена на сайте. Менеджеры портала всегда помогут с выбором товара и оформлением заказа. 
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OTAMYHO. TeKCT yHUKanbHbIi
OUEHNTL YHUKANBHOCTS CMBICA U KaYecTeo pepaiita

Knanan snekTpomartuTHbiii K3M-10 Ha KamA3 & marasuse KamTex

ABTOMOGUAM KaMAS eCTb & apceHaie NPaKkTUIECKM BCeX TPAHCNIOPTHBIX KOMNaHHil. O
30PEKOMEHAO0BANMN Ce6R KaK HAIEXHBI BWA TPAHCNIOPTa W MOTYT UCTIO/I30BATECH B MOBBIX
KIMMATUECKX YCIOBUAX A1A NEPEBO3KM FPY3a PAZANIHOTO Ha3HaveHus. BeaonacHocTs
'BOXEHMR GBTOMOGIAA 3ABUCHT OT MHOTUX (haKTOPOB, CPEAY KOTOPBIX OCOBOE 3HaveHHe HmeeT
MCNPaBHOCTL ANEKTPOOBOPYAOBaHNA. OAHUM U3 BaXHbIX 3NEMEHTOB CUCTEMBI ABARETCA
SMeKTPOMArHUTHBIA KNana. [IeTalb UCMONb3YETCS Ha MATUCTDANAX PA3NUNHBIX CHCTEM
[Py30BUKa B KaveCTEE 3aN0PHOTO YCTPOHCTBA. KyNMTL IN1eKTPOMArHUTHBI Knanan KIM-10
KsaapaTHeiit Ans KamAS 5320-3721500-01 / KuTaii MOXHO & Maraause KamTex
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