ГАРАНТ ТЕПЛА В ВАШЕМ ДОМЕ
Отопительные котлы  - это работающий мотор в системе обеспечения теплом. Для создания комфортных условий они  просто необходимы.
По месту установки котлы бывают настенные и напольные, по функциональности – для обогрева помещения и получения горячего водоснабжения, по виду используемого топлива – работающими на газу, дизельном топливе, твёрдом топливе (угле, древесине, коксе),  электроэнергии.
Настенные газовые котлы прекрасно подойдут для прогрева площадей до 200 кв.м (Electrolux GCB 28 Hi-Tech i).  
Двухконтурные котлы выполняют ту же функцию: тёплый воздух + горячая вода. Микропроцессорное управление препятствует замерзанию, перегреву оборудования, потуханию огня.  Работают на газу (DIVATOP F 37).

Малой мощности  одноконтурных котлов (до 40 кВт) хватает лишь на обогрев. Можно поставить их несколько, если нужно обогреть площадь от 400 кв.м (Viessmann vitopend 100 WH1B361).

Конденсационные котлы с успехом могут похвастаться своим КПД, превышающим 100%. Они, помимо вырабатываемой энергии, используют  тепло, выделяемое в процессе конденсации дымовых газов,  и возвращаемое к теплоносителю (Ferroli Econcept 50).
Отопительные котлы с открытой (закрытой) камерой сгорания сочетают в себе устройство для подачи произведенного тепла и бойлер для нагрева воды. При открытой камере сгорания они подключаются к дымоходу и работают за счёт тяги. В противном случае устанавливают котлы с закрытой камерой сгорания. Достаточно экономичны в эксплуатации (Ferroli PEGASUS 32, Beretta NOVELLA).

Котлы напольные универсальные  отличаются повышенной надёжностью и абсолютной бесшумностью. Благодаря форсункам можно менять виды топлива (газ, дизельное). Работают  в автономном или централизованном режимах. Ценятся чугунные котлы - гарант «вечной» работы (Ferroli ATLAS D87).
Отопительные котлы на твёрдом сырье тоже имеют свои прелести – не нужно электричество. Теплоотдача более 75% и высокая пожаростойкость  нашли своих ценителей (Ferroli GF N7).

Электрические котлы - экологически чистые. Для высотных домов, куда подвести газ невозможно, они являются единственной спасительной соломинкой в мире холода (Эван ЭПО-4).
Дизельные котлы могут быть переоборудованы под твёрдое или газовое топливо. Битопливные котлы изначально принимают разные виды сырья. Специальная система дожига топлива позволяет избавиться от взрывоопасных выхлопных газов. Когда электричество «вырубят»,  система датчиков сама возобновит работу котла при появлении электропитания в сети. 
Отопительный котёл Куппер ОК-16, как пример биотопливного котла, и отопительно-варочный котел ОВК-14. Три ТЭНа, 12 труб теплообменника,  2 дымосборника и защитный антидымовой шнур, глубокая топка, регулятор мощности работы котла, варочная плита – этим всё сказано: будет и тепло, и сытно.

Вы ещё сомневаетесь в необходимости отопительного котла? Приходите, посмотрите, оцените и купите!

