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В наше время, куда бы мы не пришли первое, что мы делаем – открываем двери. Но что делать, если вы потеряли ключи и необходимо экстренно *вскрыть замок* ? А возможно через вашу дверь выходит тепло из квартиры  и тогда, вы задаетесь вопросом: «Что же делать с *обивкой двери*?» ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.
Рассмотрим первый вопрос. Любой механизм ломается, любой человек теряет ключи, либо их попросту крадут. И хотя бы с одной из этих проблем вы сталкивались в своей жизни.  Именно в таких случаях  приходится прибегать к аварийному вскрытию замков, т.е. вызывать специалиста, который сможет справиться со сложным замыкающим  устройством. Мастер появится на объекте в максимально короткое время. Для подобного действия необходимо предоставить специалисту правоустанавливающие на помещение документы (паспорт с пропиской, свидетельство о праве собственности на жилье, договор аренды и т.п.). В случае отсутствия документа необходимо присутствие участкового. Вне зависимости от уровня сложности  аварийное вскрытие  замка производится без нанесении ущерба для двери. В отдельных ситуациях замок можно эксплуатировать дальше. С другой стороны, после того как дверь  вскрыли  мастер может заменить замок или личинку на сродный вариант. Нецелесообразно пробовать открыть замок самостоятельно. И помните, что работа выполненная  специалистом будет значительно дешевле ремонта, который будет вызван непрофессиональными действиями желающих сэкономить .
Что касаемо второго вопроса, то еще со времен Советского Союза одним из известных видов утепления считается обивка дверей. В то время не было металлических дверей, и обивали двери не столько ради красоты, сколько из практических соображений. Это достигалось установкой по периметру дверной коробки валиков.
 
Время идет, технологии остаются. Материалы становятся лучше, качественнее. Сегодня для обивки дверей используют  винилкожу, по текстуре очень напоминающую природный материал . Палитра разнообразна ,что позволяет подобрать нужный  оттенок под общий дизайн помещения.
С появлением на рынке стальных дверей, обивка была единственным решением для производителей, но здесь правильней употреблять термин «перетяжка дверей», т. к. дерматин натягивается на дверное полотно и фиксируется клеем по краям. Вы можете украсить свои  двери, закрепив обивку по периметру декоративными гвоздиками. Вопрос с тепло и шумоизоляцией вы можете решить с помощью резинового самоклеющегося уплотнителя, толщина которого подбирается исходя из зазоров между дверью и коробкой. 

