Дома серии 111-90

Технические параметры серии домов 111-90

	Период застройки
	1971-2000 гг.

	Этажей
	максимально
	10

	
	в среднем
	2-10

	Кол-во квартир на этаже
	От 4 до 8

	Высота потолков, см
	264

	Площадь квартир

(общая/жилая/кухня), м²
	1-комнатная
	35 - 37/17,44/8,5 - 9

	
	2-комнатная
	50 -52/37/8,5 - 9

	
	3-комнатная
	62 - 63/39,54/8,5 - 9

	
	4-комнатная
	79-82/47/8,5 - 9

	Санузел
	раздельные, во всех квартирах

	Лифт
	1

	Балконы
	во всех квартирах (балконы, лоджии)

	Мусоропровод
	в наличии

	Вентиляция
	естественная (санузел, кухня)

	Перспектива сноса
	отсутствует

	Материал стен
	Несущие стены, перегородки - панели 

	Количество подъездов
	от 1


Разработка домов серии 111-90 началась в 1960 году силами основного всесоюзного проектанта ЦНИИЭП. 10 лет понадобилось от получения технического задания на проектирование до момента старта промышленного изготовления элементов этих домов. В основе этих зданий лежит крупногабаритные панели, которые позволили значительно сократить время постройки и частично снизить возрастающую потребность в новом жилье. Характерной отличительной особенностью серии является расположение балконов и лоджий под не значительным углом к плоскости фасада. Удачное решение проектантов вылилось во всесоюзное распространение этой серии и долгая жизнь решения. В небольших провинциальных городах по всей территории СНГ сегодня можно встретит модернизированные ее варианты.

Дома могут иметь наружный и внутренний поворот, для решения задач планировки и создания необходимой придомовой инфраструктуры. Угол составлял 135 или 90 градусов. Блок – секции могли варьироваться в зависимости от конкретных нужд и решений. Первый этаж мог быть отдан под квартиры, фойе с площадями для колясок, проходное помещение, сквозной проезд, служебное помещение.
Наружные стены представляют собой панель толщиной 300, 350 или 400 мм, в зависимости от климатической полосы застройки. Внутренние перегородки в квартирах панели 120 или 160 мм. Контур квартир ограничивает ж/б панель 300 или 360 мм. 
Неоспоримым достоинством этих домов является наличие балконов и лоджий, раздельная планировка комнат и более просторная площадь кухни.

К недостаткам серии следует отнести низкий уровень теплоизоляции, звука. Отсутствие грузового лифта и узкий, для детских и инвалидных колясок, проход в стандартный лифт не добавляет плюсов этим домам.  

Планировка квартир в домах серии 111-90
В данных домах выделяются порядка семи самых распространенных типа секций. Различие в них заключается в наборе квартир и их планировке. Но основные принципы положенные в планировку неизменны для каждого подтипа серии. 
Санузлы раздельные во всех квартирах.

В однокомнатной квартире кухня и жилая комната разграничиваются между собой коридором. Оба окна выходят на одну сторону. Балкон может выходить как из комнаты, так и с кухни. Комната имеет своеобразную нишу, через которую можно напрямую попадать из прихожей на кухню. 
Двухкомнатные квартиры имеют в наличии раздельные комнаты. Окна из квартиры выходят на одну сторону. Балкон или лоджия, как правило, размещены в комнате большей площади. Кухня имеет дополнительные 0,5 квадратных метра пространства, по сравнению с однокомнатными квартирами. 
Трехкомнатная квартира имеет в наличии окна на две стороны и торцевое размещение раздельного санузла. Именно этот вариант наиболее часто рассматривается для перепланировки.
Четырехкомнатная квартира в домах серии 111 – 90 располагается в торце и поэтому имеет окна на три стороны. Дополнительным плюсом будет наличие, как балкона, так и лоджии, что позволяет расширять жилую площадь. Перепланировка зачастую заключается в объединении кухни и примыкающей комнаты в кухню – столовую. 
Перепланировка в домах данной серии представляется возможной для всех типов планировки. Даже однокомнатная квартира может стать уютной и удобной для проживания студией.
