Буровая установка УГБ-973
УГБ-973 является аналогом финской буровой установки подобного плана. В качестве основы взялась база самоходного гусеничного основания. Главная задача заключается в полевом исследования почвы и в бурении скважин. Заказать изделие можно в компании «Геомаш» по адекватной стоимости.
Используемые технологии
В данной буровой установке используются определенные типы бурения. Благодаря им процесс происходит быстро и качественно. Они включают в себя:
· колонковое вращательное бурение, которое может происходить с продувкой, с промывкой или всухую;
· ударно-забивное с помощью специального гидромолота – по забивному стакану бьют специальным инструментом;
· ударно-вращательное – происходит одновременная подача вращательных и ударных импульсов;
· шнековое – благодаря вращению центробежной силы порода разрушается и начинает прибиваться к стенкам, затем достается шнеком на поверхность;
· зондирование динамическое или статистическое – первый вариант подразумевает под собой погружение в почву зонда под действием нагрузки, во втором случает зонд погружается в грунт за счет вдавливаемой нагрузки;
· бескерновое вращательное с применением продувки или промывки – процесс выполняется без отбора керна.
Каждый способ эффективен по-своему. При этом ни один из них не вызовет особых сложностей.
Сравнение 
Финская буровая установка применяются в различных сложных условиях. Она применятся:
· на площадках, предназначенных для исследования почвы, используемой строи тельными объектами;
· для добычи геологоразведочные данные;
· во время бурения скважин для установки фундамента.
УГБ-973 российского производства используется:
· для бурения скважин различной глубины (до шести тысяч метров);
· для добычи газа, нефти и разработки их месторождений;
· для сверхглубоко бурения (до пятнадцати тысяч метров);
· для геологоразведочных данных, попросту говоря исследования почвы.
Каждая установка обладает своими преимуществами. Например, к достоинствам ГБУ-973 можно отнести:
· доступная стоимость;
· возможность комплектации дополнительного оборудования;
· надежность;
· длительный эксплуатационный срок;
· прочность;
· простое обслуживание.
Финский вариант обладает такими преимуществами:
· экологичность;
· безопасность;
· производительность;
· автоматизованность.
Технические характеристики финского варианта:
· длина сваи составляет шестнадцать метров;
· мощность триста киловатт.
Технические характеристики УГБ-973:
· гидроцилиндрный тип механического вращения;
· вес составляет пять тысяч килограмм;
· в топливный бак помещается сто сорок литров бензина;
· ширина захвата одна тысяча восемьсот пятьдесят миллиметров4
· ширина гусениц четыреста миллиметров;
· максимальный дорожный просвет триста миллиметров;
· ударная энергия молота сто семьдесят девять джоулей;
· минимальный ход подачи подвижного вращателя составляет две тысячи четыреста миллиметров.
Какую установку купить решает только сам будущий владелец. Заказать ее можно как специализированных магазинах, так и при помощи интернета.
Выбор
Бурение скважин следует выполнять еще до начала строи тельных работ. Как только разметка выполнена можно приступать к данному процессу. Такой вариант более оптимальный, чем когда участок уже обжит. 
Чтобы скважина была качественная, необходимо правильно подобрать буровую установку. Ее тип зависит от местности, где будут происходить работы. После изучения почвы, специалисты определяются с вариантом. Чаще всего их выбор падает на УГБ-973. 
Для пробивки скважины на песчаном участке оптимально подходит шнек, который обладает высокой скоростью прохождения. Благодаря ему буквально за сутки возможно пробурить несколько десятков метров. На известковой поверхности используется гидравлический способ. При этом следует выполнить промывку со специальными растворами, специально для этого предназначенными. Бурение небольших скважин более длительный процесс и может занять несколько дней. На известняковом грунте работы могут длиться около десяти дней. Завершающий этап включает в себя промывку и прокачку до тех пор, пока вода не станет чистой хотя бы зрительно.
Стоит помнить о том, что главный критерий при выборе агрегата является его маневренность. В этом случае как раз оптимальны гусеничные мобильные конструкции. Несмотря на свои довольно-таки крупные габариты, они легко обойдут любые проблемные участки. Помимо этого могут работать даже внутри помещений.
Выбор техники также зависит от условий ее эксплуатации, особенности почвы и потребностей владельцев. Финансовая стоимость также имеет свое влияние. Такая техника сможет прослужить несколько десятилетий, при этом не требует особого ухода. Она прочная, надежная и долговечная. Оптимально подходит для бурения на любую глубину.
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