Нюансы монтажа древесно-полимерной доски
Среди преимуществ доски из древесно-полимерного композита, помимо практичности, долговечности и привлекательного вида, стоит отметить еще и возможность простого, удобного монтажа. Имея минимум необходимых знаний и навыков, можно достаточно быстро провести установку покрытия или фасада из ДПК. Как утверждают профессионалы, этот процесс не вызывает особых трудностей, достаточно лишь учитывать некоторые важные нюансы во время монтажа.
Одно из главных правил заключается в том, что температура воздуха во время работ ни в коем случае не должна быть отрицательной. Если по каким-то причинам необходимо осуществлять укладку при низких положительных температурах, то доски следует разместить на улице за несколько суток до начала работ, что позволит материалу адаптироваться к температурному режиму.
Тщательная подготовка основания является залогом красоты и долговечности покрытия из ДПК. Неважно, пол это или стены, покрытие должно быть идеально ровным, гладким и устойчивым. Если планируется проводить укладку террасной доски, то сначала необходимо залить монолитную плиту либо подготовить точечные опоры. К примеру, на грунт рекомендуется укладывать геотекстиль или заливать мини-фундаменты под каждую точку опоры, а затем устанавливать бетонные плитки.
Установка доски из ДПК осуществляется на монтажные лаги, при этом крепление может быть как шовным, так и бесшовным. При бесшовном креплении доска крепится напрямую к лаге саморезом, для шовного крепления используется кляймер или клипса. Первый способ предпочтительнее там, где важнее всего внешний вид, например при оформлении помещений, второй отличается простотой монтажа и чаще всего используется для укладки террасной доски на открытом воздухе.
Крайне желательно, чтобы монтажные лаги были изготовлены также из древесно-полимерного композита. Применение деревянных лагов может привести к ряду неприятных последствий. Например, дерево подвержено воздействию влаги, высоких и низких температур. Также деревянный материал зачастую имеет небольшие дефекты сечения, следствием которых будет неравномерное распределение нагрузки по точкам крепления. В итоге спустя несколько лет покрытие может деформироваться, при том, что состояние самой доски будет отличным.
Вот еще несколько полезных советов относительно монтажа ДПК:

· В идеале рекомендуется использовать для монтажа комплексные системы от одного производителя, это обеспечит стопроцентную совместимость компонентов;

· Очень важно соблюдать указанную производителем ширину зазоров и расстояние между элементами каркаса;
· Не стоит слишком сильно или слабо закручивать саморезы, поскольку это может способствовать деформации покрытия.
