Тормозная  система – важнейший элемент для безопасности автомобиля. Диагностика этой системы должна проводиться вовремя и без задержек, в противном случае это чревато может отразится на состоянии автомобиля, а в худшем раскладе – для вас самих. Тормозная система легче поддается небольшим исправлениям, чем капитальному ремонту.
Основные признаки неполадок в тормозной системе – посторонние шумы, утечка тормозной жидкости,  скрип тормозов,  легкий ход тормозной педали и длинный тормозной путь. Корнем этих бед  является нерегулярный уход за тормозной системой, который проявляется в недостаточном заливе и нерегулярной замене тормозной жидкости, нерегулярная смена колодок, плохое поддержание герметичности тормозной системы. 
Неполадки в тормозной системе.
При обнаружении вами любого из этих “вестников бед” вам следует продиагностировать свою систему. Для начала осмотрите  соединения впускного коллектора, для проверки на герметичность. 
Далее необходимо проверить вакуумный усилитель, а именно - задействовать педаль тормоза при включенном движке. Проконтролировать, чтобы индикаторы на приборной панели работали исправно. Потом необходимо осмотреть  пневмопривод на герметичность при отключенном двигателе. 
Места вероятной утечки воздуха определяются на слух .А чтобы ее увидеть – можно помазать мыльным раствором места соединения трубопроводов. В таких местах начнут вздуваться мыльные пузыри.
Перед тем как приступить к исправлению неисправностей тормозной системы , необходимо устойчиво закрепить машину Обычно, утечка жидкости в колесных цилиндрах происходит из за неправильного торможения. Профилактикой этому является своевременная замена колесных цилиндров.  Затем колодки и барабаны необходимо подвергнуть промывке и просушке, а систему гидропривода  прокачать.
При наличии воздуха в тормозной системе – возможно проваливание педали тормоза. Чтобы этого избежать- необходимо выкачать воздух из гидропривода. Вначале нужно определить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, если жидкости в баке меньше полагаемой -  ее необходимо долить.
Следующим необходимым действием является снятие защитного резинового колпачка. Он находится в цилиндре заднего правого колеса автомобиля. Одеваем шланг на штуцер клапана, другую сторону опускаем  в тару с тормозной жидкостью. Нажимаем  педаль тормоза  несколько раз, удерживая на два оборота – отворачиваем штуцер. Потом опять нажимаем на педаль несколько раз, потом  плавно ее отпускаем. Так нужно повторять до тех пор пока не начнут выделятся пузырьки в емкость с жидкостью. Когда воздух прекратит идти- необходимо  полностью закрутить штуцер при нажатой педали тормоза. Затем отпускаем педаль, отсоединяем шланг, устанавливаем обратно защитный колпачок.
Автомобиль может заносить во время торможения ,с характерным скрежетом,- это значит что тормозные колодки замаслились и их необходимо промыть теплой мыльной водой , а затем хорошенько просушить. Потом их необходимо отдать на шлифовку и протереть от пыли. Если во время торможения нету характерного равномерного шума – значит тормозные колодки истёрлись. Поэтому чтобы уберечь тормозной диск – необходимо заменить колодки.  Фиксируем автомобиль в статическом положении, снимаем колеса, откручиваем болты, крепящие их к ступице.
Выкручиваем руль до упора вправо, чтобы нам легче было подобраться к колодкам. С передних стоек снимаем тормозные шланги, топим поршень тормозного суппорта с помощью баллонного ключа. Необходимо соблюдать нужный уровень тормозной жидкости. После отгибаем тормозной шланг , откручиваем болты и отгибаем тормозную скобу.  Потом уже можно приступить к установке новых тормозных колодок, после чего заворачиваем болты и ставим все детали на место.
Если у вас проблемы с нажимом тормозной педали, то, возможны неполадки с вакуумным усилителем или с герметичностью соединения трубопровода. В этой ситуации необходимо сменить неисправные детали вакуумного усилителя  и обработать разгерметировавшиеся места специфичной пастой.
Основная причина  преждевременного торможения автомобиля кроется в неисправности суппорта или нарушении положений.  Для исправления положения нужно подтянуть болты и установить новый суппорт. 
Если бензин смешивается с тормозной жидкостью – притормаживаются колеса, потому что разбухает уплотнитель главного цилиндра. Если это произошло – желательна промывка всей системы тормозной жидкости и замена всех неисправных деталей с последующей прокачкой  системы гидравлического привода.
Тормозные шланги портятся от длительного изнашивания и в связи с механическими повреждениями. Шланги которые испортились требуется сменить, так как в них сильно повышается давление. Бандажная повязка не сильно поможет при восстановлении шланга. Если слетела резьба, то изменится узел или тормозная трубка.  Желательно сменять тормозную жидкость каждый год. Лучше всего использовать шприц  или спринцовку для того чтобы откачать тормозную жидкость. Вместе с этим уходит и находящийся там воздух. В конце заливается новая тормозная жидкость и прокачивается система. 
Соблюдение таких простых правил уберегут тормозную систему вашего автомобиля.







