Канализационная система

Процессу монтажа канализационной системы для обустройства частного дома следует уделить особое внимание, поскольку он является довольно трудоемким и затратным.

Перед тем, как начать, следует составить проект или вручную набросать план систем водоснабжения и водоотведения. На схеме необходимо отметить расположение санитарного фаянса, а также указать места ввода воды и вывода стоков. 
Канализационные системы часто страдают от засоров. Нередко это случается вовсе не по причине нарушений процесса установки КС, а вследствие нарушения ее первоначальных функций при использовании. Например, когда в нее кидают разные отходы.

Но все же отрицать ошибки при прокладке трубопровода не следует. Ведь есть такие «мастера», которые используют для установки трубы с шершавой поверхностью. Они засоряются намного чаще тех, у которых гладкое покрытие. Еще одна распространенная ошибка возникает при составлении плана. Тогда, даже в условиях правильно выполненной сборки, получается качественно собранная система, с частыми засорами на сгибах и углах, являясь по сути нерабочей.
Все эти моменты принципиально учитывать перед началом собственноручной установки системы канализации.

Подготовительный этап
Прежде всего, перед началом монтажа труб в помещении частного дома, важно подогнать их в соответствии с необходимым размером. Совершается данный процесс методом нарезки. Существует несколько вариантов для его выполнения:
1. Отрезной станок.
При таком варианте получаются гладкие края разрезов, которые соответствуют требованиям. Применять такой станок очень удобно для «нарезки» внушительного количества труб.

2. Специализированная пила.
Являясь малогабаритным предметом, пила считается самым удобным инструментом для этой задачи. С довольно хорошим качеством отреза в итоге.

3. Ножовка по металлу.
Самый экономный вариант. При желании уберечь свой бюджет от покупки специализированного станка, неплохим вариантом будет обычная ножовка по металлу – обязательный инструмент в арсенале каждого специалиста.
Нередко, при нарезке возникает вопрос нехватки расширенного пространства. В ограниченных помещениях применяется стальной трос, при помощи которого труба практически перетирается под углом 90 градусов. Данный отрез будет сильно отличаться по качеству, но все же нужно постараться, чтобы стыковка получилась качественной.

Существенная деталь! В процессе выполнения отреза часто остаются заусенцы. Их необходимо устранить, иначе склеивание получится некачественным. Заусенцы также препятствуют хорошему стоку.
Удалить их можно с помощью простого ножа, путем скобления. Выполнять данный вид работы следует очень ответственно и внимательно, так как от него зависит, как впоследствии будет функционировать Ваша конструкции.
Этапы монтажа канализационной системы 

Разберем детальнее этапы установки:
1. Первое, что нужно выполнить – узнать чистовую отметку пола - сколько конкретно сантиметров нужно заливать, чтобы достичь нулевой отметки. Это требуется для того, чтобы качественно провести разводку под сливы душа, ванной и прочего оборудования.

2. Последующим пунктом идет выставление отметок.
Отметьте, где и с какой дистанцией планируете устанавливать конструктивные элементы. 

3. После следует нанести засечки на трубы и соединительные детали, выполнив предварительно замеры правильных углов наклона конструктивных элементов. 

4. Замер и подгонка сгибов и соединений. 
После замеров смело можно приступать к проклейке элементов. Герметичность системы – основный фактор, который необходимо учитывать.

5. Проверить, грамотно ли выполнена подгонка.
Для этого обязательно проверить, насколько хорошо стыкуются детали. В случае правильно выполненного соединения, труба с легкостью заходит в уширенную воронку примерно наполовину, а уже дальше – с легким усилием.

6. Обработайте места стыковки наждачной бумагой. Для этого берем нулевку, и натираем соединения до появления шероховатости.

7. В целях обеспечения прочного соединения канализационных труб используется специальный клей, который представлен в строительных магазинах широким ассортиментом. Комплектаций труб снабжается инструкцией, изучив которую найти рекомендации по выбору клея от производителей.

8. Также важно приобрести хлористый метилен. Этот раствор призван обезжирить и смягчить трубы в местах стыкования при склейке. 

9. Клей наносится специальным тампоном, который обычно входит в комплектацию. Но более комфортным способом считается обычная кисть. Места стыковых соединений следует покрывать обильной порцией  клея, а вот стыки в раструбах наоборот – малым количеством.

10. После того, как нанесли клей в местах скрепления, трубу вставляют в уширяющую воронку. Выставленные заблаговременно отметки должны находиться друг от друга на небольшом расстоянии – буквально в нескольких сантиметрах. В такой конфигурации зафиксируйте конструкцию на 15 секунд.

11. Затем проверните детали так, чтобы засечки полностью совпали. При правильной проклейке лишний клей проявится снаружи. После склеивания, рекомендуется придерживать детали на протяжении одной минуты, и после – еще раз промазать стык для страховки.
Процедура одной проклейки соединения занимает приблизительно пару минут. Следовательно, самостоятельный монтаж канализационных труб в частном доме займет немного времени. Хотя спешить в таком вопросе настоятельно не рекомендуется.
Следуя правилам, описанным выше, в точной последовательности, можно без труда смонтировать систему канализации самостоятельно. Тогда не возникнет необходимости обращаться к услугам дорогостоящих специалистов. 

Особенности процесса установки
Система водоотведения проводится через грунт, фундамент, и даже стены. Минимальный уклон выполняется в условиях 8 мм на метр погонный с диаметром 100 мм, и 5 мм с диаметром 50 мм. Важный фактор - максимальный уклон достигает 15 мм. Большинство затруднений правильного функционирования канализации появляется, когда уклон не соблюден. 
До того, как ввестиканализации в помещение, смонтируйте ревизии для очистки системы. На сгибах рекомендуется пользоваться тройниками или отводами, установленными под 45 градусов. В порядке исключения используйте отводы близко 90 градусов на переходе из горизонтального положения в вертикальное, а также в ситуации вывода труб для подключения приборов санузла.
Если Ваш санузел предполагает расположение в нем унитаза, то минимальный размер диаметра фанового стояка  составляет 100 мм. 
Фановый стояк обеспечивает приток воздуха внутрь канализационной системы. Это помогает справляться с большими объемами воды, что предотвратит образование водных пробок; а также при устранении неприятных запахов. Такой стояк выводится через крышу. В случае, если чердак нежилой, стояк выводится на чердак и блокируется специальной крышкой – чтобы предотвратить засорение различными предметами. По нормам, фановый стояк монтируется уже после подсоединения санитарных приборов. Также рекомендуется монтировать его поближе к унитазу.

Несколько полезных советов 
И в заключение, хочется сказать - есть несколько секретов, которые позволят выполнить процедуру монтажа канализации на высшем уровне. 

Соблюдайте чистоту при хранении. Протирайте раструбы перед установкой, чтобы предотвратить оседание пыли. Ведь загрязнение - основной враг сантехники.
Будьте аккуратны при переноске, поскольку при падении может образоваться трещина, через которую впоследствии могут протекать стоки.
Очищайте трубы от заусенцев и прочих помех, которые засоряют канализацию. Также, при монтаже системы стоит учесть, что возможно возникнет необходимость монтажа холодного и горячего водоснабжения.

https://text.ru/antiplagiat/5d28a52ec7317
