Критерии подбора светодиодной лампы?
Сейчас светодиодные лампы -  подобие ламп накаливания, люминесцентных и галогенных ламп, которые представлены весьма многообразны. Главный вопрос в том, как лучше подобрать необходимые источники света, в результате получить качественный продукт?
Для выбора светодиодной лампы нужно обратить внимание на параметры описанные ниже.
Тип цоколя
Необходимо четко определить тип цоколя в светильнике, в который выбирается лампочка. К примеру, если это замена лампам накаливания для дома, значит это стандартный тип цоколя Е27 или же Е14-миньйон. Если же замена галогенных ламп – в этом случае множество штыревых систем соединения, например, G4, G5.3, G9, GU10 и др. Что касается люминесцентных трубчатых ламп, то G5 и G13, самые распространённые из них. Существуют и другие типы цоколей.
Яркость света лампы
Так же очень важный вопрос при выборе лампы — это яркость, с которой будет светодиодное освещение. Есть два варианта решения, ориентируясь на эквивалентную мощность лампы либо ее световой поток.
 Световой поток светодиодных ламп указывается производителями в люменах. Его значение характеризует, сколько света излучает лампа. Следовательно, основываясь на нормативах в освещении, также зависимо от числа источников света, размера помещения можно подобрать нужный световой поток светодиодной лампы или ламп.
 Также для посетителей нашего сайта ledstorm.ua есть параметр как эквивалентная мощность осветительных приборов в Ваттах. Этот параметр поможет в сравнении яркости светодиодной лампы и мощностью подобного источника света предшествующих поколений таких же форм-факторов.  К примеру, у Вас светильники, с лампами накаливания либо галогенными, или люминесцентными и др., и уровень освещения этих ламп Вам подходит. Следовательно, на нашем сайте можно подобрать LED лампы подходящей эквивалентной мощности.  
Цветовая температура
Так же при выборе лампы очень важен цвет свечения ведь он имеет влияние на восприятие окружающего пространства нами. Определяется этот параметр цветовой температурой в Кельвинах. Больше всего распространены лампы с теплым, холодным белым и нейтральным цветом свечения. Также есть декоративные и источники света специального узкого назначения других цветов.
Разграничения цветовой температуры:
 2700-3500К – это теплый свет с желтоватым оттенком. По освещению близкий к свету лампам накаливания. Лучше всего эти лампы применять в освещении жилых помещений. Такое освещение дает чувство уюта, комфорта.
 3500-5000К – нейтральный белый естественный свет. Такой свет помогает концентрации внимания и используется, в основном, в освещении административных и офисных интерьеров.
 5000К-6500К – белый холодный свет. При этой цветовой температуре лампы хорошо подойдет во внешнем освещении, производственных и общественных мест.
Светоотдача
 Еще важной характеристикой светодиодного источника света является светоотдача этого источника. Эффективность светового прибора характеризует значение светоотдачи. Формула ее расчета проста. Нужно световой поток разделить на мощность источника света. В итоге, результат и покажет значение светоотдачи. Эта характеристика измеряется в Лм/Вт. И чем больше значение, тем больше экономичная светодиодная лампа. 
Размеры
 Дело в том, что особенности построения светодиодных источников не всегда дают возможность производителям изготавливать приборы стандартных размеров. Следовательно, нужно обязательно обратить внимание на габариты лампы, она должна поместиться в светильник, которому Вы подбираете источник света.
Угол свечения
Также у ламп различный угол свечения, рассеивания света. Нужно рассчитывать этот параметр в выборе, а также его влияние на условия применения ламп. С небольшим углом LED лампы используются в точеных источниках света, для освещения какой-либо зоны либо, к примеру, торговое оборудование. Источники, имеющие широкий угол свечения предназначены для основного освещения.
Форм-фактор
 Современные светодиодные источники производят разных форм. Поэтому с легкостью можно выбрать LED лампы в соответствии формам традиционных источников освещения. На нашем сайте есть источники стандартных типоразмеров, к примеру: A60, T8, MR16, R39, R63, капсульные, свеча, свеча на ветру, и др.   
Напряжение питания
 Так же нужно учитывать номинальное напряжение, от которого светодиодные источники будут питаться. В частности, это 12В или 220В.
 В заключении хотелось бы подчеркнуть о необходимости использовании качественного источника энергии. Необходимо устанавливать стабилизатор для напряжения а так же фильтры что бы светодиодные лампы прослужили Вам долго!
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Зараз світлодіодні лампи - подоба ламп розжарювання, люмінесцентних та галогенних ламп, які представлені досить різноманітно. Головне питання в тому, як краще підібрати необхідні джерела світла, в результаті отримати якісний продукт?
Для вибору світлодіодної лампи потрібно звернути увагу на параметри описані нижче.
Тип цоколя
Необхідно чітко визначити тип цоколя в світильнику, в який вибирається лампочка. Наприклад, якщо це заміна ламп розжарювання для будинку, значить це стандартний тип цоколя Е27 або ж Е14-міньйон. Якщо ж заміна галогенних ламп - в цьому випадку безліч штирьових систем з'єднання, наприклад, G4, G5.3, G9, GU10 і ін. Що стосується люмінесцентних трубчастих ламп, то G5 і G13, найпоширеніші з них. Існують і інші типи цоколів.
Яскравість світла лампи
Так само дуже важливе питання при виборі лампи - це яскравість, з якою буде світлодіодне освітлення. Є два варіанти рішення, орієнтуючись на еквівалентну потужність лампи або її світловий потік.
 Світловий потік світлодіодних ламп вказується виробниками в люменах. Його значення характеризує, скільки світла випромінює лампа. Отже, грунтуючись на нормативах в освітленні, також залежно від числа джерел світла, розміру приміщення можна підібрати потрібний світловий потік світлодіодної лампи або ламп.
 Також для відвідувачів нашого сайту ledstorm.ua є параметр як еквівалентна потужність освітлювальних приладів в Ватах. Цей параметр допоможе в порівнянні яскравості світлодіодної лампи і потужністю подібного джерела світла попередніх поколінь таких же форм-факторів. Наприклад, у Вас світильники, з лампами розжарювання або галогенними, або люмінесцентними і ін., І рівень освітлення цих ламп Вам підходить. Отже, на нашому сайті можна підібрати LED лампи підходящої еквівалентної потужності.
Кольорова температура
Так само при виборі лампи дуже важливий колір світіння адже він має вплив на сприйняття навколишнього простору нами. Визначається цей параметр колірною температурою в Кельвіна. Найбільше поширені лампи з теплим, холодним білим і нейтральним кольором світіння. Також є декоративні і джерела світла спеціального вузького призначення інших кольорів.
Розмежування колірної температури:
 2700-3500К - це тепле світло з жовтуватим відтінком. За освітленням близький до світла лампам розжарювання. Найкраще ці лампи застосовувати в освітленні житлових приміщень. Таке освітлення дає відчуття затишку, комфорту.
3500-5000К - нейтральний білий природне світло. Таке світло допомагає концентрації уваги і використовується, в основному, в освітленні адміністративних і офісних інтер'єрів.
 5000К-6500К - білий холодне світло. При цій колірній температурі лампи добре підійде в зовнішньому освітленні, виробничих і громадських місць.
Светоотдача
 Ще важливою характеристикою світлодіодного джерела світла є світловіддача цього джерела. Ефективність світлового приладу характеризує значення світловіддачі. Формула її розрахунку проста. Потрібно світловий потік розділити на потужність джерела світла. У підсумку, результат і покаже значення світловіддачі. Ця характеристика вимірюється в Лм / Вт. І чим більше значення, тим більше економічна світлодіодна лампа.
Розміри
 Справа в тому, що особливості побудови світлодіодних джерел не завжди дають можливість виробникам виготовляти прилади стандартних розмірів. Отже, потрібно обов'язково звернути увагу на габарити лампи, вона повинна поміститися в світильник, якому Ви підбираєте джерело світла.
кут світіння
Також у ламп різний кут світіння, розсіювання світла. Потрібно розраховувати цей параметр у виборі, а також його вплив на умови застосування ламп. З невеликим кутом LED лампи використовуються в точкових джерелах світла, для освітлення будь-якої зони або, наприклад, торгового обладнання. Джерела, які мають широкий кут світіння призначені для основного освітлення.
Форм-фактор
 Сучасні світлодіодні джерела виробляють різних форм. Тому з легкістю можна вибрати LED лампи відповідно формам традиційних джерел освітлення. На нашому сайті є джерела стандартних типорозмірів, наприклад: A60, T8, MR16, R39, R63, капсульні, свічка і ін.
Напруга живлення
 Так само потрібно враховувати номінальну напругу, від якого світлодіодні джерела будуть живитися. Зокрема, це 12В або 220В.
 У висновку хотілося б підкреслити про необхідність використання якісного джерела енергії. Необхідно встановлювати стабілізатор для напруги а так само фільтри що б світлодіодні лампи працювали Вам довго!
