Как устроен шариковый подшипник

Подшипник – опора или направляющая, с помощью которой определяется положение движущихся частей и других частей механизма. Их задача – восприятие радиальных и осевых нагрузок, действующих на вал или ось, и передача их другим частям конструкции. Кроме того, они также отвечают за удержание вала в пространстве, обеспечение вращения, линейного перемещения или качания.
Качество подшипника напрямую влияет на то, каким КПД, работоспособностью и долговечностью будет отличаться машина.  
В состав подшипников качения входят два кольца, тела качения и сепаратор. Тела качения перемещаются по специальным желобам, а для того, чтобы они были отделены друг от друга, и применяется сепаратор. 
Подшипники качения могут иметь тела качения разных форм: шарики и ролики. Кроме того, они бывают однорядными, двурядными и многорядными. 

Шариковые радиальные подшипники воспринимают радиальную и небольшую осевую нагрузку. У них достаточно высокие скоростные показатели, но нагрузочная способность – небольшая. 
Эксплуатация шариковых упорных однорядных подшипников происходит при небольшой нагрузке и невысоких оборотах.  
Задача упорных шариковых подшипников – перенос осевой нагрузки, но они совершенно не справляются с радиальной. Отличительная особенность – низкая нагрузоспособность. 
Устройство радиально-упорных шариковых подшипников практически такое же, как у радиальных. Они отличаются обязательным наличием радиальной и осевой нагрузки. Если это условие не будет выполнено, подшипник не будет функционировать.  
Шариковые радиальные двухрядные подшипники основаны на обычных шариковых, разница – в наличии сферической поверхности на внешнем кольце. Благодаря этому возможна его работа при появлении изгибов или перекосов валов.  
