Входные двери

Входная дверь — это «лицо» квартиры или дома, которое выполняет несколько важных функций. Конечно, на первом месте стоит защита помещения (класс взломостойкости), но декоративные характеристики, удобство эксплуатации, тепло- и шумозоляция, огнестойкость и другие моменты также играют немалую роль. Все эти функции закладываются на этапе конструирования, поэтому мы предлагаем купить входные двери с различным уровнем защитных и эксплуатационных свойств и разнообразной отделкой.
Общая информация 
Чтобы понять, чем одна дверь отличается от другой, необходимо подробно изучить ее конструкцию. Основным элементом является стальной каркас, изготовленный гибкой или сваркой профильных труб или фасонных профилей. По сути, это стальная рама, которая служит основой дверного полотна. От качества ее изготовления зависит надежность, долговечность и стойкость ко взлому. Именно поэтому мы предлагаем входные двери с гарантией качества конструкции.

К каркасу приваривается облицовка из стальных листов, толщина которых влияет как на массу двери, так и на ее взломостойкость. В ходе эксплуатации стальные профили могут деформироваться из-за термических и механических нагрузок, поэтому каркас обязательно упрочнен за счет продольных ребер жесткости — профилей, которые также препятствуют деформации (прогибу листа). 

К другим конструктивным элементам входных дверей относятся:
· дверная коробка — рама, предназначенная для крепления дверной створки. Она устанавливается в дверной проем и служит основой всей дверной конструкции;

· обшивка — один или два стальных листа толщиной от 0,4 до 5 мм, приваренных к каркасу для создания защитной поверхности двери. При минимальной толщине листа стоят входные двери недорого, но имеют невысокую взломостойкость;
· притвор — часть обшивки, которая выходит за пределы каркаса и защищает дверной проем от взлома;

· отделка — декоративная поверхность (порошковое напыление, винилискожа, массив, МДФ) снаружи и изнутри двери, предназначенная для придания ей высоких эстетических свойств. Более подробная информация о характеристиках материалов представлена в статье «Как выбрать входные двери»;

· теплоизоляция — материал, укладываемый между ребрами жесткости для утепления и шумоизоляции. Чаще всего для этих целей используются минвата, полипропилен, пенополиуретан;
· петли — механизмы открывания-закрывания дверей (чаще всего устанавливаются петли, регулируемые по высоте, или на опорном подшипнике);

· замок + девиатор (дополнительное устройство с сувальдами для защиты всего периметра двери от взлома с помощью болгарки);

· дверной глазок — элемент для наблюдения за визитерами;

· уплотнитель — элемент, предназначенный для плотного прилегания двери к дверной коробке. 

За более подробной информацией вы можете обратиться в нашу компанию, где купить входные двери можно с установкой и сервисным обслуживанием.
Металлические (железные) входные двери 

Если вы ставите на первое место защитную функцию, тогда логичнее всего купить железные входные двери. Как правило, они устанавливаются в подъездах или в тамбурах квартирных блоков, не имеют декоративной отделки (окрашены или поставляются с порошковым напылением). К этой же категории относятся так называемые технические двери, устанавливаемые в складских помещениях, подвалах и пр.
При выборе толщины стального листа следует учитывать следующие факторы:
· при толщине стали менее 1,5 мм возрастает риск взлома с помощью болгарки или отгибания притвора ломом;

· при толщине более 3 мм увеличивается масса дверной конструкции и, соответственно, повышается риск перекоса и выхода петель из строя;

· сбалансированные защитно-эксплуатационные характеристики имеют металлические входные двери с толщиной обшивки 2,0-2,5 мм, которые вы можете приобрести в нашей компании.
Входные двери в квартиру

При выборе квартирных дверей защитная функция остается на первом месте, но особую важность приобретают декоративные характеристики и удобство эксплуатации. Как правило этот тип дверных конструкций имеет антивандальное наружное покрытие и внутреннюю отделку из МДФ, надежную фурнитуру. При этом в качестве запирающего механизма могут использоваться более простые замки или сложные системы с одним или несколькими девиаторами, противосъемными штырями и притвором, что снижает вероятность взлома. Чаще всего можно купить входные двери в квартиру с ночной задвижкой, что обеспечивает дополнительную защиту помещения. 
Входные двери в частный дом (уличные входные двери)

Владельцы недвижимости в охраняемых коттеджных поселках предпочитают купить входные двери в частный дом, которые отличаются не только высоким уровнем защиты, но и эстетичным внешним видом. В этом случае входная группа может иметь вставки из стекла, порог, одну или две створки и другие элементы. Для защиты от коррозии при контакте с дождевой водой она выполняется с молотковым покрытием на базе лакокрасочных материалов с полимерными компонентами. В неблагополучных районах уличные входные двери должны иметь более высокий класс взломостойкости, что сказывается на их конструкции — более простой, но надежной.
Входные двери с терморазрывом

При установке наружных входных дверей в регионах с суровым климатом на одно из первых мест в их функционале выходит теплоизоляция. В стандартной комплектации внутри дверей есть утеплитель, который не всегда обеспечивает заданную разницу температур между внутренней и внешней поверхностью обшивки. Однако слабым местом таких конструкций является теплопередача через стальные ребра жесткости, каркас, коробку и другие металлические элементы двери, которые служат мостиками холода. В итоге даже при применении качественного утеплителя на внутренней поверхности двери может образоваться наледь. Для устранения этого эффекта используется терморазрыв — тот есть дополнительная изоляция слоя внутренней отделки с целью предотвращения образования мостика холода. Заказав двери с терморазрывом в нашей компании, вы сделаете решительный шаг к комфорту и энергосбережению.
Входные двери с шумоизоляцией

Дополнительная шумоизоляция дверей достигается комплексом конструктивных улучшений, начиная от использования специальных шумоизоляционных материалов (гофрокартон, вспененный полиуретан и пр.) и завершая устранением зазоров по периметру. Также особые требования предъявляются к установке замка (отсутствие сквозных отверстий), к уплотнению дверного проема, выбору материалов отделки, толщине двери и пр. Двери с повышенной шумоизоляцией вы также можете выбрать в нашем каталоге.
