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Гильотина для резки металла представляет собой специальный станок (или ручное оборудование), предназначенный для резки, рубки и раскроя листового проката холодным способом. С его помощью разрезают пластины или листы металла вдоль и в поперек. По принципу работы отличают несколько видов этого устройства:
· Механическая гильотина;
· Гидравлическая гильотина для резки металла;
· Электромеханический вариант.
После резки получаются ровные кромки, которые практически не нуждаются в дополнительной обработке. Гильотину используют для изготовления труб, элементов кровли и фасада, простых металлических листов. Сложно найти отрасль промышленности, не нуждающаяся в холодной рубке металла. При правильном подборе нужного вида станка можно получить идеальный разрез, не повредив при этом покраску, если такова имеется.
Компания «ЭНЕРГОМАШ» предоставляет услуги по резке металла
гильотиной в Санкт-Петербурге по выгодным ценам. Чтобы заказать рубку и узнать примерную стоимость, отправьте чертеж через форму обратной связи на этом сайте. Мы используем только высокоточное и новое оборудование, а также предоставляем гарантию на выполненную работу. Для каждого вида металла подбирается наиболее подходящий станок. Если у вас нет чертежа, наши специалисты могут помочь его составить.
Особенности и принцип работы гильотин
Подбор нужного вида устройства осуществляется следующим образом: проверяются размеры заготовки, толщина и густота металла, наличие покрытия, объем работ. Исходя из этого выбирают наиболее подходящий вид станка гильотинного типа.
Для резки металлическую заготовку закрепляют на специальной
поверхности с двумя ножами (нижний всегда находится в неподвижном состоянии). За счет опускания верхнего ножа выполняется рубка металла. Прижимной механизм листа обеспечивает высокую точность. Таким образом из металла вырезают различные геометрические 2D фигуры, например прямоугольный лист. Особенности работы гильотины зависят от ее вида и типа управления (он бывает ручной, электрический и гидравлический). При больших объемах работ конечно же применяют электрическую гильотину, так как у нее производительность намного выше. Помните, что при использовании этого станка брак практически отсутствует, так как разрез всегда получается ровным. Еще одно преимущество гильотины — долговечность, надежность и безопасность, потому что ее детали изнашиваются очень медленно.
Резка и рубка металла гильотиной в СПБ — цены
Заказать профессиональную высокоточную резку и раскрой листового проката в СПБ можно на сайте компании «Энергомаш». Приблизительную стоимость за эту работу Вам назовет консультант. Точная цена на резку металла гильотиной зависит от его характеристик, формы рубки, сложности и объема работ.
