
Правильная установка твердотопливного котла STROPUVA имеет огромное значение для получения максимально положительного результата при его эксплуатации.
Монтаж твердотопливного котла - сложный процесс. Эта работа требует профессионального подхода. При установке устройства нужно учитывать множество индивидуальных нюансов помещения: площадь, высоту, размещение вспомогательного оборудования, материал стен и потолка, диаметр и высоту дымохода и др.  Перед началом монтажных работ нужно изучить все технические характеристики котла, сделать необходимые расчёты. Желательно доверить эту работу профессионалам. Ведь от правильной установки зависит не только КПД изделия, но и его долговечность, и самое главное – безопасность жильцов.

Какое лучше выбрать помещение
Самый лучший вариант для установки твердотопливного котла – это небольшое непромерзающее, оборудованное дымоходом и вентиляцией, сухое помещение, площадью от 4 кв. м, высотой не меньше 250 см на 1 этаже здания. Оно должно иметь окно или проём для свободного доступа воздуха в вентиляционный канал и быть полностью изолированным от жилых комнат.
Установка котла производится на специальную ровную площадку. 

Дымоход
Дымоход является важной составляющей качественной работы твердотопливного котла. Диаметр дымовой трубы зависит от модели и мощности устройства. Высота её вертикальной части должна быть не менее 4.5 м. Иначе может возникнуть:
• слабая тяга; 
• образование конденсата;
• образование воздушных пробок в дымоходе;
• нестабильное горение топлива;
• скопление угарного газа. 
Во избежание попадания конденсата внутрь устройства, часть дымохода, отходящая от котла, делается горизонтальной. Её длина – от 0.2 до 1, 5 м. 
Труба, выходящая на улицу или чердак, должна быть обязательно утеплена и герметична. 
В случае, если Вы решили вывести трубу в кирпичный дымоход, потребуется установка цилиндрического или овального вкладыша из нержавеющей стали. Он не должен уменьшать диаметр трубы более, чем на 10%. 
В дымоходе не должно быть никаких лишних предметов, наружных отверстий, проёмов, выходов в соседние шахты и полые перекрытия. При обнаружении недостатков, они должны быть устранены, а все соединения обработаны герметиком.
Для предотвращения вибрации заслонки и регулировки тяги, на выходном патрубке дымовой трубы устанавливается хомут с отверстиями. Совмещение отверстий патрубка и хомута уменьшает тягу. При повороте хомута вокруг оси отверстие закрывается, и тяга увеличивается.

Битепловой регулятор тяги
Важно в самом начале работы твердотопливного котла правильно настроить битепловой регулятор тяги. Принцип его работы основан на физических температурных свойствах металла. 
Перед началом эксплуатации с помощью опорного болта заслонка устанавливается на высоте 3-5 см от отверстия для подачи воздуха.
При нагревании котла до определённой температуры, металлический корпус расширяется и автоматически закрывает заслонку. Тяга пропадает и горение уменьшается.
Когда температура в котле понижается, корпус сужается, открывая заслонку, появляется тяга – горение возобновляется.
Таким образом температура в системе поддерживается на одном уровне.

Обвязка котла
Конструкция котлов STROPUVA отличается от твердотопливных котлов других производителей. Поэтому перед подключением мастер должен внимательно изучить инструкцию к подключению и тщательно её соблюдать.
Для того чтобы теплоотдача агрегата была эффективной, нужно правильно продумать наиболее оптимальную схему его обвязки. При этом нужно обязательно учитывать мощность устройства. Твердотопливные котлы STROPUVA обеспечивают длительное горение топлива, существует возможность подключения резервного котла газового, электрокотла, водонагревателя косвенного нагрева, радиаторного отопления и системы тёплого пола. Учитывая это, специалисты разработали несколько схем обвязки, которые позволяют наиболее полезно использовать тепло, воспроизводимое котлом. Учитывая Ваши пожелания, проектировщик подберёт схему, которая подходит именно Вам.

Для таких обвязок нужно использовать: 
насос для циркуляции; 
предохранительные клапана; 
шаровые краны; 
воздухоотводчики; 
термостатические клапана;
ниппели; 
балансовые краны;
муфты;
тройники.

Монтируя дополнительные элементы, соблюдайте требования их производителей.
Для того, чтобы система отопления прослужила долго, все детали должны быть высококачественными, все соединения герметичны.

Температура в котле должна быть в районе 60-85˚С.

Температура потока в пол не должна превышать 40˚С.

Теплоноситель в системе должен быть чистым.

В системе обязательно устанавливается расширительный бак. Его габариты должны соответствовать объему теплоносителя. Во избежание завоздушивания системы использовать воздухоотводчик. 

Качественный монтаж это:
• Равномерное распределение тепла по всей отапливаемой площади.
• Безопасность, даже при внезапном повышении давления в системе.

Воспользовавшись услугами наших специалистов, Вы получите не только качественно смонтированную систему отопления, но и последующее гарантийное обслуживание.

