ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ:  Драйвер для модема Йота: скачать и обновить для 4G LTE
АНОТАЦИЯ: Как установить программное обеспечение (драйвера) на персональный компьютер для ротера или модема Yota 4g lte.

TITTLE: Драйвер для модема Yota 4g lte
DISCRIPTION: Где скачать программное обеспечение для модема Yota 4g lte, инструкция по установке драйверов.



Российский провайдер Yota – это компания беспроводного оператора интернет и мобильной связи, которая почти одиннадцать лет назад впервые начала предоставлять совместный пакет услуг на мобильную связь, а также на совершенно безлимитный  интернет. Повышенным интересом у абонентов с первого дня стала пользоваться пакетная услуга на без лимитный интернет. От своих прямых конкурентов компания Йота выделяется большими возможностями покрытия 3g и 4g, полным отсутствием роуминга по всей стране и тем, что при подключении абонент имеет возможность воспользоваться старым номером.

Все устройства для получения и использования услуг компании, такие как модемы и роутеры, имеют полное сопряжение с любой операционной системой. (роутер - мощное устройство, с более большим покрытием, имеет возможность раздавать интернет одновременно на несколько девайсов, модем - более слабое устройство, с меньшим покрытием и меньшими возможностями, может раздавать интернет максимум на один девайс).
Больший процент пользователей данного провайдера находится в интернет-пространстве со своих компьютеров или планшетов благодаря подключению к устройству 4G USB-модема. Для безотказного функционирования работы интернета необходимо не только подключить модем к ноутбуку, но и закачать, а потом установить ПО специально предназначенный для корректной работы и не прерывающийся раздачи услуги интернета роутер или модем компании Yota.

Что такое драйвер и для чего он нужен
Программное обеспечение или  интернет Yota драйвера, после установки драйвера на модем yota 4g lte гарантирует оборудованию корректную работу в тандеме с модемом, устраняя разного вида проблемы, типа маленькой скорости и отскока интернета и потери соединения с ноутбуком.


Программное обеспечение которое необходимо скачать, совместно с модемом Йота выполняют основную роль и нужны для исполнения таких функций как:

- корректная и правильная работа на ноутбуке и другими подсоединенными девайсами (если устройство оборудовано функцией Wi-Fi раздачи);
- полная эксплуатация всего функционального спектра устройства;
- стабильное и непрерывное отображение устройства.
Важная информация! В первый раз установить драйверы для модема и необходимые для безошибочной работы компоненты, возможно, самостоятельно потому что все файлы загружаются автоматом.

Тем не менее, возможны ситуации, и по какой-то причине случаются сбои в системе и драйверы не устанавливаются или требуется обновить / перезапустить установку. Не редко происходит и такое, что абонент по неосторожности удаляет программу и установочные файлы для модема Yota 4g lte Windows 7 с компьютера. После такого случая пользователь должен самостоятельно скачать программное обеспечение для того, что бы иметь возможность продолжить работать в интернет-пространстве.

Как скачать драйвер для модема Yota 4g lte бесплатно
Для того чтобы избежать серьезных неприятностей с персональным компьютером пользователя, настоятельно рекомендуется закачивать драйвер для модема Yota на компьютер с официального портала провайдера. Также скачав и установив анти-вирус можно дополнительно обезопасить компьютер от проникновения вредоносных программ и троянских вирусов.

Существуют ли какие-то реальные угрозы состоянию компьютера при загрузке ПО если скачать драйвера для модема Yota не с официального портала мобильного провайдера, а с неизвестных сайтов, существует реальная возможность подхватить на устройство вредоносные программы для очистки кеша, разные браузерные дополнения и, что хуже всего, вирусы замедляющие работу ПК в лучшем варианте, а в худшем уничтожают папки и документы.

Большинство мошеннических и вредоносных сайтов распространяют троянский вирус для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность следить за активностью пользователя в интернет-пространстве и имеют все шансы украсть и впоследствии продать личные данные третьему лицу, логины и пароли к вашей финансовой информации, от онлайн-банков, а также номера банковских карт с пин-кодами.

На заглавной странице официального портала провайдера Йота расположена основная функция "Меню" переходим в раздел «Поддержка». Во всплывающем с лева окошке находим раздел «ПО и инструкции» и переходим в него. На странице появляется перечень моделей устройств, находим цифры той модели устройства, которую купили, она всегда указана под крышкой устройства, либо на упаковочной коробке. Находим такие же в перечне и, если все совпадает, кликаем на нее, и появляется функция "загрузить настройки" нажимаем и сохраняем все необходимые настройки.


Обновляем и переустанавливаем
Первостепенное устранение проблемы заключается в том, чтобы найти, закачать и установить драйвер для модема йота с официального портала оператора. В основном никаких сложностей с этим действием у абонентов не появляется.

При помощи скачанного архива, сама процедура установки драйверов для модема Yota 4g lte Windows 7 так же не вызовет особых трудностей, для этого всего лишь требуется внимательность и точное следование руководству установщика, которое появляется на мониторе сразу после открытия папки с файлами для установки.

Как обновить modem Yota 4g lte
Рекомендуется отсоединить USB-модем от ноутбука перед тем как запустить программу установщика драйверов. Установка и запуск происходит за несколько этапов:

- загрузку драйверов для определенной модели устройства;
- закачка файла и его разархивирование;
- запуск файла с установочным ПО под наименованием driverSetup.exe на правах администратора;
- безупречное соблюдение руководства по установке указанном в инсталляторе;
- рекомендуется перезапустить ноутбук после завершения инсталляции, и удостовериться в наличии скаченного дополнительного программного обеспечения и в его рабочем состоянии.


Устаревшие операционные системы (ОС)
На сегодняшний день уже многие знают о существовании разного вида операционных систем. Их каталог с каждым годом все больше, совсем недавно было известно о пяти, это Windows (Винодовс), MacOS (Мак ОС), Android (Андроид), Ubuntu (Убунту) и Linux (Линукс), а сегодня их уже не пересчитать. Стимулом их роста послужило увеличение мобильных устройств связи. В чем надежность существующей ОС, а в чем слабость? По каким параметрам они различаются?
Операционные системы имеют различия между собой по специальным и индивидуальным функциям, а также по показателям распределения опций между персональными компьютерами. В настоящее время имеется два вида ОС - это одноранговые и двурановые. Существуют и попросту забытые, которые в свое время находились на первых местах. Каталог забытых ОС и ориентироваться в ней можно по операционной системе WWindows 95, одной из первых в мире киберпространства, на следующей системе Windows 98 даже не стоит заострять внимание, она быстро канула в лету. А вот ее заступница  ОС Windows 2000 увидела свет, уже в новом веке, тем не менее, на долгое время самой популярной и использованной системой  стала версия ОС Windows xp, вышедшая в 2001 году на протяжении 10 лет многие юзеры предпочитали устанавливать систему хр и только недавно уступившая лидирующую позицию windows семь и восемь. За ними появилась версия Vista, тем не менее, из-за слабых опций она не стала востребованной.


Зачем нужна программа Yota Access
В данное время, ни каких, дополнительных программ для корректного обеспечения работы оборудования Yota с компьютером, ноутбуком или планшетом закачивать и устанавливать не требуется, единственное, что надо сделать пользователю, так это скачать софт Yota Access и программа весь процесс подключения к оборудованию Йота произведет самостоятельно. Эта программа ничего нового не делает, она почти идентична параметрам и функционалу софта первых USB-модемов и всего лишь на всего заменяет веб-интерфейс. 

Возможно из-за того, что с этим софтом уже не требуется закачка и установка драйверов для оборудования компании Yota на персональный компьютер, модем уже без особых проблем и катастрофических сбоев совмещается и удовлетворительно работает со всеми современными версиями ОС системами Windows, Linux, а также с MacOS.  Это стало известно из официального  заявления с портала провайдера. Если у вас современный компьютер с последней версией любой из вышеперечисленных ОС, то никаких проблем с установкой и подключением не возникнет.

Устанавливать Yota Access или нет – решает только пользователь. Эта утилита не добавляет функционала, но облегчает управление, делая его более удобным (через иконку в системном трее), также не отнимает много времени на закачку и установку программного обеспечения. На сегодняшний день новый софт уже доступен для Windows XP, Windows 10  и других версий операционных систем. 


Регистрация на сайте Yota
Главное, что без регистрации на официальном портале Yota не будет работать точка доступа. При регистрации абонента указываются только подлинные данные, эмейл, мобильный номер и данные по паспорту. После процедуры регистрации, надо зайти в личный кабинет, в котором произвести активацию оборудования перейдя по указанной ссылке. После этого необходимо перегрузить ноутбук. На смартфоне активация выполняется автоматически при помощи ПО. В личном кабинете пользователь имеет возможность получать информацию о новых тарифах, а также изменить существующий.

Скорость интернета пользователь выбирает по своему усмотрению и от заказанной скорости зависит абонентская плата. Оплату можно производить любым способом, как через онлайн-банкинг, так и через электронные кошельки и терминалы. Прочитать информацию о способах  оплаты можно на официальном сайте провайдера Йота.

Точка доступа  Йота, регистрация
С активацией пакета услуг и подключением оборудования у абонентов не должно возникнуть. Тем не  менее, могут возникнуть сложности при установке, тогда надо зайти в сетевые настройки драйверов модема Yota 4g lte. Читайте внимательно инструкцию и следуйте ей. В первую очередь нужно настроить APN точку доступа, это действие возможно произвести разными способами, все зависит от типа и модели устройства и ОС установленной на нем. Если проблема касается смартфонов, то достаточно поместить сим-карту в устройство, как почти сразу же придет передача данных. Бывают исключения, когда точку доступа нужно прописывать самостоятельно.


