Опалубка перекрытий
В наше время, когда стоит вопрос строительства монолитного перекрытия, не обойтись без установки такой конструкции, как опалубка - это вспомогательное строение из дерева, металла либо других материалов, которое применяется при строительстве бетонных и железобетонных конструкций или же сооружений (стен, стенок, фундамента домов, всякого - жилого, промышленного предназначения и т.д.). На современном рынке представлены разнообразные, которые позволяют облегчить строительные работы. Чаще всего говорится о фундаменте, но иногда из бетона заливают монолитные каркасы зданий. Опалубка перекрытий дает возможность забетонировать горизонтальную плоскость различного вида, несложная в использовании, незначительная вес дает возможность её применять без привлечения грузоподъемной техники. Им отдают предпочтение благодаря их преимуществам:
· хорошим шумопоглощающим характеристикам;
· высокой несущей способности;
· пожаробезопасности;
· способности строительства в различных конфигурациях.
Все без исключения работы в области монтажа опалубки предусмотрены в целях возведения строений либо зданий монолитным методом. При исполнении работ немаловажно придерживаться инструкций и рекомендаций, для того чтобы обеспечивать надежность и стабильность приспособления. Методика монтажа опалубки обязана прокладываться сотрудниками либо экспертами в этой сфере.
Главные требования к опалубке для перекрытия
В зависимости от массы использованной смеси и необходимой площади перекрытия опалубка обязана соответствовать определенным условиям:
Конструкция должна быть прочной, чтобы выдерживать значительные горизонтальные и вертикальные нагрузки без деформации.
Элементы конструкции должны легко собираться, а при демонтаже не деформировать бетон.
Иметь достаточную жёсткость, чтобы противостоять давлению бетонной массы не меняя формы.
Возможность многократного использования
Опалубка должна обеспечивать безопасность рабочих.
Разновидности конструкции
Выделяют два вида опалубки:
· сборно-разборные;
· несъемные.
Плюсом сборно-разборной опалубки является многократное использование конструкции в строительстве, возможность собирать и разбирать ее.
Несъемная опалубка имеет небольшой вес и характеризуется простотой и скоростью установки. А минусом является одноразовость использование этой конструкции, она не удаляется, а становится частью строительной конструкции.
По назначению делят:
· горизонтальная, предназначена для бетонирования перекрытия;
· вертикальная – для стен, колон.
Для того чтобы сделать опалубку понадобится:
1. Фанера ламинированная и влагостойкая (также могут использоваться другие материалы для изготовления щитов).
2. Продольные и поперечные балки - элемент, который непосредственно формирует рабочую поверхность перекрытия.
3. Стойки телескопические для опалубки (стойки-домкрат) - главной основной компонент опалубки перекрытия, телескопическая структура какой дает возможность поставить произвольную высоту перекрытия в пределах рабочего диапазона стойки.
4. Унивилки (универсальные вилки, корона) - опора для продольных балок, ставится в верхней части стойки и точно закрепляет балку в вертикальном расположении. Система короны дает возможность кроме того закрепить две балки, лежащие рядом.
5. Тренога - металлический компонент, рассчитанный для избежания переворачивания стоек в ходе их монтажа. Сохраняет стойку с помощью специального подвижного крюка-замка.
Методика монтажа опалубки с целью перекрытия
Более нелегким и непростым этапом строительства монолитных перекрытий считается сборка опалубки. В случае если данный этап сделан высококачественно, система станет не только лишь крепкой, а помимо этого гладкой и вовсе не требующей существенных расходов при отделке. С помощью опалубки из деревянных и алюминиевых балок есть возможность создать перекрытия любой формы. На верхнюю древесную часть балки выкладываются фанерные листы, образующие опалубку с целью заливки бетона. Далее устанавливают и фиксируют арматурную основу. Конструкция, в каковой используют телескопические стойки, приспосабливается для перекрытий не выше 4,8 м, и толщиной слоя не более 400 мм. 
Все, без исключения, детали конструкции взимаются или специализированными комплектующими для сборки, либо саморезами. Можно сделать три вида дна для опалубки:
· Влагостойкие фанерные листы плотно укладываются на балки. Нужно тщательно оглядеть опалубку, нигде ли нет просвета. Данное условие очень важно. Присутствие просвета повергнет к тому, что щит в результате  загрузки прогнется и перекрытие получится неровным.
· Профильный лист используется для заливки перекрытия большой площади, потому что является более прочным. Его укладывают с перехлестом в одну волну и закрепляются саморезом, чтобы при заливке бетон не вытекал. На нижнюю часть, по ячейкам профлиста укладываем арматуру. Верхний слой решетки делается из более тонкой арматуры.
· Древесную опалубку применяют для устройства перекрытий чердачных помещений, к которым не предъявляются строгие требования по обеспечению несущих нагрузок. Чаще всего такую ​опалубку делают своими руками, чтобы сэкономить на материалах.
Особенности проведения работ по демонтажу опалубки
Процесс демонтажа опалубной системы называется распалубливание.
Перед началом разборки нужно убедиться, что наступило полное затвердевание бетона, особое внимание нужно обратить на углы перекрытия. Также нужно учитывать такие факторы как:
· марка используемого цемента;
· время года, когда осуществляются работы;
· толщина и параметры залитого слоя бетона.
Разбирают опалубку перекрытий с помощью винтовых домкратов, которые находятся на стойках рамы. Опалубку отрывают от бетона, и она спускается на величину 30—40 мм под воздействием собственного веса. Понижать опалубку необходимо равномерным вращением по очереди абсолютно всех опорных домкратов с целью исключения перекоса, заклинивания и неравномерно внезапного отрыва от бетона. Распалубка установки исполняется при соблюдении установленной последовательности в два, или несколько приемов в зависимости от пролета и веса конструкций.
