Видеообзор наших розеточных блоков на 2-3-4 портала 220 вольт. Это наша разработка. Здесь в видео я буду рассказывать о том, как это всё устроено, как работает, подключается, какие есть нюансы и особенности.

Первая версия
Начну с первой версии, которая была нами разработана. Она имеет следующую конструкцию: 
· алюминиевая накладка — металлический корпус, выполненный из стального листа, окрашенного порошковой эмалью;

· база — здесь довольно всё, просто. Имеются три розетки 220V. Имеется гнездо питания на 12V, то есть у нас внутри стоит блок питания на 12V для того, чтобы питать внешнее устройство, которое мы встраиваем в стол, например, беспроводная зарядка или торцевая usb-зарядка;

· также в каждом блоке есть по два jst-разъёма, для того чтобы подключать их либо к сети, либо между собой последовательно. 

Как многие уже знают, максимальное рекомендуемое количество блоков в цепи, может составлять до 6 штук. 
В целом, конечно, можно подключать и гораздо больше, но рекомендуется именно 6 штук, потому что – это такое, среднестатистическое количество, позволяющее не навредить оборудованию клиента, автоматам, которые стоят обычно в распределительных щитах, и не сжечь провода. Можно подключить и до 100 штук, ну, а что будет – никто не знает.
Состоит розеточные блок, как я уже говорил, из двух частей.
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Алюминиевая рамка. Она исключительно носит декоративный характер. Ставится она сверху на столешницу в специальный вырез. И крепится на блоке при помощи двух винтиков. 
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Снизу также в этой накладке есть отверстия (диаметром 15 мм) для вывода интернет-кабелей. Максимум два кабеля здесь помещаются. Здесь еще должна быть силиконовая проставочка, которая фиксирует кабель от выпадания. 
Блок. Он крепится к столешнице снизу через металлические ушки. И потом уже, на собранном столе, с установленным в столе блоком, ставится сверху накладка и, собственно, фиксируется в боковые отверстия винтами.
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Далее, с каждой стороны у нас есть jst-разъемы — есть подключаемые кабеля. 
Вариант первый. Это кабель jst / jst — для того, чтобы соединять их последовательно. 
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У каждого кабеля есть своя механическая защелка. Если его вставить, то его обратно уже так не выдернуть. Для этого необходимо защелку с обратной стороны отогнуть. И только после этого я уже смогу его вынуть. Поэтому, скажем в мобильных столах часто дергать кабель туда-сюда скорее всего будет неудобно. 
Кто-то может попросить их просто убрать. С точки зрения эксплуатации это можно сделать. С точки зрения безопасности это не совсем актуально, потому что при плохом контакте, не до конца воткнутом штекере, может происходить искрение. В общем, электрики не будут в восторге от этого. 
Вот поэтому рекомендуется эти защелки не убирать, а оставлять в стандарте.
Второй вариант – это кабель: вилка / jst-штекер.
[image: image5.png]



Вилка у нас – 220V, вилка schuko – это европейское название, часто используется в закупках. Поэтому, чтобы знали. Просто имейте на вооружении этот термин. Если вы его услышите, то вы будете сразу понимать о чём идёт речь. Это угловая, а может быть иногда и прямая вилка.
Ничего необычного здесь нету, всё типовое стандартное. Рассказывать более подробно я не буду. 
Технический нюанс 
Здесь нужно сделать табличку с параметрами. Это у нас кабель обычно имеет сечение три на полтора, медный, многожильный. 
Ещё нужно будет сюда вставить маркировку ……. это нужно уточнить
В этот блок нужно вставить схематику – взрыв-схему с блоком, как он устанавливается, краткую иллюстрацию с мануалом: Как его установить, прикручивать.
Сделать ссылку на пдф чертёж для клиента
По первой версии я кратко прошёлся. 
Теперь вторая версия.
Этот розеточный блок производится по нашим чертежам в Китае. Его ми ставили пока что только на два проекта. Ключевая особенность блока заключается в том, что он уже имеет промышленное исполнение.
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Накладка. Здесь уже литьевая алюминиевая накладка, которая крепится уже иным способом, нежели в первом варианте. 
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Крепится она следующим образом: в торце есть 3 отверстия – с одной стороны 2 штуки и с другой стороны – одно. Накладка вставляется без основного блока в столешницу, крепится на эти три самореза. Блок потом уже снизу вставляется и защелкивается, и никуда, собственно, он не девается. 
Общий конструктив здесь точно такой же. Имеется разъем на 12V, внутри стоит блок питания, те же два jst-разъема. Но, ключевое отличие состоит в том, что здесь они уже немного отличаются друг от друга — здесь у нас jst-мама и jst-папа. 
Сделано это для того, чтобы мы исключили вариант ошибочного подключения. Например, когда мы возьмем два таких кабеля (220V / jst) воткнем с двух сторон и оба кабеля с вилками воткнем в розетки. Таким образом у нас получится короткое замыкание и у клиента просто выбьет автоматы. 
Чтобы этого не допускать, сделана такая защита от дурака в виде разных разъёмов. Наполнение здесь стандартное – это три розетки. 
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Также один модуль может быть заменен на USB зарядку: usb-a / usb-a, либо по заказу от 500-700 штук мы можем изготовить usb-a + usb-c. Оба эти разъема по 5 Вт. 
Если мы, допустим, ставим розеточный блок в такой конфигурации и в столе у нас ничего нет,  блок питания, соответственно, нам не нужен, разъём тоже не нужен – блок дешевле (цену уточняйте). Функционал для у нас для стола получается более удобный и дешевый. Это, если нужно сэкономить на большом проекте.
Корпус. Корпус из анодированного алюминия. Пластиковые заглушки сделаны литьем. Ну и выглядит он гораздо аккуратнее и приятнее, чем предыдущие. В накладке точно так же имеется отверстие под интернет кабели с силиконовым фиксатором. Да в целом и всё. 
Есть маленькие нюансы по конфигурациям. Если первый розеточные блок у нас может иметь на данный момент конфигурации с 2-3-4 розетками, то второй пока что имеет конфигурацию с тремя модулями. Соответственно, мы можем модули менять, как я вам уже говорил. Всё почему? Потому, что на 2 и на 4 розетки у нас нет пока что спецоснастки, которая позволяет лить вот эти накладки алюминиевые. Оснастки очень дорогие. В общем, нужно исходить из проекта. 
Если проект предполагает большое количество этих блоков, то в целом мы можем запустить изготовление оснастки, потому что это не сильно повлияет на себестоимость. 
В этот блок нужно вставить картинки со схематичной сборкой первого и второго блоков.
Нужно вставить картинку с шестью бенчами и схемой подключения блоков между собой и в розетку. 
Нужно вставить рендеры всех конфигураций: 
  В первом случае мы вставим рендеры: 
· с двумя/ тремя /четырьмя розетками;

· только розетки.

  Во втором случае мы делаем рендеры:
· с тремя розетками; 

· с двумя розетками и двумя usb; 

· с двумя розетками и двумя usb, одна из которых usb-c.

Можно сюда ещё вставить габаритные чертежи с габаритными размерами и массовыми характеристиками. 
Плюс в этот же блок нужно добавить ссылку на сертификат соответствия для скачивания, чтобы менеджером было удобно этим пользоваться. 
