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ВСТУП
     У сучасних умовах глобалізації та урбанізації зростає потреба в збереженні національної ідентичності, яка часто виявляється через архітектурну спадщину. Історичні споруди, особливо сакрального характеру, відіграють надзвичайно важливу роль у збереженні духовності, культурної пам’яті та архітектурних традицій народу. Особливе місце серед них займають дерев’яні храми України, які є унікальними прикладами поєднання майстерності народних будівничих, духовного символізму та адаптації до природного ландшафту[8].
Церква Різдва Христового в селі Вістова Калуського району Івано-Франківської області — одна з таких пам’яток. Зведена в другій половині ХІХ століття з ініціативи місцевого духовенства та за участі майстра Івана Данилківа, вона є зразком традиційної гуцульської школи дерев’яного храмобудування. 
Тризрубна композиція, триверха структура, традиційний іконостас, обрамлення фасадів і природне середовище довкола формують особливу архітектурну та духовну цінність цього об’єкта. Упродовж десятиліть храм залишався центром духовного життя громади, зберігаючи автентичність, але поступово зазнаючи впливу часу, природних факторів і часткових втручань без відповідної реставраційної стратегії.
Актуальність роботи. Станом на сьогодні велика частина дерев’яних храмів України потребує комплексного фахового обстеження, збереження та реставрації. Вплив вологи, температурних коливань, біологічних пошкоджень (грибок, шкідники), а також некваліфікованих ремонтів призводить до поступового знищення матеріальної спадщини. Реставрація таких споруд — це не лише технічна робота, а й культурна відповідальність. У випадку з церквою в селі Вістова її реставрація є важливим кроком до збереження унікального прикладу дерев’яної сакральної архітектури та відновлення автентичного вигляду пам’ятки.
Мета дослідження. Метою даної роботи є розробка реставраційної концепції дерев’яної церкви Різдва Христового в селі Вістова з урахуванням історико-архітектурної цінності споруди, технічного стану її конструкцій, автентичності художнього оформлення та сучасних вимог до функціонування сакральних об’єктів.
Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:
1. Проаналізувати основні принципи та методи реставрації дерев’яної архітектури.
2. Дослідити досвід відновлення подібних сакральних об’єктів в Україні та за кордоном.
3. Провести натурні обстеження об’єкта, обмірні та фотофіксаційні роботи.
4. Визначити ступінь автентичності та зафіксувати дисгармонійні зміни.
5. Розробити проєктні пропозиції з реставрації фасадів, конструктивних елементів, іконостасу, інтер’єру та благоустрою території.
Реставрація дерев’яних сакральних споруд є особливо відповідальним завданням, яке вимагає не лише технічних знань і проектних рішень, але й глибокого розуміння традиційної архітектури, духовної функції об’єкта та етичного підходу до історичного середовища. Успішна реставрація повинна не просто зберегти будівлю як пам’ятку, а відновити її як активний центр духовного життя громади.
3. Об’єкт дослідження. Церква Різдва Христового в селі Вістова як приклад сакральної дерев’яної архітектури XIX століття.
4. Предмет дослідження. Архітектурно-художні, конструктивно-технічні та планувальні особливості реставрації дерев’яного храму з урахуванням його культурно-історичної цінності.
5. Практичне значення роботи. 
Результати дослідження можуть бути використані при реставрації подібних дерев’яних сакральних споруд у регіоні. Запропоновані проєктні рішення сприятимуть збереженню автентичного вигляду, подовженню експлуатаційного ресурсу будівлі, а також підвищенню туристичної та духовної привабливості храму. Матеріали роботи можуть бути основою для розробки локальних програм з охорони та збереження архітектурної спадщини.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків до кожного з них, загальних висновків та списку використаних джерел. Робота містить графічну частину, ілюстрації, обмірні креслення, 3D-моделювання інтер’єру та проєктну візуалізацію. Загальний обсяг текстової частини — …. сторінок. Кількість використаних джерел — …найменувань.
























РОЗДІЛ 1 РЕСТАВРАЦІЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ХРАМІВ

1.1Способи реставрації будівель з дерева 
Дерев’яна архітектура — це унікальне культурне явище, яке формувалося століттями під впливом кліматичних, релігійних та етнокультурних чинників. Особливо значуще місце займають сакральні споруди — дерев’яні храми, які не лише є цінними архітектурними об'єктами, а й відіграють роль духовних осередків, носіїв національної пам’яті[22]. В Україні збережено чимало дерев’яних храмів, які мають високу історико-культурну цінність, зокрема церква Різдва Христового у селі Вістова Калуського району.
Оскільки деревина є природним, органічним матеріалом, вона піддається старінню, руйнуванню, зараженню грибками, комахами, впливу вологи та сонячного випромінювання[1]. Крім того, людський фактор, невміле втручання, перебудови, недостатній догляд також значно прискорює деградацію архітектурних дерев’яних об’єктів. Тому реставрація таких споруд повинна здійснюватися за спеціальними методиками, які враховують як технічний стан, так і мистецько-історичну цінність об'єкта.
Сучасна теорія та практика реставрації виокремлює кілька основних способів втручання, які можуть використовуватись окремо або в комплексі залежно від ситуації[21]. Розглянемо ці методи докладніше.
Консервація є найменш інвазивним методом реставраційного втручання і часто виступає першим етапом перед початком основних робіт. Вона спрямована на уповільнення або повне зупинення процесів руйнування без значного втручання у конструкцію споруди.
Основні заходи консервації включають: очищення дерев’яних поверхонь від пилу, забруднень, моху, лишайників, грибка, а також нашарувань, які утворилися внаслідок тривалого впливу вологи. Стабілізацію мікрокліматичних умов (організація ефективної вентиляції, усунення надлишкової вологості). Встановлення тимчасових конструкцій захисту тентів, козирків для захисту від атмосферних впливів. Обробку деревини спеціальними хімічними засобами антисептиками, фунгіцидами. Облаштування системи дренажу навколо фундаменту з метою уникнення капілярного зволоження. Консервація дозволяє продовжити життя об’єкта без його перебудови, що відповідає принципу мінімального втручання, який є базовим у реставраційній практиці.
Часткова заміна конструктивних елементів. Цей спосіб передбачає демонтаж лише тих фрагментів конструкцій, які не підлягають ремонту через втрату механічної міцності або значне ураження біологічними шкідниками. Нові елементи виготовляються з деревини аналогічного виду, віку та способу обробки. Важливо, щоб замінені частини не відрізнялися від автентичних ні за текстурою, ні за кольором, ні за розмірами.
З’єднання нових і старих частин виконуються за допомогою традиційних столярних технік, таких як «ластівчин хвіст», дерев’яні нагелі, клини. Це дозволяє зберегти автентичну техніку будівництва і не порушити первинну стилістику об’єкта. Часткова заміна є найпоширенішим способом при реставрації дерев’яних храмів, оскільки дозволяє зберегти значну частину оригінальної конструкції.
Повна реконструкція. У випадку, коли елементи будівлі повністю втрачені або деформовані до невідновного стану, застосовується метод реконструкції. Він передбачає відновлення форми, розмірів і декоративних елементів об’єкта за історичними джерелами.
Джерелами можуть бути: архівні креслення, старі фотографії, письмові описи або інвентаризаційні матеріали, аналогічні будівлі того ж стилю й періоду[28].
Реконструкція вимагає дуже високого рівня точності, оскільки навіть незначне відхилення від оригіналу може знецінити об’єкт у культурному сенсі. Усі етапи — від заготівлі деревини до оздоблення — мають виконуватись вручну з використанням автентичних інструментів і матеріалів.
Посилення конструкцій. Зі зростанням віку дерев’яної будівлі часто виникає необхідність у посиленні її несучих елементів. Це особливо актуально для конструкцій даху, фундаментів, стін, деформація яких може призвести до часткового або повного руйнування споруди. Методи посилення включають: встановлення прихованих або відкритих дерев’яних підпірок, монтаж внутрішніх рам або підсилювальних каркасів, застосування металевих стяжок, анкерів, обв’язок для стабілізації геометрії, часткову або повну заміну фундаменту з підняттям будівлі на тимчасових опорах.
Важливо, щоб підсилювальні елементи були технічно ефективними, але візуально непомітними, не порушуючи зовнішньої цілісності образу храму.
Хімічна обробка деревини. Хімічна стабілізація — це невід’ємний етап реставраційних робіт. Вона передбачає обробку існуючої і нової деревини спеціальними препаратами: антисептиками (для захисту від гниття, плісняви, бактерій), фунгіцидами (для знищення грибків), антипіренами (для зменшення пожежної небезпеки). Також можуть застосовуватись методи термічної або вакуумної обробки. Такі заходи істотно підвищують довговічність конструкцій без зміни їх фізичних чи візуальних характеристик.
Реставрація декоративних елементів. Дерев’яні храми часто прикрашені майстерно виконаною різьбою, декоративним живописом, наличниками, фронтонами, іконостасами. Збереження та відновлення таких елементів потребує не тільки технічної вправності, а й історико-мистецького підходу. Основні принципи: максимальне збереження оригіналу, навіть у частково зруйнованому вигляді, використання традиційних технік і матеріалів (пігменти на основі глини, олії, воски); виготовлення копій лише у разі повної втрати автентичного зразка.
Неприпустимим є декоративне «покращення» або стилізація — все має бути документально обґрунтованим і достовірним.
Науково-дослідницький супровід. Фундаментом будь-якої реставрації є наукове дослідження.  Без нього навіть найякісніше виконані роботи можуть не мати історичної цінності. Дослідження включають: аналіз архівних матеріалів, зокрема креслень, актів інвентаризації, фотографій. Натурні обміри та фотофіксацію поточного стану. Технічну діагностику конструкцій (визначення вологості, міцності, біологічних уражень). Складання паспорта об’єкта. Проєктування реставраційних рішень з урахуванням усіх зібраних даних. Реставрація, виконана без попередніх досліджень, не може вважатися науково обґрунтованою і часто призводить до втрати цінної інформації про об’єкт[6].
Таким чином, реставрація дерев’яних будівель, зокрема сакральної архітектури, є багатоступеневим процесом, що вимагає комплексного підходу, технічної майстерності, історичної відповідальності та дотримання етичних норм у роботі з культурною спадщиною. Обрання способів реставрації повинно базуватись на точній діагностиці стану об’єкта, історичному аналізі та принципі мінімального втручання[17]. Тільки в такому випадку можна досягти головної мети — збереження духовної та матеріальної цінності для майбутніх поколінь.

1.2 Досвід реставрації дерев’яних храмів
Дерев’яні храми в Україні — це не лише об’єкти релігійного призначення, а й унікальні пам’ятки, що відображають глибину національної ідентичності та різноманіття регіональних стилів. Сотні дерев’яних храмів, збудованих у XVII–XIX століттях, і досі збереглися в Карпатському регіоні, на Поділлі, Поліссі та Слобожанщині. Однак значна частина з них перебуває в аварійному стані через вплив часу, кліматичних умов, недбале ставлення та відсутність системного догляду. Тому збереження цих архітектурних шедеврів є важливим завданням для української культурної спадщини.
Яскравим прикладом успішної реставрації є Церква Святого Архистратига Михаїла в селі Підмихайля. Церква Святого Архистратига Михаїла в селі Підмихайля є важливою пам’яткою сакральної архітектури, яка має багатовікову історію. Згідно з історичними джерелами, на горі в селі Підмихайля у 1420–1421 роках було зведено підземну церкву Різдва Іоана Хрестителя, куди перенесли чудотворну ікону Архистратига Михаїла. У 1422 році над підземною церквою збудували верхню дерев’яну церкву Святого Архистратига Михаїла.
У 1891 році, за ініціативою о. Михайла Скородинського та громади, була зведена нова церква, розписана художником Корнилом Устияновичем. Ця споруда є яскравим прикладом традиційної галицької архітектури, що поєднує риси тризрубного храму з високою банею та чудовими розписами на стінах.
Церква є тризрубною, з високим центральним зрубом і восьмигранною банею, а також двома нижчими бічними зрубами. Інтер’єр прикрашений розписами Корнила Устияновича, одного з видатних представників українського мистецтва того часу.
Наразі громада села Підмихайля активно займається реставрацією храму та відновленням Святомихайлівського монастиря, зруйнованого монголо-татарами. Реставраційні роботи, що тривають, включають відновлення підземної церкви, келій та інших монастирських споруд. У рамках робіт використовуються автентичні матеріали, що відповідають традиціям будівництва того часу. Велике значення для успішної реставрації мають також місцеві майстри та спеціалісти, які володіють традиційними методами роботи з деревом.
Іншим прикладом реставрації є Церква Собору Пресвятої Богородиці в селі Раків, яка була збудована в 1904 році за кошт громади. Будівництво церкви здійснював майстер Іван Данилків з Перегінська за проєктом архітектора Василя Нагірного.
Церква є дерев’яною, з традиційним для західноукраїнських храмів планом і конструкцією. Інтер’єр храму прикрашений розписами, виконаними в характерному стилі, що зберігають елементи народної іконографії. Важливу роль у реставраційних роботах відіграють не лише фахівці з реставрації, але й професіонали в галузі дерев'яної архітектури, які застосовують сучасні технології для збереження автентичності храму.
У 2019 році церкву було передано у постійне безоплатне користування релігійній громаді Православної церкви України села Раків Ліс. Це дало можливість громаді розпочати роботи з відновлення та реставрації храму. Під час реставраційних робіт було відновлено ряд архітектурних елементів, зокрема дах та декоративні дерев’яні деталі. Важливим аспектом реставрації є застосування автентичних матеріалів і технік, які відповідають традиціям цього регіону.
Досвід реставрації дерев’яних храмів також включає міжнародну співпрацю. В рамках програм транскордонного співробітництва між Польщею та Україною, польські реставратори спільно з українськими колегами брали участь у відновленні храмів бойківського типу. Вони застосовували міжнародні стандарти ICOMOS щодо дерев’яної архітектури, що включають використання автентичних матеріалів, традиційних технік і сучасних методів консервації.[18]
Український досвід реставрації дерев’яних храмів демонструє поступове становлення національної школи охорони дерев’яної архітектури. Ключовими принципами успішних реставрацій є комплексний науковий підхід, використання автентичних матеріалів і технік, дотримання норм культурної етики, а також участь місцевих громад у збереженні сакральних пам’яток. Саме така модель є запорукою довготривалого збереження унікальної дерев’яної спадщини України.

1.3 Особливості існуючого стану храму
Інтер’єри дерев’яних сакральних споруд — це унікальний пласт духовної та матеріальної культури, що відображає багатовікову традицію народного зодчества та іконопису. Упродовж століть саме інтер’єр слугував простором концентрації релігійного змісту, візуального навчання вірян та художнього осмислення віри. В українській дерев’яній архітектурі Західного регіону сформувався особливий тип внутрішнього простору, тісно пов’язаний із символікою, функцією та народним мистецтвом[20]. Він вирізняється скромною пишністю, стриманою колористикою та глибокою духовною атмосферою.
Церква Різдва Христового в селі Вістова є зразком традиційної дерев’яної сакральної архітектури кінця ХІХ століття, яка поєднує регіональні ознаки з елементами канонічного храмобудування. Основними рисами інтер’єру храму є цілісність простору, природне освітлення, використання місцевих матеріалів та багатий іконографічний комплекс, який зберігся до нашого часу у досить доброму стані[fakebook].
Конструктивною основою храму є тризрубна композиція: центральний зруб  неф з куполом (банею), східна частина - гранчаста апсида з вівтарем, та західна - бабинець. Такий тип планування притаманний галицькій школі дерев’яного зодчества. З'єднання об’ємів створює відчуття сакральної осі, що символізує духовне сходження від зовнішнього світу до найсвятішої частини храму — престолу.
Увесь простір формує високий відкритий неф, перекритий плоскою стелею з фрагментами розпису. Центральна баня слугує джерелом природного освітлення, завдяки чому в інтер’єрі панує м’яка, розсіяна атмосфера, що сприяє молитовному налаштуванню. Основна кольорова гама — світло-голуба, охриста, сіро-зелена — підкреслює спокій і стриману урочистість інтер’єру.
Особливе місце в храмі займає дерев’яний іконостас, створений відомим майстром Кирнилом Устияновичем — представником галицької мистецької школи ХІХ століття. Іконостас складається з трьох основних ярусів[Іконостас]:
Нижній ярус з царськими вратами, виконаними в техніці різьблення по дереву, прикрашеними рослинними та геометричними мотивами. Ці врата є центром літургійного простору, через які віряни споглядають найсвятіше місце — вівтар.
Святковий ряд — містить ікони дванадесятих свят, які читаються зліва направо і відтворюють головні події земного життя Христа й Богородиці.
Пророчий ряд — у верхній частині — завершується традиційною композицією Розп’яття з Богородицею та Іоаном Богословом, що візуально завершує ієрархічну побудову.
Особливістю іконостасу є його оригінальний розпис, який зберігся в автентичному вигляді, без значних переробок. Ікони написані темперою на дереві, з характерними для доби кольорами — темно-синім, бордовим, золотистим. Періодично проводиться ретельне очищення поверхонь, а також консервація пошкоджених ділянок з дотриманням принципів збереження автентичності[14].
Стіни та стеля храму оформлені легкими орнаментальними розписами, що поєднують геометричні й рослинні мотиви. Розписи не переобтяжують простір, навпаки, сприяють створенню атмосфери духовної легкості. Основними темами є виноградна лоза, листя, зірки. Символи вічного життя, духовного росту та небесної гармонії.
У храмі також збереглися дерев’яні лавки, аналої, різьблені полиці для книг, що мають художню цінність. Усі ці елементи виготовлені вручну, із застосуванням традиційних інструментів, що ще більше підкреслює автентичний характер споруди.
На момент обстеження загальний технічний стан інтер’єру церкви можна вважати добрим. Відсутні серйозні пошкодження конструктивних елементів, не зафіксовано деформацій чи просідання підлоги. Стеля зберегла геометрію, немає ознак протікання або надмірної вологості. Основні конструкції виконані з якісної смереки, яка добре збереглася, частково завдяки регулярному провітрюванню приміщення.
Фундамент у доброму стані — дренажна система працює ефективно, волога відводиться, що запобігає процесам гниття. Основною проблемою є періодичне ураження окремих фрагментів деревини комахами-шкідниками (личинки жуків, грибкові плями), які своєчасно усуваються за допомогою антисептичної обробки спеціальними засобами. Це дає змогу уникнути глибших структурних пошкоджень.
Храм постійно функціонує як діючий осередок релігійного життя громади. Місцеві мешканці беруть активну участь у дрібному ремонті, прибиранні, сезонному догляді за інтер’єром та територією. Фарбування, прибирання, консервація — усе виконується із розумінням важливості збереження історичної спадщини[11]. При цьому дотримується принцип мінімального втручання, коли оновлення не порушує автентичність жодного елемента інтер’єру.
Церква Різдва Христового у Вістові є яскравим прикладом збереженого інтер’єру дерев’яної святині, де поєднується архітектурна досконалість, художня традиція та духовне наповнення. Іконостас, декоративне оформлення, кольорова гама та конструктивні елементи створюють єдиний гармонійний простір, що слугує не лише місцем молитви, а й носієм культурної пам’яті.
Збереження такого інтер’єру можливе лише за умов професійного догляду, грамотної реставрації та активної участі місцевої громади. Саме така модель, співпраці між науковим підходом і народним досвідом  може бути прикладом для збереження дерев’яної сакральної архітектури в інших регіонах України.

1.4 Інтер’єр церкви. Вирішення іконостасу.
Інтер’єр дерев’яних святинь, має тисячолітні традиції. Сучасні зразки дерев’яних храмів, особливо в Західній Україні, свідчать про важливість збереження та реконструкції. Адже вони передають не лише архітектурну традицію, але й духовну та культурну ідентичність, унікальність народного мистецтва, втілену в дереві[Освійчук].
Саме святиня  Різдва Христового в селі Вістова є прикладом цього зберігаючи своє символічне та функціональне значення. Храм традиційний для Карпатського регіону. 
Стіни храму зберігають автентичність елементів дерев’яного оздоблення. Завдяки світло блакитним відтінкам охри з декоративними фризами. Святиня надає відчуття гармонії та духовної зосередженості. Внутрішній простір наповнений світлом, яке проникає через вікна, створюючи атмосферу спокою. Різьблені карнизи, колони та інші декоративні деталі, підкреслюють майстерність народних умільців.
Стеля храму оздоблена розписами у світлих відтінках, що поєднують конструктивну доцільність з художньою виразністю та справляють глибоке враження завдяки атмосферній гармонії інтер’єру. Вони передають високу майстерність Кирнила Устияновича, який виконував розписи іконостасу та самої церкви[26].
Підлога церкви виготовлена ​​з масивних дерев'яних дощок, зібраних ним способом. Вона зберегла оригінальне покриття з незначними оновленнями. Час від часу громада проводить косметичний ремонт: шліфування, заміну окремих дощок або обробку антисептиками. 
Головною цінністю  церковного інтер'єру є іконостас – дерев'яна різьблена перегородка, що відділяє вівтарну частину від нефа. Іконостас зберігся в автентичному вигляді та був виготовлений у 1890-х роках.  
 Перший ярус – місце, містить великі ікони: Спасителя, Діви Марії, Святого Миколая та святого покровителя церкви. У центрі розташовані царські врата з характерним різьбленим декором, що зображує сцени Благовіщення та чотирьох євангелістів. Ворота обрамлені колонами з кованими рослинними орнаментами.
Другий ярус – святковий, включає ікони дванадцяти головних свят церковного року. Вони виконані в живих кольорах, з виразною увагою до деталей, що характерно для народного бароко.
Третій ярус – пророчий, складається з низки фігур пророків, які тримають сувої з текстами зі Старого Завіту. У центрі третього ярусу розташоване Розп'яття – хрест з фігурами Діви Марії та апостола Івана, що підсилює драматичну вертикальність композиції.
Іконостас створює не лише візуальний акцент, але й формує духовну структуру храмового простору. Його кольорова гама гармонує з внутрішнім освітленням храму. Золотисті, сині та червоні відтінки підсилюють урочистість, а витончене різьблення – ручна робота – свідчить про виняткову майстерність народних майстрів.
Ікони зберегли оригінальний розпис, який пройшов кілька етапів часткової консервації, але без заміни зображень. Це дозволяє говорити про автентичність духовного простору храму. У вівтарній частині розташований престол – головний елемент храмового вівтаря, покритий спеціальною тканиною, іноді вишитою вручну. Поруч розташовані вівтар, аналої, свічники, а також кіоти з іконами, що мають особливу духовну цінність для громади[19].
Інтер'єр церкви, Різдва Христового у селі Вістова, демонструє високий рівень збереження естетичної, художньої та духовної спадщини. Церква є функціональною, а всі внутрішні елементи залишаються в активному використанні. 
Висновки до розділу І
Дерев’яна сакральна архітектура є винятковим явищем української культурної спадщини, що поєднує в собі духовне, мистецьке та технічне надбання нації. Упродовж століть такі споруди виконували не лише релігійну функцію, а й відображали світогляд, естетику, соціальну структуру та архітектурні традиції місцевих громад. На прикладі дерев’яної церкви Різдва 
Христового в селі Вістова можна чітко простежити еволюцію цих традицій у галицькому регіоні, що виявляються як у планувальній структурі, так і в декоративному та іконописному оформленні.
У ході теоретичного дослідження було визначено, що реставрація дерев’яних храмів потребує комплексного, багатоступеневого підходу  [13]. До основних принципів збереження належать: мінімальне втручання, автентичність матеріалів і технологій, повага до історичного вигляду, а також залучення місцевих фахівців і громади. 
Методика реставрації включає консервацію, часткову або повну реконструкцію, підсилення конструкцій, відновлення декоративних елементів та супровідний науковий аналіз. Особливу увагу слід приділяти інвентаризації стану об’єкта, фотофіксації, вивченню історичних джерел, а також правильному вибору технологій і матеріалів для збереження унікальності об’єкта.
Досвід реставрації в Україні — як на локальному, так і на міжнародному рівні — демонструє значний потенціал національної школи охорони дерев’яної архітектури. Успішні приклади, як-от відновлення храмів у Підмихайлі та Ракові, засвідчують ефективність поєднання традиційних ремесел, архівної точності та сучасного реставраційного менеджменту.
Церква Різдва Христового у Вістовій постає не лише як архітектурна пам’ятка, а як живий духовний і культурний організм, у якому поєднуються автентична конструкція, високохудожній іконостас, майстерна різьба та унікальна внутрішня атмосфера. Її інтер’єр — збережений у доброму стані — слугує яскравим прикладом гармонії простору, кольору, світла та духовного змісту. Особлива увага до іконостасу, розписаного Кирнилом Устияновичем, демонструє важливість не лише збереження матеріального носія, а й образної структури, що формує святість місця.
Отже, збереження та реставрація таких об’єктів, як церква у Вістовій, є вкрай важливими не лише для культурної самобутності України, а й для зміцнення локальних спільнот, популяризації традиційного зодчества та розвитку національної пам’яті. 
Отримані теоретичні знання слугуватимуть основою для практичної частини роботи, в якій буде представлено комплексне дослідження об’єкта та проєктні реставраційні рішення.










РОЗДІЛ 2 АРХІТЕКТУРНА ІНВЕНТЕРИЗАЦІЯ ЦЕРКВИ У С. ВІСТОВА

2.1 Обміри та фотофіксація будівлі
Одним із ключових етапів підготовки до реставрації сакральної споруди є проведення натурних обмірів та фотофіксації. Дій, що дозволяють не лише задокументувати фактичний технічний стан об’єкта, а й зафіксувати його просторову, художню й архітектурну цілісність. У контексті церкви Різдва Христового в селі Вістова ці процеси стали основою для подальшого проєктування та формування концепції реставраційного втручання.
[image: Зображення, що містить ескіз, схема, малюнок, Креслення

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.]Під час виїзду на об'єкт було виконано обміри основних об’ємів храму, які дали змогу створити планову схему будівлі у масштабі 1:100. Заміри проводились за допомогою будівельної та лазерної рулеток та графічної фіксації в щоденнику.
Рис.2.1 План будівлі

Обмірні роботи проводилися безпосередньо на місці, з максимальною точністю та дбайливим ставленням до святині. В процесі було виконано детальну фіксацію габаритів основних зрубів, конструктивних елементів, товщини стін, розмірів прорізів та специфічних архітектурних деталей.
Згідно з обмірним кресленням план будівлі має традиційну тризрубну хрестоподібну композицію, характерну для храмів Галицького регіону[29к].  Результати натурних вимірювань були перенесені у цифрову графічну форму. Це дозволило створити точний обмірний кресленик, де чітко відображені всі габарити, вісі та пропорції приміщень. 
Центральний зруб (неф) — квадратний у плані, розміром 7,00 × 7,00 м, є основним об’ємним акцентом і вміщує головний молитовний простір.
Східна частина — вівтарна апсида, гранчаста за формою, глибиною 3,10 м, із зовнішнім розміром стіни близько 3,11 м у найширшій точці.
Західна частина — бабинець, також шириною 7,00 м, глибиною 7,20 м.
Бічні рукави трансепту (північний і південний) мають схожу структуру — восьмигранні в плані з глибиною близько 3,40 м, що додає композиції динамічності та символічної симетрії.
Товщина стін у плані — близько 0,40 м, що відповідає конструкціям зі зрубу з внутрішнім утепленням та оздобленням. Усі основні частини мають пропорційну прив’язку, що характерно для храмобудівництва кінця XIX ст. у Карпатах. 
Форма плану — тричастинна, з трансептами, що дозволяє віднести споруду до типових зразків галицької школи дерев’яної архітектури. Такий тип конструкції забезпечує добру освітленість, акустику і можливість поділу простору за літургійними функціями[24].
 У ході натурного обстеження було також виконано фотофіксацію, яка має надзвичайно важливе значення для збереження первинного вигляду храму, і зокрема для фіксації особливо вразливих ділянок конструкції та декору. Зйомку здійснено у сприятливих погодних умовах при денному освітленні, що дозволило отримати високоякісні візуальні матеріали. З точним відображенням фактури деревини, стану покрівлі, архітектурних деталей, а також фрагментів настінного розпису. 
Особливу увагу було приділено фотофіксації цокольної частини храму, де найчастіше виникають проблеми з вологою, а також даху — у зонах можливого протікання чи деформації конструкцій. 
Фотофіксація внутрішнього простору дозволила документально зафіксувати автентичний стан іконостасу, декоративного оздоблення, орнаментальних розписів на стелі та стінах, а також розміщення меблів і литих церковних елементів. На момент дослідження виявлено, що більшість декоративних елементів перебувають у задовільному стані, однак деякі ділянки потребують консерваційної обробки — зокрема в зонах, де простежуються сліди грибкових уражень або потемніння фарбового шару від вологості.
Таким чином, обмірні роботи та фотофіксація стали не лише технічною процедурою, а повноцінним дослідницьким етапом, що виявив важливу інформацію про структуру, матеріал, ступінь автентичності та потреби в реставраційному втручанні. 
Зібрані дані стали основою для побудови інформаційної моделі храму та подальшого формування проєктної документації з урахуванням принципів наукової реставрації. Слід зазначити, що саме уважність до деталей на цьому етапі є запорукою збереження історичної достовірності й цілісного образу дерев’яної святині.

2.2 Моделювання фрагментів інтер’єру, 3D  модель іконостасу
Реставрація історичних дерев’яних храмів — це складний і багатоетапний процес, що поєднує в собі архітектурний аналіз, наукове дослідження, творчу інтерпретацію та цифрове моделювання. Особливо важливим на сучасному етапі збереження культурної спадщини є створення цифрових моделей, які дають змогу глибше зрозуміти конструктивні особливості та декоративні елементи сакрального простору[25]. Тому саме  реставрації церкви Різдва Христового в селі Вістова таке моделювання стало важливою складовою дослідницько-проєктної частини роботи.
Після проведення обмірних робіт та фотофіксації будівлі, була створена  тривимірна цифрова модель. З акцентом на іконостас — центральний елемент художньо-духовної композиції храму. Платформою для моделювання було обрано ArchiCAD, що дозволяє створювати точні архітектурні моделі з урахуванням реальних пропорцій, конструктивних вузлів і текстур, а також реалізувати візуалізацію об'єкта у високій якості.
Робота з моделювання починалася з побудови базової структури інтер’єру, яка включала основні об’єми: центральний неф, вівтарну частину, бабинець і трансепти. Завдяки архітектурній симетрії храму, що притаманна галицькій школі дерев’яного зодчества, формування моделі відбувалося логічно і послідовно. При створенні об’ємно-просторової структури інтер’єру було максимально збережено масштабність і характерні елементи: товщину стін, розташування вікон, конфігурацію стелі, стовбури колон, розписні площини та переходи між об’ємами.
Особливу увагу було приділено іконостасу, який не лише виконує важливу духовну функцію в інтер’єрі церкви, але й є прикладом високого рівня художнього та технічного виконання. Для реконструкції його форми та декору використовувалися  власні натурні фото. 
Іконостас у храмі Різдва Христового складається з трьох основних ярусів: нижнього — із царськими вратами та основними іконами, середнього — святкового, і верхнього — пророчого з завершенням у вигляді Розп’яття.
Моделювання іконостасу передбачало не просто технічну реконструкцію, а спробу передати дух і пластику оригіналу. За допомогою інструментів ArchiCAD було виконано об’ємну геометрію основної структури, яка далі деталізувалася вручну, орієнтуючись на особливості різьблення, форму карнизів, розташування колонок, орнаментальні вставки та розміщення ікон. 
Особливо складною, але важливою частиною було відтворення царських врат, які є осердям символічного простору. Їх вигляд моделювався з урахуванням автентичного різьбленого декору, рослинного орнаменту та вставок із біблійними сценами, які були збережені у достатньо доброму стані.
Для точнішої передачі кольорової гами іконостасу, було застосовано фототекстурування. Вручну створювалися матеріали з відповідними відтінками: золотистий для фону, бордовий для декоративних елементів, темно-синій для ніш та окантовок. Цей підхід дозволив максимально точно передати атмосферу храмового простору, не вдаючись до стилізацій чи спрощень. У візуалізації особливу роль відіграло світло — правильне освітлення дозволило підкреслити рельєфність форм, об’ємність і глибину конструкцій, відтворюючи внутрішню м’яку світлову сцену храму.
Створення цифрової моделі не обмежувалося лише репрезентацією форми — завдяки тривимірній візуалізації з’явилася можливість проаналізувати потенційні реставраційні втручання. Модель іконостасу допомогла виявити окремі втрати, потенційні деформації або відхилення, які не завжди помітні неозброєним оком. Завдяки цьому етапу вдалося сформулювати низку реставраційних пропозицій, спрямованих на консервацію втрачених фрагментів, стабілізацію конструкції та відновлення кольорової цілісності.
Цифрове моделювання інтер’єру та іконостасу має також важливу методологічну функцію. Воно є способом документування, навчання, архівування та популяризації архітектурної спадщини. У майбутньому створену модель можна адаптувати для використання у віртуальних екскурсіях, музейній справі чи освітніх програмах.
У підсумку, завдяки   зібраній  під час обмірів і фотофіксації інформації, вдалося створити достовірну, деталізовану 3D-модель інтер’єру храму та його іконостасу, яка не лише є важливим інструментом для подальших реставраційних робіт, а й має самостійну культурну цінність як форма сучасного збереження та представлення історичних об’єктів. Це доводить, що сучасні цифрові технології можуть ефективно поєднуватись із традиційним підходом до охорони пам’яток і бути реальним кроком до збереження духовного та матеріального спадку нації.
2.3 Створення моделі храму, фіксація існуючого стану та дисгармонійних елементів
В процесі розробки проєкту реставрації дерев’яного храму Різдва Христового в селі Вістова було реалізовано етап створення інформаційної моделі об’єкта, яка стала основою для подальших проєктних і реставраційних рішень. Метою моделювання було не лише відтворити геометрію споруди, а й зафіксувати її сучасний фізичний стан, простежити зміни, що відбулися з часом, і виявити дисгармонійні елементи, що порушують історичну цілісність архітектурного образу.
На початковому етапі було проведено фотофіксацію існуючого стану храму. Зйомка здійснювалася з усіх боків споруди з урахуванням ракурсів, які дозволяють зчитати пропорції, конфігурацію дахів, розміщення отворів, фактуру матеріалів. Основні параметри храму фіксувалися під час обмірних робіт із подальшим нанесенням їх у цифрову модель. Результати фотофіксації були імпортовані в ArchiCAD як підоснова для побудови точного об’ємно-просторового каркасу будівлі. Моделювання храму в ArchiCAD відбувалося в кілька етапів:
1. Побудова планувальної структури на основі обмірних даних: тридільна композиція храму (бабинець, нава, вівтарна частина), прибудови, хори;
2. Формування вертикальних елементів – стіни з урахуванням зрубу, врахування висоти вінців, їх з'єднання у кутах;
3. Конструювання даху – багатосхилий гонтовий дах зі світловим ліхтарем, побудований із дотриманням автентичної форми та нахилу;
4. Розміщення віконних та дверних прорізів згідно із збереженими шаблонними формами (аркові вікна, фігурні лиштви);
5. Моделювання декоративних елементів – карнизи, фронтони, обрамлення, дерев’яне різьблення, основа бані та хрестів.
Створена 3D-модель дозволила з високою точністю зафіксувати існуючий фізичний стан об'єкта, включаючи деформації, втрати матеріалу та пошкодження. Під час аналізу моделі були ідентифіковані дисгармонійні елементи, що суттєво порушують історичну автентичність об’єкта. Зокрема заміна частини даху на металевий профнастил, який не відповідає історичному гонту ні за матеріалом, ні за пластикою. Пластикові вікна сучасного типу, встановлені у двох бічних прибудовах, порушують образ дерев’яного храму. Зовнішнє обшиття цоколя ламінованими панелями, що суперечить натуральному зрубному фундаменту та створює враження невиправданої модернізації. Непропорційні прибудови з боку північного входу, які не мають конструктивної логіки та вибиваються зі стилістики пам’ятки.
Окрім цього, модель дозволила, визначити ступінь просідання конструкцій, зокрема у вівтарній частині, де зафіксовано нерівномірне осідання підстави храму. Виявити конструктивні конфлікти у місцях пізніх добудов (несумісність кутових з’єднань, порушення логіки зрубу).Побудувати розрізи та фасади, які відображають як автентичні елементи, так і сучасні втручання, що дозволяє наочно представити етапи трансформації споруди.

2.4 Особливості благоустрою території церкви
У процесі розробки проєкту реставрації дерев’яного храму Різдва Христового в селі Вістова важливим напрямом стало формування концепції благоустрою прилеглої території. Простір навколо сакральної споруди — це не лише фізичне оточення, а й частина духовного ландшафту, що формує атмосферу місця, підсилює його символічне значення і водночас виконує практичні функції[2]. Завданням благоустрою стало гармонійне поєднання історичної спадщини з потребами сучасної церковної громади, з урахуванням ландшафтного рельєфу, естетики, функціональності та доступності.
Аналізуючи існуючий стан території, слід зазначити, що вона частково втратила цілісність і відчуття сакральності. Наявні елементи — бетонні доріжки, металеві лавки, неузгоджені малі архітектурні форми, автомобільна стоянка впритул до храму — створюють відчуття безсистемності та випадковості. Простір перестає бути візуальним продовженням архітектури храму, а натомість нагадує утилітарний двір. Це знижує емоційну цінність перебування на території, позбавляє її цілісного образу, властивого для церковного середовища.
У проєктній пропозиції першочерговим завданням стало відновлення ієрархії простору. Це означає — виокремлення домінантного церкви, створення навколо неї спокійного середовища з логічною і візуальною орієнтацією на храм. Доступ до нього має бути зручним, але не утилітарним. Лінії руху  природними, плавними, підпорядкованими формі рельєфу. Передбачено органічне включення мощених доріжок, що з’єднують вхід до церкви з основними точками тяжіння — пам’ятним хрестом, дзвіницею, входом на територію та оглядовим майданчиком.
Матеріали для мощення вибрано з урахуванням історичного контексту. Перевага надана бруківці світло-сірого кольору, з нерівною поверхнею, яка імітує старовинну кладку, водночас відповідаючи вимогам доступності для людей з обмеженими можливостями передбачено плавні переходи без порогів. Усі прокладені доріжки виводять до храму як до центрального елементу, зберігаючи композиційне домінування споруди у візуальному полі.
Окремо слід зупинитися на зеленому обрамленні простору. Існуючі дерева, більшість яких — старі липи та ялини, були збережені, оскільки вони вже стали частиною ландшафтної пам’яті місця. Проте хаотично висаджені кущі та живоплоти було вилучено з проєкту. Замість них заплановані структуровані зелені лінії — низькорослі кущі та декоративні трави, які не затінюють фасадів і не перешкоджають огляду храму. Це рішення сприяє відкритості простору та підкреслює архітектуру будівлі, не відволікаючи увагу на себе.
Поряд із церквою запроєктовано невеликий молитовний майданчик під відкритим небом. Він є логічним продовженням головної осі, але не перетворює територію на площу — простір залишається камерним, зосередженим на спогляданні. Тут можуть проводитися невеликі служби, освячення кошиків, панахиди тощо. Майданчик виконано у формі кола, як символу вічності, зі скромним мощенням і лавами з натурального дерева. Його обрамлюють дві ряди декоративних кущів, які забезпечують затишок, але не створюють візуальної закритості.
Питання автомобільного доступу вирішено делікатно. Паркування зміщено на периферію ділянки, за межі прямої видимості від головного фасаду храму. Передбачено лише кілька місць, для священика, людей з інвалідністю та технічного транспорту. Це дозволяє уникнути переповнення території автівками у дні служб, а також повертає головному простору його ритуальну, а не побутову функцію.
Дзвіниця, яка є окремо розташованою на території, вимагає мінімального втручання, однак благоустрій навколо неї також переглянуто. Зона навколо неї очищена від зайвих елементів, мощення підсилено для зручного доступу. Розміщення лав біля дзвіниці дозволяє сформувати місце короткого відпочинку або тихого очікування.
Загалом концепція благоустрою передбачає не механічне озеленення чи укладання плитки, а формування простору, в якому підкреслюється значення храму як духовного центру. Ландшафтний підхід ґрунтується на повазі до існуючої архітектури, мінімалізмі в елементах та зосередженості на якості матеріалів і просторової структури. Мета — створити цілісне середовище, де храм і територія говорять однією мовою: мовою гармонії, тиші й гідності.

Висновки до розділу ІІ
Проведення обмірів та фотофіксації храму Різдва Христового в селі Вістова стало ключовим етапом у вивченні стану цієї унікальної сакральної споруди. Цей процес не обмежувався лише технічною фіксацією геометричних параметрів будівлі, а набув значення комплексного дослідження, що поєднує архітектурний аналіз, історичну інтерпретацію й уважне ставлення до культурної спадщини.
Обмірні роботи дозволили не лише встановити реальні габарити храму, а й виявити принципи, що лежать в основі його планувальної структури. Тризрубна хрестоподібна композиція, пропорційне розміщення об’ємів, симетричне поєднання трансептів — усе це свідчить про високу архітектурну культуру народного будівництва Галичини кінця XIX століття. У процесі обстеження було з’ясовано не тільки розміри та пропорції, але й специфіку конструктивної системи зрубу, що становить технічну цінність з точки зору збереження та реставрації.
Фотофіксація відіграла не менш важливу роль у формуванні цілісного уявлення про храм. Візуальна документація дала змогу  зафіксувати поточний стан окремих елементів. Виявити зони, що зазнали найбільшого впливу зовнішніх факторів: вологість, грибкові ураження, потемніння деревини[12]. Особливо цінним стало фотографування інтер’єру та іконостасу, настінних розписів, оздоблення. Яке дозволяє не лише зберегти образ сакрального простору в його автентичному вигляді, а й використати ці матеріали у подальшому проєктуванні, моделюванні та реставрації.
Окремо варто зазначити, що саме на основі обмірних креслень і фотоматеріалів було створено точну цифрову модель храму. Вона слугує не лише зручним візуалізаційним інструментом, але й ефективною платформою для аналізу, проєктування, оцінки дисгармонійних елементів, формулювання рішень у межах наукової реставрації[16]. Використання ArchiCAD дало змогу поєднати точність архітектурної графіки з реалістичністю візуального представлення, що істотно підвищує якість і достовірність проєктних рішень.
Таким чином, проведені обміри та фотофіксація стали важливою складовою комплексного дослідження храму. Вони не лише забезпечили наукову базу для реставраційного проєкту, але й відкрили шлях до переосмислення ролі цифрових технологій у сучасній практиці охорони культурної спадщини. Цей етап підтвердив необхідність дбайливого, міждисциплінарного підходу до вивчення сакральної архітектури, де кожна лінія, кожна деталь мають значення в збереженні духовної пам’яті нації.
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3.1  Методи відновлення автентичного фасаду будівлі
Відновлення автентичного фасаду дерев’яної сакральної споруди є надзвичайно делікатним і відповідальним процесом, який поєднує технічні, наукові, мистецькі та етичні складові. Основна мета реставраційних дій полягає в тому, щоб забезпечити збереження історичної достовірності, архітектурної виразності та матеріальної автентичності об'єкта без спотворення його первісного задуму. Особливої актуальності це набуває у випадку дерев’яних храмів[23]. Унікальних зразків регіональної будівельної культури, зокрема таких, як церква Різдва Христового в селі Вістова.
Комплексна підготовка до реставрації. Першим і обов’язковим етапом у роботі з фасадом є комплексне натурне обстеження. До нього входять: архітектурно-археологічні розвідки, вивчення конструктивних особливостей будівлі, аналіз збережених елементів і фіксація всіх відхилень від первісного вигляду. 
Особливу увагу слід приділити лабораторним дослідженням деревини — з метою визначення ступеня її зносу, наявності грибкових чи біологічних уражень, а також з'ясування її породи.  Для церкви у Вістові, як і для більшості храмів Гуцульщини, основним матеріалом є смерека або ялиця — місцеві породи дерева, які мають добрі конструктивні властивості, але потребують спеціального догляду.
У ході дослідження фіксуються усі пошкодження — тріщини, прогнивання, викривлення форми, втрачені декоративні елементи тощо. Паралельно здійснюється пошук історичних джерел (фото, креслення, усні свідчення), які дають змогу реконструювати первісний вигляд фасаду й виявити зміни, що відбулися внаслідок попередніх втручань або природного старіння.
Фасад храму  виконано з дощатої обшивки — одного з найпоширеніших прийомів у дерев’яній сакральній архітектурі Галичини. Робота з цим типом облицювання потребує збереження як геометрії елементів, так і характеру їх укладки. Першочергове завдання — усунення гнилі, грибкових уражень, пошкоджень, викликаних комахами, а також зміцнення конструктивної основи. Деревина очищується механічно, потім піддається глибокому антисептуванню.
Елементи, що не підлягають збереженню, замінюються вручну виготовленими аналогами з тієї ж породи дерева.
Важливо дотримуватись принципу реверсивності — кожна нововстановлена деталь маркується і може бути вилучена у разі майбутніх досліджень або реставрацій. Таке маркування не лише не заважає автентичності, але й слугує доказом коректного реставраційного підходу.
Фасади та інтер’єрні поверхні храму мають характерне оздоблення — світло-голубу охру, нанесену переважно природними фарбами на основі мінералів та вапна. Для їх реставрації застосовуються вапняні або силікатні фарби, з додаванням природних пігментів. Нанесення здійснюється виключно вручну, без використання компресорів чи промислових розпилювачів. Це дозволяє максимально наблизитися до первісної техніки виконання й зберегти історичний шар фарбування.
У процесі відновлення особливу увагу звертають на пошук фрагментів оригінального кольорового шару, який часто може зберігатися під пізнішими шарами фарби. Їх зразки аналізують в лабораторних умовах для визначення складу, після чого на фасаді проводять тестові зразки фарбування для перевірки візуальної відповідності.
До унікальних особливостей фасаду церкви Різдва Христового належать різьблені лиштви, фризи, карнизи та інші декоративні компоненти, які виконані вручну та є носіями художнього стилю епохи будівництва. Їх реставрація здійснюється у кілька етапів: механічне та хімічне очищення, консервація деревини антисептичними засобами, реконструкція відсутніх частин на основі аналогій, виготовлення копій за фрагментами або фото.
Якщо декоративний елемент втрачено повністю, виготовляють точну копію за кресленням чи за зразком, взятим з іншої частини фасаду або з подібного об’єкта. Усі нові деталі повинні бути марковані, щоб у майбутньому фахівці могли відрізнити автентичне від реставрованого. Фасад не існує у відриві від даху, який формує загальний силует будівлі. Традиційне ґонтове покриття, що використовувалося в храмі у Вістові, підлягає частковій заміні із максимальним збереженням історичного профілю. 
Там, де деревина втрачена або зруйнована, встановлюється дубльована ґонта, виготовлена вручну з дотриманням традиційної техніки укладки[18]. Не допускається використання лаків, плівкових покриттів або синтетичних матеріалів, які суперечать властивостям дихаючої деревини. Дах реставрується від верху донизу, з дотриманням ритміки накриття, а також історичної колористики, якщо така була зафіксована.
Невід’ємним аспектом реставрації фасаду є залучення місцевої громади. Люди, що зберігають спогади, фотографії або перекази, можуть надати безцінну інформацію про колір, форму, традиції оздоблення. Окрім того, спільне долучення до процесу сприяє збереженню не лише фізичної споруди, а й духовної ідентичності місця.
Завдяки такому підходу — коли наукова реставрація поєднується з етнографічним аналізом та громадською підтримкою — можливо не лише зберегти вигляд храму, а й повернути йому роль осередку духовного, історичного й культурного життя села.

3.2 Проект благоустрою
Проєктування благоустрою території навколо церкви Різдва Христового в селі Вістова стало логічним продовженням комплексного підходу до реставрації дерев’яної сакральної архітектури. На відміну від попереднього етапу  аналітичного опису середовища, у якому було зосереджено увагу на загальних принципах формування простору. У цьому розділі подано прикладне архітектурно-планувальне вирішення організації території з урахуванням чинних норм, історичних аналогів і вимог комфорту для сучасного користувача.
Територія навколо храму має нерівномірну конфігурацію, із помірним нахилом рельєфу та сформованими напрямками переміщення від основних входів. Згідно з обмірними даними, площа ділянки складає приблизно 0,21 га. Вона обмежена частково дерев’яною огорожею, частково сіткою з металевих стовпів — останні мають бути демонтовані як дисонансні елементи.
Основою планувальної структури стала головна вісь, що проходить від центральної брами до входу в храм, що відповідає стандартам благоустрою сакральної архітектури Галицького регіону[30]. Вона підтримана двома додатковими напрямками — діагональними доріжками, що ведуть до дзвіниці та до меморіального хреста. Це дозволяє не лише функціонально організувати потоки відвідувачів, а й забезпечити зручне орієнтування у просторі.
Мощення виконане з натуральної бруківки (граніт колотої текстури), викладеної у прямолінійному рисунку, що формує строгий та урочистий ритм. Основна доріжка має ширину 1,8 м, що забезпечує двосторонній рух. Бічні — 1,2 м. Усі доріжки мають бордюри з натурального каменю висотою 8 см, укладеного на бетонну основу з дренажем.
Рельєф вирівнюється частково через підняття рівня основи храму створенням м’якого насипу з ущільненого ґрунту, озелененого трав’яним покривом. Такий підхід дозволяє зробити споруду візуально виокремленою на фоні ландшафту, без потреби втручання в конструкції фундаменту.
Паркування розміщене в найменш візуально активній зоні за деревами біля східного краю ділянки[9]. Передбачено 5 місць: два звичайні, одне для осіб з інвалідністю та два службові. Покриття  ущільнений щебінь з геотекстильною основою, який не шкодить ґрунтовому дренажу.
У проєкті малих архітектурних форм передбачено дерев’яні лавки (2,0 м довжини), декоративні світильники, інформаційну стелу з картою ділянки та історичною довідкою, а також урни для сміття з навісами. Усі елементи виконано в єдиній стилістиці з натуральних матеріалів у нейтральній кольоровій гамі[19].
Окремої уваги потребувала система освітлення. Для підтримання безпеки та атмосферності передбачено низькорівневі світильники з теплим діапазоном світла, розташовані вздовж доріжок на відстані 4–5 м. Також проєктом передбачено прожектори низької потужності для вечірнього підсвічення фасадів.
Озеленення базується на збереженні існуючої зеленої групи з її частковим оновленням. Із нових елементів заплановано висадку низькорослих кущів уздовж доріжок та груп із хвойних декоративних рослин у кутках ділянки, що пом’якшують перехід між простором храму та навколишнім селом.
Проєкт благоустрою також враховує захист від вологи — передбачено не лише нахил поверхонь, а й дренажні лотки вздовж мощення, що спрямовують стік до дощових приймачів, розміщених поза межами храмового ядра. Це забезпечує довготривалу експлуатацію мощення та запобігає підтопленню основи.
Завершенням розробки є поетапна реалізація: початково прокладаються основні доріжки та система водовідведення, далі здійснюється озеленення, встановлюються лави та освітлення. Такий підхід дозволяє не лише оптимізувати витрати, а й уникнути перевантаження об'єкта роботами.
Проєкт благоустрою розглядається як не менш важлива частина реставраційного комплексу, ніж архітектурна реконструкція самої споруди. Він формує рамку, в якій храм проявляється як історичний центр, як духовна домінанта і як громадське місце, що об’єднує минуле і сучасність.

3.3  Візуалізація та презентація проєктних рішень
Візуалізація реставраційного проєкту церкви Різдва Христового в селі Вістова є важливою складовою загального проєктного комплексу, що дозволяє не лише технічно представити архітектурно-просторові рішення, а й передати духовну сутність та атмосферу сакрального простору. У випадку дерев’яної сакральної архітектури Галичини, яка поєднує функцію культової споруди та пам’ятки місцевої історії, візуалізація відіграє подвійну роль — інженерну та культурно-комунікативну.
Основною метою цього етапу стало створення інтерактивного інструменту, який би забезпечував унаочнення реставраційних ідей для фахівців, представників громади, потенційних інвесторів і широкої публіки. Завдяки тривимірній візуалізації з використанням ArchiCAD стало можливим відтворити не тільки загальну форму будівлі, але й передати унікальну фактуру дерева, характерні декоративні елементи та атмосферу інтер’єру храму.
Особливу увагу приділено іконостасу — центральному елементу внутрішнього простору[27]. Створена цифрова модель дозволяє розглядати його з різних точок зору, під різним освітленням, включаючи природне світло в ранкові та вечірні години. Цей підхід формує глибше емоційне сприйняття інтер’єру, акцентуючи увагу на ролі іконостасу як візуального та духовного центру храму. У моделюванні було використано фотофіксацію елементів, аналітичні креслення та історичні джерела, що дозволило максимально точно відтворити орнаментальні мотиви та пластичну структуру різьблення.
У моделі також враховано конструктивні особливості об'єкта — традиційну каркасну систему, дерев’яне перекриття, форму покрівлі та пропорції об’ємів. Це дозволяє не лише оцінити реставраційний потенціал, а й сформувати прогноз щодо поведінки об'єкта в реальних умовах експлуатації. Для точності відображення використано бібліотеку текстур натуральної деревини (ялиця, смерека), характерної для храмів Карпатського регіону, а також спеціальні параметри освітлення, які моделюють зміну часу доби.
Графічна частина проєкту представлена у двох форматах: електронному (для інтерактивного перегляду) та друкованому (для виставкового представлення). До складу графіки входять:
загальні перспективні зображення фасадів;
внутрішні візуалізації з фокусом на інтер’єр і вівтарну частину;
фрагменти декоративних елементів з поясненнями;
фотознімки тестових матеріалів і фарб;
кольорові діаграми сценаріїв освітлення;
етапи реконструкції іконостасу в порівняльному форматі «до/після».
Візуалізація стала також інструментом комунікації з місцевою церковною громадою. Проведено публічну презентацію проєкту, в рамках якої за допомогою візуальних матеріалів було пояснено архітектурні рішення, що дозволило краще зрозуміти обґрунтованість втручань у структуру пам’ятки та заручитися підтримкою місцевих мешканців.
Емоційне сприйняття візуалізації підсилюється за рахунок відтворення природного освітлення в динаміці. Різні сценарії освітлення (ранкове, денне, сутінкове) дозволяють відчути зміну атмосфери інтер’єру протягом доби. Це особливо важливо для сакрального простору, де світло має символічне значення й визначає не лише фізичний, але й духовний ритм перебування людини в храмі.
Важливим аспектом є відповідність презентаційного матеріалу архітектурним стандартам і вимогам фахової репрезентації. Усі зображення структуровано за тематичними блоками та супроводжено текстовими поясненнями, що відповідає методичним рекомендаціям з оформлення дипломної роботи за спеціальністю «Архітектура та містобудування».
У підсумку, візуалізація стала не лише ефективним засобом передачі архітектурних рішень, а й культурним посередником між минулим і сучасним. Вона дозволила сформувати глибше розуміння проєктних намірів, забезпечила доступність подачі матеріалу для нефахової аудиторії та сприяла популяризації теми збереження дерев’яної сакральної архітектури в Україні.

Висновки до розділу ІІІ
Було здійснено комплексну розробку реставраційного рішення храму Різдва Христового в селі Вістова, що охоплює як технічні аспекти збереження об’єкта, так і архітектурно-композиційні підходи до організації його довкілля та репрезентації.
Розглянуто поетапну методику відновлення автентичного фасаду сакральної споруди. Основний акцент зроблено на фіксації збережених елементів, виявленні первісних конструкцій та використанні традиційних технологій обробки деревини. Принцип реверсивності при заміні окремих елементів, ручне виготовлення аналогів з тієї ж породи дерева та дотримання історичної колористики забезпечують відповідність об’єкта автентичному вигляду та вимогам сучасної реставраційної практики.
Опрацьовано проєкт благоустрою прилеглої території, з урахуванням ландшафтної структури, функціонального зонування та інженерних потреб. Формування візуальної осі, мощення з натурального каменю, організація місць відпочинку та встановлення малих архітектурних форм підтримують просторову організацію, гідну сакрального об’єкта, не вступаючи в суперечність з його історичним контекстом.
Подано візуалізацію інтер’єру та екстер’єру храму. За допомогою ArchiCad виконано моделювання архітектурних елементів, освітлення, фактур матеріалів. Графічна подача дозволяє цілісно представити реставраційне бачення та актуалізує емоційне сприйняття сакрального простору, наближаючи його до сучасного користувача без втрати ідентичності.
Демонструє приклад міждисциплінарного підходу до збереження об’єкта культурної спадщини, де реставраційна етика поєднується з функціональністю, естетикою і збереженням духовного змісту архітектурної форми.

























ОХОРОНА ПРАЦІ
Організація безпечних умов праці під час проведення реставраційних робіт на об’єкті культурної спадщини — церкві Різдва Христового в селі Вістова — є невід’ємною складовою проєктного процесу. Особливу увагу необхідно приділяти як безпеці виконавців робіт, так і збереженню об’єкта, який має статус сакральної споруди та є частиною історичного середовища [4].
Усі проєктні та реставраційні роботи повинні відповідати вимогам Закону України «Про охорону праці», Державних будівельних норм (ДБН), а також ДСТУ з питань безпеки праці у будівництві [10]. На об’єктах реставрації, зокрема у випадку роботи з дерев’яними спорудами, ключовими є питання електробезпеки, пожежної безпеки, захисту від падіння з висоти та безпечного поводження з хімічними засобами [ДБН В.3.2-1:2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини].
Під час реставрації фасаду, яка передбачає роботу на висоті, необхідно облаштувати безпечні будівельні риштування із застосуванням страхувальних систем. Працівники повинні пройти інструктаж з охорони праці, мати допуск до висотних робіт, а також бути забезпечені засобами індивідуального захисту (каски, рукавиці, страхувальні пояси, захисне взуття) [10].
Для робіт, пов’язаних із обробкою деревини, використанням антисептиків, лаків та фарб, особливо важливо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Застосування органічних розчинників потребує організації робочих зон на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях [6]. Використання відкритого вогню, у тому числі поблизу дерев’яних елементів храму, заборонене [3]Зона робіт повинна бути оснащена первинними засобами пожежогасіння — вогнегасниками типу ВВК-5 або порошковими ОП-5, у кількості не менше двох одиниць на кожну робочу зону.
На етапі благоустрою території необхідно врахувати технічну безпеку при експлуатації електроінструментів (бруківка, підрізка кущів, установка освітлення). Усі кабелі мають бути захищені від випадкового пошкодження, а електроживлення — здійснюватися через УЗО (пристрій захисного відключення) із відповідним заземленням [6].
Окремий напрямок стосується цивільного захисту населення, особливо актуального у воєнний час. Реставраційна ділянка повинна бути внесена до плану евакуації громади у разі надзвичайної ситуації. У разі повітряної тривоги, працівники зобов’язані припинити роботи та перейти до найближчого укриття, відповідно до інструкцій органів місцевого самоврядування. Всі учасники мають бути ознайомлені з алгоритмами дій у разі загрози та мати засоби для індивідуального захисту (маски, аптечки) [10].
У випадку залучення волонтерів або громадських активістів до робіт (що є поширеною практикою у малих громадах), вони повинні пройти інструктаж з техніки безпеки, а також працювати лише під наглядом сертифікованих майстрів чи інженерів [7]
Таким чином, проєкт реставрації церкви Різдва Христового у с. Вістова передбачає не лише збереження архітектурної спадщини, а й дотримання комплексних заходів безпеки на всіх етапах — від підготовчих робіт до завершення благоустрою. Раціональна організація праці, наявність засобів захисту, пожежної сигналізації, евакуаційного плану та інструктажів значно знижує ризики виробничого травматизму та загроз довкіллю [5].











ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження та проєктних розробок у межах кваліфікаційної роботи було сформовано концепцію реставрації церкви Різдва Христового в селі Вістова — унікального зразка дерев’яної сакральної архітектури Галичини кінця ХІХ століття.
Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до реставрації дерев’яних храмів, принципи автентичності, консервації та мінімального втручання. Було вивчено успішні приклади українського й міжнародного досвіду, що підтвердило актуальність комплексного науково-етичного підходу до збереження таких об’єктів.
Виконано архітектурну інвентаризацію об’єкта: здійснено натурні обміри, фотофіксацію, технічний аналіз конструкцій, створено 3D-моделі фасаду та інтер’єру, зокрема іконостасу. Виявлено автентичні елементи та дисгармонійні втручання, які стали основою для реставраційного проєктування.
Розроблено реставраційні рішення, що включають відновлення фасадів, декоративного оздоблення, покриття даху та елементів благоустрою території. Особлива увага приділена використанню традиційних матеріалів і технологій, збереженню колористики та індивідуальних архітектурних особливостей храму. Візуалізація проєкту дозволила комплексно представити архітектурну концепцію та підкреслити духовну атмосферу об’єкта.
Реставрація храму в селі Вістова — це не лише технічне завдання, а й культурна місія, що вимагає міждисциплінарного підходу, взаємодії з громадою та поваги до історичної пам’яті[15]. Запропоновані рішення спрямовані на збереження архітектурної ідентичності, подовження життєвого циклу будівлі та повернення їй значення як духовного і соціального центру громади.
Отже, виконана кваліфікаційна робота має як науково-дослідну, так і практичну цінність. Вона може бути використана як методологічна основа при реставрації інших сакральних об’єктів, а також сприятиме формуванню стійкого підходу до охорони культурної спадщини в Україні.
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