[bookmark: _5r2fr7bdnrh]Стоит ли устанавливать на окна москитные сетки?

Москитная сетка защищает от насекомых, уличной пыли, пуха, смога и песка. Сетка плотно прилегает к раме и закрывает щель между окном и улицей.

Типы москитных сеток:

· на липучках;
· рулонные;
· плиссе;
· магнитные;
· на раме;
· раздвижные.

Важно. Благодаря размеру ячеек, изделия эффективны. Сетки изготовлены стекловолокна или полиэстера.

[bookmark: _idgdgzjahxfc]Причины для установки москитных сеток

Для самостоятельной установки москитной сетки понадобится дрель, карандаш для разметки, шуруповерт и уровень. Причины установки:

· защита от насекомых, пыли и мусора;
· безопасность домашних животных;
· экономия на кондиционировании;
· эстетика.

Москитные сетки обработаны специальными покрытиями, увеличивающими стойкость к ультрафиолетовому излучению.

[bookmark: _d6iub48c6nx8]Простота монтажа москитных сеток
В таблице представлены методы крепления и описание.

	Обозначение
	Описание

	Крепление Z-образными кронштейнами
	Удерживают рамочную сетку на окне. Отмечаются места крепления на оконной раме, сверлятся отверстия и устанавливаются кронштейны.

	Плунжеры для сеток
	Крепятся в рамку сетки. В оконном проеме сверлятся отверстия, вокруг рамы укладывается уплотнитель для надежного крепления.

	Металлические крючки
	Фиксируются к рамке сетки и уплотнителю, со временем уплотнитель изнашивается.

	Крепление «флажками»
	Недолговечно.

	Раздвижные сетки
	Установка требует умений, монтаж пазов, роликов и рельс на оконной конструкции.

	Магниты и липучки
	Просты в установке, но ненадежны.


Выбор крепления зависит от потребностей и условий эксплуатации. 

[bookmark: _289yceqm2ulq]Возможность заменить только внутреннее полотно при повреждении

Ремонт москитных сеток самостоятельно, это покупка набора для замены полотна в магазине для строительства или на рынке. 

· Расположите сетку на ровной поверхности.
· Подденьте край крепежного шнура и вытяните его из паза профиля.
· Расположите новое полотно на раме сетки, равномерно натягивая шнур по периметру.
· Вставьте ручки между шнуром и полотном по центру рамки и придавите их шнуром.
· Обрежьте излишки полотна и шнура ножом.
· Уточните размеры ремонтного набора перед покупкой.
· Используйте крепежный шнур повторно, аккуратно вытаскивая его из старой сетки.

В наборе: полотно, шнур и ручки. Необходим острый нож для замены полотна.

[bookmark: _yzwrhe7q7l83]Вывод

Москитные сетки, это чистота, комфорт и безопасность в доме. Выбирая москитную сетку, важно учитывать тип окна и условия эксплуатации. Установка москитной сетки, это полезное решение для дома.

