CHASSIS, FLATBED, & GEARBOX
Mack 350 HP Diesel engine and Allison 3000 RDS Trani. 37,600
GVWR (14,600 Front, 23,000 rear ). Concrete Hog (approximate) weight with full fuel in 111-gallon tank: approximately 19,761 tare weight. (no water) with Full tank of water (1,035 gal) 28,041. Larger water tanks are available.

Linear laser beam for easy and precise alignment of cement trucks to the Concrete Hog.

Rotary Hog Tusk Nozzle with 3-dimensional reach for complete coverage of concrete tanks front wall, as well the front and back side of fins and tank sides.

Heavy duty Hog Boom that has: Vertical lift with 24” of travel, Angular adjustment to go from horizontal to a 22-degree tilt, Boom extension that provides for 22 linear feet of travel to reach even the longest cement tanks.

КАРКАС, ПОЛУПРИЦЕП, РЕДУКТОР
Дизельный двигатель с вакуумной установкой мощностью в 350 л.с. и радиолокационной системой обнаружения  Эллисон 3000 Trani. Масса брутто 37,600т (передняя 14,600т, задняя 23,000т). Бетонный Боров (приблизительно) с полной заправкой топливом в 111-галлонном баке весит около 19 761т вес брутто. (без воды) с полным баком воды (1,035 Галл) 28,041т. Доступны большие емкости для воды.

Линейный лазерный луч для легкой и точной рихтовки цементовозов с Бетонным Боровом.

Ротационная насадка Hog Tusk с 3х мерным вылетом для полного покрытия передней стенки бетонных резервуаров, а так же передней и задней сторон ребер и боковых сторон резервуара.

[bookmark: _GoBack]Сверхпрочная боровая балка, которая имеет: вертикальный подъем с 24-дюймовым перемещением, угловую регулировку для перехода от горизонтального к 22х градусному наклону, выдвижение балки, которое обеспечивает 22 линейных фута перемещения для достижения даже самых длинных цементных баков.

