Рубильники АВВ
Рубильники ABB (производство Швейцария) представлены в широком ассортименте. В зависимости от разновидности рубильника, уровень допустимой нагрузки варьируется от 16 до 3150А. Определяясь с типом рубильника, нужно учесть расстояние между фазными выводами и размер  силовой шины. При изготовлении рубильников АББ, в качестве материала корпуса используют металл или пластик. Выбор материала зависит от условий эксплуатации рубильника. Практически все типы рубильников ABB оснащены системой блокирования, предупреждающей включение без санкционированного доступа. Полный перечень производимой продукции доступен в каталоге рубильников ABB.

 Реверсивные рубильники ABB 
[bookmark: _GoBack]Основная функция реверсивных рубильников АВВ – обеспечение постоянной подачи электрического питания. В условиях современного производства, с учётом использования компьютеризированных систем, обеспечение бесперебойной подачи питания является первостепенной задачей. С этой задачей отлично справляются реверсивные рубильники АВВ. Управление рубильниками осуществляется вручную или дистанционно. Назначение реверсивных рубильников АББ – переход на запасную линию с прерыванием электропитания. Одна из их разновидностей – переключатели с двусторонним механическим блокированием, благодаря которым стало возможно переключение на другую линию подачи электричества без отключения от электросети. Цена реверсивного рубильника ABB зависит от технических характеристик, конструктивных особенностей. 
Модульные рубильники ABB 

Главное назначение модульных рубильников АВВ – прерывание подачи тока в ходе профилактических мероприятий или изменении коммутационных схем электрического оборудования. Модульные рубильники, как и все другие разновидности переключателей этой фирмы-производителя, имеют высокий уровень надежности, инновационный технологический дизайн. Модульные рубильники АББ обладают устойчивой способностью переключения при разных видах нагрузок, надёжной фиксацией контактов, оснащены устройством моментального отключения (включения). К ним можно подключить вспомогательный узел сигнализации. Модульные рубильники АВВ соответствуют новым нормам нагрузок (EN 60947-1, 3, IYE 947- 1, 3) и изоляционным нормам (до 200А, АС22) для выключателей. Расчетное импульсное напряжение – 8кВт.


