Ремонт электрики Форд Транзит


Наш автосервис предлагает вам широкий спектр оказания услуг по диагностике и ремонту электрооборудования  авто "Ford Transit". Наш штат включает в себя как специалистов широко профиля, так и достаточное количество узкоспециализированных мастеров. Так, непосредственно, наши специалисты знают о всех сокровенных нюансах конструкции модели «Ford Transit» и о наиболее часто возникающих проблемах и поломках. 


Чаще всего, возникающие проблемы с электрикой данной модели требуют лишь мелкого ремонта генераторов «Форд Транзит», что не занимает слишком много времени. Такая потребность возникаете, если вы заметили признаки того, что некоторые электроприборы работают с перебоями,  быстро разряжается аккумулятор, неполадки с осветительными приборами, не работают стеклоподъемники или стеклоочистители, отключается обогрев или  трудности с запуском двигателя. Чтобы устранить ваши беды, Вам стоит обратиться к нам.


Наш автосервис оснащен самым современным, фирменным высокоточным компьютерным стендом для полной и локальной диагностики автомобиля «Форд Транзит», а опытные специалисты смогут определить состояние систем и способы устранения неполадок автомобиля. Мастера проведут необходимый ремонт неисправностей освещения, порекомендуют способы предупредить возникновение серьезных проблем, из-за которых цена ремонта может, из-за долгого отлагательства, возрасти. Помогут, если сбоит датчик заднего хода или любое другое электрическое оборудование автомобиля.


Ремонт стартера авто необходим в тех случаях, когда стартер не включается и не запускается двигатель в автомобиле. На фирменном диагностическом оборудовании мастерами сервиса будут точно выявленные дефекты и проанализирована неисправность и в их работе. В качестве периодической и профилактической проверки стартера автосервис предоставляет услуги:

1.
Диагностика стартера на обычном стенде.

2.
Диагностика на компьютерном стенде с распечаткой параметров.


Слабыми местами стартера «Форд Транзит» являются щеточный узел, бендикс, и втягивающее реле. Признаки при этих неисправностях достаточно похожи, но опытные специалисты нашего автотехцентра быстро разберутся с причиной поломки и произведут  качественный ремонт оборудования.

  Перед определением ремонта стартера, будет произведена:

ü
Проверка составляющих агрегата,

ü
Проверка аккумуляторной батареи, так как даже при достаточном заряде батареи для запуска стартера, неполадка может оказаться в контактах или же наконечники этих проводов могут быть неплотно затянутыми.

ü
Непосредственная проверка проводов. Очистка от загрязнений и окислений.

ü
Проверка креплений и связей наконечников и выводов.


В процессе может выявиться, что для восстановления работы стартера необходим, в первую очередь ремонт электрической цепи Форд Транзит. Поэтому качественная диагностика неисправного аппарата – это уже половина ремонта устройства.


И диагностику, и ремонт электрики Форд Транзит вы можете произвести в нашем СТО в оптимальные сроки, по справедливой стоимости и с гарантией качества. 

Если же у вас имеют место такие проблемы:

1.
Вспыхивает лампочка индикации неисправности «MIL»; 

2.
Возникают перебои в  работе двигателя в движении и при холостом ходу.

3.
Сбоит при запуске двигателя или же двигатель вообще не запускается.

4.
Присутствуют коды ошибок по форсункам.

5.
Ошибка «Обрыв цепи форсунки».


Вам необходимо восстановление проводки Форд Транзит, а именно - ремонт электрических  цепей форсунков. 


Также если у вас загорается датчик уровня тормозной жидкости при этом жидкость в норме, мы поможем вам его исправить или заменить на новый.


Если во время движения на авто скачут показатели датчика уровня топлива,  отключается тахометр, загораются лампочки подушки и ABS, поворотники при этом двигатель ровно работает и нормально заводиться -  вам необходимо пройти ТО вашего автомобиля, и возможно ремонт неисправностей в приборном щитке. В автомобиле «FordTransit»  используется гибридный электронный приборный щиток (HEC). Управление его большей частью функций делается через интерфейс шины CAN. При этом запрещается самому вмешиваться в работу, или осуществлять какие-нибудь врезки и производить подключение к каким-либо разъемам  и проводам интерфейса шины CAN. Неправильное и несоответственное подключение  любого дополнительного оборудования может стать причиной неправильной работы или повреждения автомобиля, в результате - обязательства по гарантии могут утратить силу. Поэтому доверяйте ваше авто только профессионалам.

