

Системы креплений солнечных панелей для крыш
   Система крепления солнечных панелей на скатной крыше идеально подходит для установки  модулей солнечных панелей заподлицо. Этот тип монтажа был разработан для установки как на жилой, так и на крыше промышленного здания.
Система крепления KREPMETAL поставляется с большим количеством предварительно смонтированных деталей, что сэкономит ваше время и стоимость установки. 

Крепления для солнечных панелей на скатную крышу
      Система креплений для крыш от производителя KREPMETAL изготовленные из высококачественных материалов, благодаря чему обеспечивают надежную фиксацию модулей в нужном положении на срок более 10 лет.
В изготовлении Наших крепежных систем используется:
- сталь DX51D+Z275, цинковое покрытие 25 мкм= 275 грамм цинка на 1 м.кв. металла
- сталь S350gd+Z275, цинковое покрытие 25 мкм= 275 грамм цинка на 1 м.кв. металла
сталь 08пс., конструкционная углеродистая качественная. Толщина цинкового покрытия -50-70мкм(для горяче-оцинкованных профилей.
    Профили для крепления солнечных панелей KREPMETAL изготавливаются из алюминия или оцинкованного элемента металла посредством профилирования, а с помощью перфорации производятся отверстия на готовой детали. 
  
Горяче-оцинкованная система ULTRA креплений для скатных крыш
   Горячее цинкование – это процесс нанесения защитного цинкового покрытия путем погружения элемента черного металла в ванну с расплавленным цинком при температуре около 450 ° C. Затем цинк соединяется со сталью, создавая совершенно новый защитный слой. Из оцинкованного черного металла в дальнейшей производятся элементы системы креплений KREPMETAL.
 Основная цель горячего цинкования стали — защитить ее от коррозии, что и является одним из основных преимуществ покрытия цинковым сплавом, помимо высокой устойчивости к истиранию.
Горячее цинкование стали осуществляется сертифицированным методом ULTRA согласно ISO1461:2009.   
Составляющие конструкции креплений из горячеоцинкованной стали:
Направляющий профиль — сталь 08пс., конструкционная углеродистая, качественная, горячее оцинкованное покрытие толщиной 50-70 мкм = 800-900 грамм цинка на 1 м.кв. металла;
 Прижимы крепления модулей — алюминий;
Кронштейны — сталь горяче-оцинкованная;
Метизы конструкции — сталь горяче-оцинкованная;
Прокладки изоляционные — композитный алюминий;
Метизы алюминиевых прижимов крепления модулей — сталь нержавеющая А2.

Холодно-оцинкованные элементы креплений для солнечных панелей 
    Хотя холодное цинкование не соответствует характеристикам горячего цинкования, оно имеет свои преимущества. Холодное цинкование идеально подходит для быстрого нанесения на небольшие конструкции и компоненты. Элементы конструкции из металла холодной оцинковки сохраняют свою стойкость к появлению коррозии и механическому воздействию окружающей среды. Преимуществом креплений из холодно-оцинкованной стали является низкая стоимость. 
Составляющие конструкции креплений из холоднооцинкованной стали:
Направляющий профиль для солнечных панелей
сталь 08пс +ZN275 цинковое покрытие 25 мкм= 275 грамм цинка на 1 м.кв. металла;
Прижимы крепления модулей- алюминий;
Кронштейны — сталь оцинкованная;
Метизы конструкции — сталь оцинкованная;
Прокладки изоляционные — композитный алюминий;
 Метизы алюминиевых прижимов крепления модулей — сталь нержавеющая А2.

Алюминиевая система креплений солнечных панелей
 Алюминиевый сплав представляет собой материал для креплений, который рассчитан на долгий срок службы, особенно в местности с высокой влажностью, так как устойчив к появлению коррозии из-за воздействия влаги. Главными преимуществами креплений из алюминия являются его гибкость и малый вес.
Составляющие конструкции:
Направляющий профиль — алюминий;
Прижимы крепления модулей — алюминий;
Кронштейны — алюминий + сталь нержавеющая А2;
Метизы конструкции — сталь нержавеющая А2;
Метизы алюминиевых прижимов крепления модулей — сталь нержавеющая А2.
















Система креплений солнечных панелей на плоскую крышу
 Многие не рассматривают возможность установки солнечных панелей, так как считают, что их плоская крыша получает недостаточно прямого солнечного света для их установки. Но что, если мы скажем вам, что установка солнечных панелей на плоской крыше вполне возможна? Солнечная энергия должна быть доступным вариантом для каждого дома, предприятия и общества. Хотя солнечные системы на плоских крышах чаще всего используются на коммерческих зданиях, их можно устанавливать и на жилых домах.
В то время как солнечные фотоэлектрические системы на крыше следуют уклону существующей крыши, системы на плоской крыше требуют, чтобы установщик сам задал угол наклона. Это замечательно, так как означает, что ваша система может быть разработана для оптимальной генерации солнечной энергии. 
Идеальный угол наклона для солнечных панелей составляет около 30 градусов от горизонтали. Просто потому, что это позволяет панелям получать больше солнечного излучения в течение всего дня. При установке солнечных панелей на плоской крыше это легко достигается, поскольку солнечные панели устанавливаются на кронштейн, который наклоняет панель примерно на 30 градусов. 
ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ
Ваш дом будет получать экологически чистую и возобновляемую энергию.
Гибкость при выборе угла наклона панели, в результате чего установщик может гарантировать, что ваша панель будет расположена под соответствующим углом для поглощения оптимального количества солнечных лучей.
- Вы можете выбрать из нескольких типов солнечных панелей.
- Установка солнечных фотоэлектрических панелей на плоской крыше более незаметна и редко видна с улицы.
- Плоские крыши обеспечивают легкий доступ и много места для установки и обслуживания.
Системы креплений солнечных панелей для плоских крыш от KREPMETAL были разработаны с должным вниманием к кровельным, снеговым и ветровым нагрузкам, поэтому они соответствуют высоким стандартам безопасности. В изготовлении используются устойчивые к появлению коррозии материалы: оцинкованная сталь и алюминий.
Крепежные системы солнечных панелей на плоскую крышу подходят для многих поверхностей: бетон, битум, фольга, зеленые крыши, гравий или даже трапециевидный листовой металл.  Монтаж может осуществляется при помощи балластной системы и непосредственно к самой поверхности крыши.  
Составляющие конструкции без балласта: 
- Направляющий профиль 41х41х9х8х1,5 мм — сталь горячеоцинкованная 50-70 мкм., сталь холодно-оцинкованная 25 мкм.;
- Кронштейны — сталь горячеоцинкованная 50-70 мкм;
- Метизы крепления конструкции — сталь оцинкованная;
- Прижимы — алюминий АД-31;
- Прокладки — композитный алюминий;
- Метизы крепления модулей — сталь нержавеющая А2.
           Преимущества крепежа конструкции с балластом - защита поверхности крыши от повреждений, скорость монтажа, возможность осуществлять установку в любое время года. 
Составляющие балластной конструкции:
Тротуарный бордюр 1000*250*80 мм — бетон;
Направляющий профиль 41х41х9х8х1,5 мм 
Сталь горяче-оцинкованная 50-70 мкм., сталь холодно-оцинкованная 25 мкм.;
 Кронштейны — сталь горяче-оцинкованная 50-70 мкм;
Метизы крепления конструкции — сталь оцинкованная;
Прижимы — алюминий АД-31;
Прокладки — композитный алюминий;
Метизы крепления модулей 
сталь нержавеющая А2.

