А 

Абс-пластик (Луран, люстран, СІЛАКО, сіколак, терлуран) -термопластичний потрійний сополімер акрилонітрилу, бутадієну й стиролу (назв. Пластика утворене з початкових букв найменувань мономерів).
Автожир - літальний апарат, важчий за повітря, що підтримується в польоті за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які вільно обертаються навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні.

Аеродинамічний опір- складова аеродинамічної сили, з якою газ (повітря) діє на тіло, що рухається в ньому.

Б

Баласт- вантаж, що накладається в гондолуаеростата і поступово скидається, якщо необхідно збільшити висоту польоту.

Барокамера - камера, що герметично закривається, в якій створюється знижене (вакуумна Б.) або підвищене (компресійна Б.), — тиск. 

Біплан— літальний апарат, що має дві несучі площини, розміщені одна над одною.

Боропластики — композиційні матеріали, що містять в якості наповнювача борні волокна, впроваджені в термореактивную полімерну матрицю, при цьому волокна можуть бути як у вигляді монониток, так і у вигляді джгутів, обплетених допоміжної скляній ниткою або стрічок, у яких борні нитки переплетені з іншими нитками.

В

Вал — у техніці — одна з найголовніших деталей машин і механізмів, що обертається навколо своєї осі, призначена для передачі руху зв'язаним з нею частинам.

Варіометр— пілотажний контрольно-вимірювальний прилад, яким вимірюють швидкість підйому й зниження літального апарата.

Винищувач — бойовий літак, призначений для знищення літаків і безпілотних  засобівпротивника в повітрі.

Вібрація — рух матеріальної точки або механічної системи, при якому почергово зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух. Проявляється у вигляді механічних коливань пружних тіл.

Вінглет — невеликі додаткові елементи на кінцях крил літака у вигляді крилець або плоских шайб.

Волокно — гнучке та міцне фізичне тіло обмеженої довжини з малими поперечними розмірами, яке придатне для виготовлення пряжі та текстильних виробів.

Вуглепластики — наповнювачем в цих полімерних композитах служать вуглецеві волокна.
Г

Газогенератор — пристрій для перетвореня твердого чи рідкого палива в газоподібну форму.

Гвинтокрил— аеродинамічний літальний апарат, що дозволяє вертикальний зліт та посадку, в якому підіймальна сила створюється завдяки комбінованій несучій системі, побудованій на одному або двох несучих гвинтах та крилі.

Гідравліка – прикладна наука, що вивчає закони рівноваги та руху рідини.

Гідродинаміка — розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й тілами при їх відносному русі.

Д

Девіація - частоти, відхилення частоти коливань від середнього значення. У частотній модуляції Д. ч. зазвичай називають максимальне відхилення частоти. 

Дельтаплан - безмоторний одномісний літальний апарат у вигляді грецької літери 
«дельта» для вільного польоту (ширяння) з якої-небудь висоти (гори, вежі тощо).

Демпфер— пристрій  для зменшення розмаху (амплітуди) механічних, електричних та ін. коливань.

Дисперсна система - гетерогенна система з двох або більше фаз з сильно розвиненою поверхнею розділу між ними. Фізично неоднорідна система, що складається з дисперсійного середовища та дисперсної фази.

Довговічність –це властивість матеріалу чинити опір поступовому руйнуванню.

Допустимі напруження –це напруження, що гарантують працездатність при заданих умовах. 

Дросель –регульований опір прохідного отвору, який можна змінювати у процесі роботи гідродвигуна.

Е

Елевони- це керуючі поверхні літака, які поєднують в собі функції керма висоти (яке використовується для управління по тангажу) і елерона (управління креном).

Ж

Жароміцність- здатність матеріалу чинити опір прикладеним силам при високих температурах.

Жаростійкість- здатність металу чинити опір окисленню при високих температурах.
З

Загартованість сталі –здатність сталі отримувати макси-мальну твердість у процесі гартування.

Закрилки — відхиляючі поверхні, симетрично розташовані на задній крайці крила.

Зварювання –технологічний процес з'єднання деталей, який здійснюється при місцевому нагріванні деталей до розплавленого або пластичного стану із подальшим взаємним деформуванням

Звуковий удар, акустичний удар — це звук, асоційований з ударними хвилями, створеними надзвуковим польотом літака.

І

Інтерцептор  — пластина, розташована на поверхні крила літака як висувається чи відхиляється назовні для того щоб зірвати потік повітря.

Інженер — особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові рішення технічних проблем.


К

Кіль - служить для забезпечення бічної стійкості і керованості ЛА.

Композиційні матеріали — багатокомпонентні матеріали, що складаються з пластичної основи — матриці, і наповнювачів, які грають зміцнюючу і деякі інші ролі.

Конструкційні матеріали–це матеріали ,що використовуються для виготовлення деталей машин і споруд, у яких упроцесі експлуатації мають місце напруження від механічних, термічних та інших навантажень.

Корозія–руйнування металу під дією зовнішнього середовища.

Кривошип– ланка кривошипного механізму, яка може під час руху робити повний оберт навколо нерухомої осі. Як правило, виступає в ролі ведучої ланки важільних і зубчасто-важільних механізмів.

Крило літака — тримальнаповерхня, несиметрично обтічний профіль для створення аеродинамічної підйомної сили перпендикулярно до вектора руху літального апарату, що забезпечує політ літака

Кристалізація–перехід металів з рідкого стану в твердий.

Крихкість –властивість вантажу руйнуватися при натиску, штовханні.
М

Матриця – компонент композиційного матеріалу, який є безперервним по всьому його об’єму.

Метали–кристалічні тіла, що характеризуються високими електро і теплопровідністю та іншими властивостями.

Металознавство–це наука, що вивчає залежність між складом, будовою, властивостями металів і сплавів та закономірность їх змін під впливом зовнішніх факторів з метою вибору і створення сплавів з наперед заданими властивостями у відповідності із вимоги їх практичного використання.

Механізм–система тіл, призначена для перетворення руху одного або кількох тіл у потрібні рухи інших тіл.

Міцність - властивість матеріалів в певних межах сприймати силові навантаження без ознак руйнування.

Моноліт- Композиція, яка сприймається як цілісний нерозчленований об'єм та не позбавлена прихованої тектонічності, пластичності і ритмічності. Ними відзначаються скульптури, висічені з одного цільного блока граніту, мармуру та інших каменів (порівн. поліліт).

Н

Нормалізація –нагрівання сталі, підтримка і подальше охолодження на повітрі.
О

Обробка–це дія, спрямована на зміну властивостей об’єкта під час виконання технологічного процесу.

Опором матеріалів -називають науку про інженерні методи 

Органопластики — композити, в яких наповнювачами служать органічні синтетичні, рідше — природні і штучні волокна у вигляді джгутів, ниток, тканин, паперу і т.д.

П

Паяння–це з’єднання металевих частин молекулярним зчепленням внаслідок змочування поверхонь рідким металом.

Передаточні механізми–механізми, які служать для передачі й перетворення руху від двигунів до виконавчих механізмів.

Передача –пристрій, який виконує механічний рух матеріалів з метою заміни або полегшення фізичної або розумової праці людини. 

Пластичність–здатність металу деформуватися під дією зовнішніх сил, не руйнуючись.

Пластмаса-матеріали на основі природних або синтетичних високомолекулярних сполук.

Пластифікатори- це нелетючі рідини з низькою температурою замерзання.

Повзучість–здатність металу повільно й безперервно подовжу.

Поліаміди- це складні ланцюгові полімери, які містять амідні групи.

[bookmark: _GoBack]Політ — процесруху (переміщення) об'єкта в газоподібному середовищі, як із застосуванням реактивної тяги або інших рухових засобів, так і без цього (за інерцією).

Поршень  — циліндрична деталь насосів, компресорів, двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), що здійснює зворотно-поступальний рух всередині більшого циліндра, щільно прилягаючи до його стінок і який служить для перетворення зміни тиску газу, пари або рідини в механічну роботу, або навпаки — зворотно-поступального руху у зміну тиску.

Пресування - процес обробки тиском різних матеріалів з метою ущільнення, зміни форми, відділення рідкої фази від твердої, зміни механічних і ін. властивостей матеріалу.

Пружність–здатність металів відновлювати форму й об’єм.

Р

Радіаційна стійкість - спроможність матеріалів зберігати міцність після впливу іонізуючого  випромінювання.

Ракети - це основний вид літальних апаратів, польоти яких не потребують обов`язкової присутності атмосфери, що дозволяє використовувати їх як засіб для пересування в космічному просторі.

Редуктор –механізм, що виконує рух ланки між робочими органами машини швидкохідним двигуном.

Різьбові з'єднання –з'єднання деталей, що мають різьбу.
розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість елементів машин.

Рульова тряска - викликається також місцевими стрибками ущільнення і їх переміщенням уздовж поверхні перед кермом і на самому кермі, викликаючи вібрацію і руйнування рулів і несучих поверхонь.

С

Синхронний компенсатор–це синхронна машина, призначена для генерування реактивної енергії в мережу.

Склопластики — полімерні композиційні матеріали, армовані скляними волокнами, які формують з розплавленого неорганічного скла.

Спайність–це здатність деяких кристалів розколюватись у результаті удару по специфічним кристалографічним площинам.

Сплав–складна речовина, отримана сплавленням деяких елементів, переважно металевих. 

Стабілізатор - призначений для забезпечення поздовжньої стійкості і керованості ЛА. 

Сталь–сплав заліза з вуглецем з можливими додатками інших елементів.

Стикові шви–це шви, які з’єднують елементи стикового з’єднання при зварюванні плавленням.

Стійкість –цездатність конструкції або її елементів зберігати певну початкову форму пружної рівноваги.


Т

Таврове з’єднання–це з’єднання, в якомуторець одного елемента прилягає під кутом і приварюється до бокової поверхні другого елемента.

Твердість–опір матеріалу проникненню іншого, більш 
твердого тіла. Найбільш поширена характеристика металевих матеріалів, що визначає їх придатність і можливе призначення.

Текстоліти — шаруваті пластики, армовані тканинами з різних волокон.

Температура правлення–температура переходу металу з твердого стану до рідкого.

Температурне розширення –властивість рідини змінювати свій об’єм при зміні температури.

Теплопровідність–це здатність металів передавати теплоту від більш нагрітих до менш нагрітих ділянок тіла.

Теплостійкість –здатність виробу працювати в межах заданих температур протягом заданого часу.

Термічна обробка –технологічна операція теплової обробки матеріалів з метою досягнення заданих властивостей та будови матеріалів.

Точіння–це операція обробки різанням тіл обертання гвинтових та спіральних поверхонь.

Траверса - елемент несучої конструкції: горизонтальна балка спирається на вертикальні опори або підвішена.

Тріщини–порушення суцільності і матеріалу або виробу в результаті часткового відриву однієї частини від іншої. 

Тряска - вібрації планера літака або його частин, викликані нестаціонарними аеродинамічними навантаженнями.

Турбі́на - двигун з обертальним рухом робочого органу — ротора та безперервним робочим процесом, який перетворює механічну роботу кінетичної або внутрішньої енергії робочого тіла (пари, газу, рідини), що підводиться до нього.

У

Умова міцності–це порівняння в аналітичному вигляді стану матеріалу з відповідним показником його граничного стану.

Ф

Фенолформальдегідні смоли [-C 6H3(OH)-CH2-]n — різновид конденсаційних смол, продукти поліконденсації фенолу C 6 H 5 OH з формальдегідом CH2=O.

Ферма–це ґратчаста геометрично незмінна конструкція, призначена для роботи переважно на згин.

Фюзеляж - служить для розміщення екіпажу, вантажу, обладнання, палива і т.д. 

Х

Хвильова тряска - викликається місцевими стрибками ущільнення і хвильовим зривом, через якого перегони ущільнення вібрують і створюють нестаціонарні навантаження.

Ш

Шарнір - рухоме з'єднання тіл (наприклад, деталей механізму) чи будівельної конструкції, що допускає взаємні повороти або обертання їх, зазвичай на обмежені кути навколо їхньої загальної осі (циліндричний шарнір) або загальної точки (кульовий шарнір).

Шасі - технічний пристрій літальних апаратів (літаків, планерів, гелікоптерів), який забезпечує зліт, посадку та переміщення апарату по поверхні суші, певної конструкції (палубі корабля) або води.

Шатун - деталь, розташована між поршнем і колінчастим валом або кривошипом у кривошипно-шатунних механізмах.

Шлікер - кашеподібна, м'яка порцелянова маса, що складається з каоліну, кварцу і польового шпату, використовується у виробництві порцеляни. Змішана з водою і підфарбована глина використовувалася в давнину для розпису кераміки, також називається шлікером. В наш час використовується для виробництва промислової кераміки, наприклад для автомобільних свічок запалювання.

Шток поршня - стрижень круглого перетину, що з'єднує поршень з повзуном (крейцкопфа) у поршневих машинах (насосах, компресорах, парових двигунах, деяких двигунах внутрішнього згоряння і т.д.) або в гідропневмоциліндрах механізмів приводупоступальних переміщень.
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