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(12)  Патент Сполучених Штатів                      (10) Номер патенту: US 9,541,066 B2
      Америки                                                       (45) Дата видачі патенту: 10 січня 2017р.
       Холлі
(54)  ГЕНЕРАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ З                                                      ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ
        ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ В ПІДЗЕМНИХ ТУНЕЛЯХ       Розширений звіт про Європейський 
(76)  Винахідник: Норман Холлі, Пасадена, штат                        пошук за заявкою № 12824147.8 від 7 квітня 
         Каліфорнія (США)                                                                        2015р.; 6ст.
( * )  Примітка: З урахуванням будь-яких затримок,                   
         термін дії патенту подовжено згідно з пунктом (b)          Старший експерт – Ерік Кізл
         параграфа 154 закону 35(Патентного кодексу США)        Помічник експерта – Даніель Крістонсен
(21)  № заявки: 13/572,676                                                                (74) Повірений агент або фірма -  Loza & Losa, LLP; 
(22)  Дата подачі заявки: 12 серпня 2012р.                                   Хайді Л. Ейзенхут
(65)               Дані про попередні публікації
          US 2013/0039755 A1              14 лютого 2013р.            (57)                             РЕФЕРАТ
                       Дані про пов’язані заявки в США
(60)   № попередньої заявки: 61/523,098, подана               Описані системи та метод  для створення надійного
          12 серпня 2011р.                                                                відновлюваного джерела енергії, використовуючи 
(51)   Індекс міжнародної класифікації:                                 масовий потік повітря, що створюються в підземному
          F03D 1/02                   (2006.01)                                         просторі, через рух вагонів в підземному тунелі
          F03D 9/00                   (2016/01)                                        (наприклад, поїздів, як пасажирських, так і 
(52)  Індекс національної класифікації:                                  вантажних). Обладнання для збору мікро-маси
         CPC ……………. F03D 9/00 (2013.01); F03D 1/025           повітряного потоку можуть бути належним чином
                 (2013.01); F04B 2240/9113 (2013.01); Y02E           розміщені в підземних тунелях і можуть 
                                                                10/728 (2013/01)           використовуватися для отримання потужності 
(58)   Область пошуку                                                                 змінного або постійного струму від масованого 
          CPC …………… F03D 9/00; F03D 1/025; F03D 1/02;        повітряного потоку, створюваного рухом поїздів.
           F03D 11/04; F03D 11/00; F05B 2240/9113; Y02E        Електроенергія вироблена за допомогою такої
                10/728; F16C 19/06; F16C 33/32; F16C 19/16;       методики, може бути використана, наприклад
                                                      F16C 23/06; F16C 35/06        для тяги, щоб знизити кількість витрати електроенергії,
           USPC …………….. 384/490, 492, 445, 456                        яку було необхідно отримувати з інших джерел,
           див. файл додаток для повної історії пошуку           таких як місцеві комунальні підприємства,
(56)                           Посилання                                                  тим самим скорочуючи витрати та попит на 
                               ПАТЕНТИ США                                               виробництво електроенергії з невідновлюваних 
                                                                                                         джерел енергії.
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