Особенности анализа материнской платы  для системного блока компьютера.
       Когда мы выбираем комплектацию нашего новенького лептопа нужно в первый момент обратить внимание на модель материнской платы (motherboard) ,по простому материнки, и вместе с ней и центрального процессора. В название этой платы уже заложено ее  предназначение , потому что в эту плату устанавливают все главные микросхемы системного блока, то есть , эта плата основная платформа , влияющая на мощность компьютера и его конфигурацию. Материнская плата  в свою очередь влияет на возможности вашего персонального компьютера, способности его дальнейшей модернизации.
     Вследствие того какой тип материнской платы мы выберем и будет обусловлен вид центрального процессора и то сколько и какие дополнительные устройства мы сможем подключить, а также количество и вид оперативной памяти. В конечном счете выходит , что  всякая материнка включает в себя слот для того чтобы подключить центральный процессор , разъемы для установки планок оперативной памяти, гнезда  для видеоплаты , сетевой карты, чипсет(набор базовых микросхем логики системы), отверстия для подключения шлейфов которые связывают материнскую плату с жестким диском и приводом компакт дисков, а также слоты куда есть возможность  подключения мыши и клавиатуры.
Выбираем размер материнки
        При осмотре этот параметр нужно учесть  размер самого корпуса системного блока , куда мы будем вставлять материнскую плату , а также нужные нам слоты для конечных устройств.

    Есть три наиболее распространенных вида  форм-факторов:

1. ATX или Advanced Technology Extended.  Считается наиболее распространенным видом материнских плат , который отлично подходит при сборке актуального лептопа для использования  в быту.
2. mini-АTX. Является форм-фактором средних размеров и имеет сравнительно маленькие размеры - 17х17 см.

3. mATX – micro ATX. Это размер платы самых маленьких размеров. Он почти всегда используется для сборки конфигурации  лептопов средней производительности. То есть там где не нужно слишком много вспомогательных разъемов , широко используется для сборки офисных ПК.

Выбираем центральный процессор который поддерживается материнской платы

     В каждой материнской плате есть специальный разъем – сокет , который нужен для того чтобы установить процессор. Сокет бывает двух видов : AMD или Intel. Процессоры Intel имеют такие типы сокетов : Socket 370 (Intel Pentium THREE или Intel Celeron); Socket 423 (Pentium FOUR); Socket 470; LGA 775 (Pentium Dual Core, Pentium Core TWO Quad); LGA 11-55; LGA 11-56; LGA 13-56. Процессоры AMD такие типы : Socket A, Socket AM 2 или Socket AM 3. В данном случае все подчиняется выбору центрального процессора. Процессор каждый юзер выбирает на свой вкус, так что здесь порекомендовать что либо сложно.
Выбираем оперативную память совместимую с материнской платой

       Когда подбираем необходимую нам материнскую плату нужно проявить бдительность при выборе нужной разновидности оперативной памяти. На нынешний момент  рынок компьютерных комплектующих может предоставить две разновидности оперативной памяти : DDR3 и DDR2. При этом оперативная память DDR3 не подходит под разъем памяти DDR2, и аналогично оперативная память DDR2 не подойдет в слот памяти DDR3 . Присутствуют материнки где есть возможность установить обе разновидности оперативной памяти. Еще очень значительно  количество разъемов под оперативку, так как большее их количество значит что ваш лептоп будет производительнее, облегчается возможность дальнейшего апгрейда вашего компьютера.
      Выбираем чипсет
После выбора  процессора и оперативки следует определиться с выбором чипсета. Чипсет являет собой набор микросхем , функция которых это связь между центральным процессором и оперативкой , и с другими комплектующими ПК, то есть чипсет выполняет функцию взаимосвязи абсолютно всех систем компьютера и оказывает влияние на их работу. Состав чипсета это две микросхемы которые называются южный и северный мост.

Местонахождение северного моста  вплотную с процессором компьютера и он оказывает влияние на взаимосвязь центрального процессора , оперативки и графической подсистемой на шине AGP. Такие составные части по существу достаточно быстрые , что сказывается на их чрезмерном тепловыделении , включая северный мост. Поэтому северный мост располагается  вблизи радиатора или вентилятора. Южный мост не такой быстрый поэтому соединяется с  периферийными устройствами которые работают более медленно.
   Еще важный момент когда мы выбираем чипсет это поддерживаемый им тип памяти. На нынешний момент наиболее распространены такие типы: DDR SDRAM PC2100, SDRAM PC133 и DRDRAM PC800.Самый популярный SDRAM PC133 обладает  частотой вычисления 133 МГц и пропускной возможностью  в 1064 Мбайт/с .Более дорогая но и более мощная оперативка DDR SDRAM PC2100. Хотя SDRAM PC133 на данный момент самая современная и высокоскоростная память, которая обладает самой большой мощностью.
   Выбираем изготовителя материнской платы
     В самую последнюю очередь после того как мы определились с функционалом нашей материнской платы которую мы собираемся купить ,нужно выбрать марку изготовителя. На нынешний момент на рынке изготовителей материнских плат существуют множество компаниЙ, но самые известные и надежные только немногие : Gigabyte, Asus, Biostar и Intel. Данные изготовители могут предоставить широчайший выбор как среди моделей  наилучшего качества , так и совсем недорогих, но очень надежных материнских плат.
