Провод соединительный служит для присоединения к сети переменного напряжения до 450 В машин и приборов бытового и подобного применения. Например, подсоединение к электроприборам, электроинструментам бытового или ремонтного характера, к стиральным машинам, холодильникам и т.п.  
Прокладка провода осуществляется в пустотных каналах строительных конструкций, стальных трубах и прочее. Для прокладки электропроводки характерно использование кабеля ПВС (провод соединительный в виниловой оболочке) и провод ПВС. Изготовление провода соединительного выполняется медными изолированными жилами малого и среднего сечения, которые предварительно скручивают и покрывают ПВХ оболочкой. 
Необходимо придерживаться условий эксплуатации и монтажа провода соединительного, чтобы избежать нарушений его функционирования, а именно: 
- температурный режим окружающей среды до -25 °С;
- температура нагрева жил не должна превышать +70°С;
- срок годности провода – не менее 6 лет;
- гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 
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