	[bookmark: _GoBack]Тип солнечной панели
	Монокристаллическая  KV-220M
	Поликристаллическая  KV-220P

	Размеры
	1665х997х40 мм
	1665х997х40 мм

	Мощность максимальная, Вт
	220
	220

	Напряжение холостого хода, В
	36,7
	37

	Напряжение рабочее, В
	29
	29,3

	Ток рабочий, А
	7,6
	7,5

	Ток короткого замыкания, А
	8,45
	8,3


При использовании возобновляемых источников все большее распространение приобретает солнечная энергетика. Самая большая доля рынка приходится на панели, изготовленные из монокристаллического и поликристаллического кремния. Сравним их наиболее важные характеристики на примере модулей KV-220M и KV-220P производства ПАО “Квазар”.

Эффективность серийных (массовых) монокристаллических панелей в последнее время достигает 22%, а поликристаллических – 18%. Параметры модулей, описанных в таблице, почти не различаются, так как эффективная площадь монокристаллической панели меньше, чем поликристаллической, несмотря на одинаковые габаритные размеры. 
Это объясняется различиями в технологии производства кремниевых пластин. Заготовки для изделий, подобных KV-220M нарезаются из выращенных в особых условиях монокристаллов цилиндрической формы. Поэтому углы пластин оказываются “срезанными”, т.е. скругленными. Пластины для KV-220P, и других такого же типа, изготавливаются из кристаллического слитка кремния прямоугольной формы, что влечет за собой уменьшение отходов материала и большую полезную площадь готового модуля. Кроме того, технологический процесс изготовления слитка проще и дешевле классического процесса выращивания монокристалла.
 
