Розетка в ванной комнате: особенности установки.

Инновации и технологии не только "двигают прогресс", но и увеличивают количество бытовой техники в домах и квартирах. Причем эта техника располагается в каждой комнате, занимая все больше места и требуя все новых и новых точек подключения к электросети. Ванная комната не стала исключением, а ведь в старых постройках для этого помещения не предусмотрен выход электропитания.
В итоге, розетки в ванной комнате владельцу дома или квартиры приходится устанавливать самостоятельно. В качестве альтернативного варианта можно заказать такую розетку в магазине и вызвать электрика для ее монтажа. В любой из этих ситуаций важно знать особенности установки и эксплуатации розетки в помещении с повышенным уровнем влажности.

Соблюдаем требования безопасности.

Согласно этим требованиям, монтаж розетки в ванной комнате допустим. Однако, для такой установки потребуется использовать определенные виды электрофурнитуры и защитить ее от возможных замыканий или возникновения электрической дуги. Также необходимо провести отключение электричества перед началом монтажа, для чего предусмотрены автоматические предохранители или пробки в старых зданиях.

Обратите внимание, что розетка не только должна находиться в месте, где к ней будет комфортный доступ для подключения бытовой техники, но и обеспечиваться высокий уровень безопасности. То есть, на точку подключения не должна попадать вода, если используется смеситель или душ.
Правила монтажа розеток в помещениях с повышенной влажностью.

Как и в любых других видах монтажных работ, монтаж розетки потребует соблюдения определенных правил. Можно выделить основные требования и условия безопасного и комфортного использования розеток:
1. Внутренний монтаж. То есть, установку следует проводить внутри стены, а все элементы электрофурнитуры обеспечивать влагозащищенностью. В некоторых ситуациях актуально будет установить наружную розетку, однако, кабель будут монтироваться в стену.

2. Расстояние и высота. От ближайшей водозаборной арматуры и кранов розетка должна находиться не ближе 60 сантиметров. Высота от напольного покрытия для монтажа точки подключения электропитания в ванной будет актуальна, начиная с 1,3 метра.

3. Отдельный автомат. Следует выделить отдельный автомат для быстрого отключения или автоматического обесточивания в случае короткого замыкания либо попадания воды внутрь розетки.

4. Заземление. Этот пункт должен быть выполнен в обязательном порядке для исключения поражения током.

Выбираем розетку для ванной.
Первым условием качественного функционирования розетки в ванной комнате будет выбор оборудования, которое имеет соответствующую рабочую силу тока. То есть, следует учесть максимальную мощность бытовой техники, которая будет подключаться к этой розетке. Эти параметры легко найти на корпусе элемента электрической арматуры или изучив его характеристики перед покупкой в описании.

Важно подчеркнуть, что выбор качественной розетки, которая легко выдержит длительную работу ваших приборов и оборудования – это одно из главных условий для обеспечения безопасности. Не следует также забывать о наличии заземляющего контакта. Цена одного из важнейших элементов электротехнической фурнитуры легко окупится за счет длительной эксплуатации.
Не менее важным фактором комфорта и длительности эксплуатации будет выбор двух точек подключения приборов. Если у вас несколько бытовых приборов или оборудования в ванной комнате, то актуально сразу приобрести двойную розетку. При этом, не следует забывать о расчетах суммарной мощности приборов, которые могут быть подключены и эксплуатироваться одновременно.
Наша компания "Eco-system" предлагает одинарные и двойные розетки известных торговых марок, которые оснащены заземляющим контактом и могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Вы можете выбрать такую розетку со всей необходимой электротехнической арматурой и провести монтаж в кратчайшие сроки с обеспечением высокого уровня безопасности.
Монтажные работы.
К особенностям монтажных работ по установке розетки в ванной комнате можно отнести несколько факторов:

1. Крепление. При установке розетке следует тщательно затягивать все шурупы и саморезы. Усилие должно быть достаточным для того, чтобы розетка выдержала нагрузку с подключенным кабелем или кабелями и, не слишком большим для исключения срыва резьбы.

2. Крышка. Для повышения безопасности эксплуатации можно использовать розетки, оснащенные крышкой или решеткой, которая исключит попадание воды внутрь электрофурнитуры.
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