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[bookmark: _Toc88478629]Вступ
Алкани або насичені вуглеводні – це сполуки Карбону з Гідрогеном, в молекулах яких кожен атом Карбону на з’єднання з сусіднім атомом Карбону витрачає лише один зв’язок; при цьому всі вільні валентності насичені Гідрогеном. Всі атоми Карбону знаходяться в sp3-гібридному стані.
[bookmark: _Toc88478630]Перші представники алканів
Отже, перший представник метан СН4. Безбарвний газ (н. У.), Який не має запаху, малорозчинний у воді. Метан є основною складовою частиною природного газу. він широко використовується в якості промислового і побутового палива, а також служить важливою сировиною для хімічної промисловості. З метану отримують ацетилен, метиловий спирт, формальдегід, хлороформ, чотирихлористий вуглець, газову сажу і інші речовини.
Але метан — це не лише паливо з великою теплотворною здатністю, а й цінна хімічна сировина. З метану добувають вуглець (сажу) — для виготовлення гуми, друкарської фарби. У результаті каталітичної реакції метану з водяною парою утворюється суміш карбон(ІІ) оксиду й водню, відома у промисловості як синтез-газ: [image: https://uahistory.co/pidruchniki/velychko-chemistry-10-class-2018-profile-level/velychko-chemistry-10-class-2018-profile-level.files/image064.jpg]
Синтез-газ піддають переробці з метою вилучення водню, який використовують у процесі синтезу амоніаку та гідроген хлориду. Унаслідок хімічної переробки синтез-газу добувають метанол, з нього — формальдегід, що є сировиною для виробництва пластичних мас.
З метану добувають етин (ацетилен): [image: https://uahistory.co/pidruchniki/velychko-chemistry-10-class-2018-profile-level/velychko-chemistry-10-class-2018-profile-level.files/image065.jpg]
Газоподібні алкани  (С1 – С4 )використовують як паливо (метан або пропан – бутанова суміш). Дані алкани, подібно метану, широко використовують в хімічній промисловості в якості сировини для отримання етилену, пропілену, бутадієну та інших речовин, що мають важливе практичне значення. Стиснутий пропан застосовується як паливо, для зварки і як моторне паливо. Метан і етан перетворюють крекінгом в ацетилен і етилен.
 Рідкі насичені вуглеводні — основна складова бензину, дизельного палива, а також рідкі вуглеводні використовують як моторне паливо та як розчинники.
[bookmark: _Toc88478631]Галогенпохідні алканів. Їхнє застосування наведу в таблиці нижче
	CH3Cl, хлорметан, метилхлорид
	Хладоагент у холодильних машинах, метилюючий реагент в органічному синтезі метилцелюлози, силіконів
	Наркотична

	C2H5Cl, хлоретан, етилхлорид
	Розчинник жирів, олій, смол, восків, ЛП
	Місцевоанестезувальна, наркотична

	CHCl3, хлороформ, трихлорметан
	Розчинник у хімічному виробництві, екстрагент БАР з рослинної сировини, жирів, смол, алкалоїдів, ЛП
	Для інгаляційного наркозу, наркотична

	CF3CHBrCl, фторотан, 1,1,1-трифтор-2-хлор-2-брометан
	ЛП
	Для загального наркозу

	CHCl=CCl2, трихлоретилен
	Розчинник для знежирення матеріалів, екстрагент олій, жирів, восків
	Сильна наркотична

	CF2=CF2, тетрафтор-етилен, перфторетилен
	У виробництві тефлону (фторопласту-4)
	Подразнює слизові оболонки ВДШ

	ClCH2CH2Cl, 1,2-дихлоретан
	Розчинник
	Наркотична, призводить до ураження печінки

	CHCl2–CHCl2, 1,1,2,2-тетрахлоретан
	Розчинник жирів, олій, смол, каучуку
	Подразнює очі, слизові оболонки дихальних шляхів, ШКТ; адсорбується шкірою, зумовлює появу дерматозів

	CH2Cl2, хлористий метилен, метиленхлорид
	Розчинник полімерних матеріалів
	Наркотична

	CCl4, тетрахлорид вуглецю, чотирихлористий вуглець
	Розчинник жирів, олій, смол
	Призводить до ураження печінки та нирок

	CH2=CH–CH2Cl, алілхлорид, хлористий аліл, 3-хлорпропен-1
	У виробництві епіхлоргідрину, гліцерину, циклопропану, ЛП
	Високотоксична речовина, уражає печінку, нирки, нервову, серцево-судинну, бронхолегеневу системи

	C6H5Cl, хлорбензол
	У виробництві фенолу, аніліну, ДДТ, лікарських речовин, розчинник
	

	C6H5CH2Cl, бензил-хлорид, хлорметил-бензол
	У виробництві бензилового спирту, естерів бензойної кислоти, барвників
	Подразнює слизові оболонки дихальних шляхів, очей, шкіру



Петролейний ефір - суміш рідких насичених аліфатичних вуглеводнів, головним чином розгалуженого будови складу С5-С6. отримують шляхом відгону легких фракцій бензину. Використовують як розчинник смол, жирів, ефірних масел і інших неполярних речовин.
Вищі алкани входять до складу мастил, вазеліну, парафіну. Суміш ізомерних пентанів і гексанів має назву петролейного ефіру й застосовується як розчинник.
Циклогексан також широко використовується як розчинник і для синтезу полімерів (капрон, найлон). Циклопропан використовують для наркозу. Сквалан – високоякісне мастило, компонент фармацевтичних і косметичних препаратів, адсорбент у газорідинній хроматографії.
[bookmark: _Toc88478632]Вуглеводні нафти
Нафта являє собою суміш гомологів метану з числом вуглеців у ланцюзі від С1 до С30 - С40.  Природний газ, звільнений від газового бензину зрідженням під тиском або поглинанням маслом в скрубберах, складається з метану ( головна складова частина ), етану, пропану, бутану і ізобутану; крім того він містить змінні кількості двуокису вуглецю і азоту, а іноді і гелій. Внаслідок того, що температури кипіння нижчих парафінів, а також азоту і гелію сильно відрізняються один від іншого, компоненти природного газу вдається ефективно розділяти шляхом зрідження і наступної фракційної перегонки під тиском при низькій температурі. 
Окрім аліфатичних вуглеводнів, нафта містить різні кількості циклопарафінів, відомих в нафтохімії під загальною назвою нафтени 
Для характеристики складу бензину використовують також визначення густини: найвища густина властива ароматичним вуглеводням ( бензол - 0,89 ), а найменшу густину мають нормальні парафіни ( н-гексан - 0,66 ); циклічні вуглеводні посідають проміжне положення ( густина циклогексану 0,78 ). Ще один з методів аналізу грунтується на тому, що ароматичні вуглеводні можна доволі легко відділити від парафінів і нафтенів адсорбцією. Згідно іншого методу, склад ароматичних вуглеводнів визначають за їх здатністю поглинання сірчаною кислотою: P2O5
Взаємодія вуглеводнів з киснем супроводжується виділенням енергії. Цей процес є основою використання бензину в якості палива для двигунів внутрішнього згряння. Кількість тепла, що виділяється при згорянні 1 моль речовини зростає із збільшенням розмірів молекули,
Октанове число будь - якого палива показує, скільки відсотків ізооктану містить штучна суміш ізооктану з н-гептаном, яка при випробовуванні в особливих умовах у стандартному одноциліндровому двигуні має такі ж детонаційні властивості. Вивчення багатьох синтетичних вуглеводнів показало, що в ряді алканів октанове число зменшується з подовженням ланцюгу і збільшується з її розгалуженням.
[bookmark: _Toc88478633]Висновок
Насичені вуглеводні застосовуються і в інших галузях народного господарства: становлять значну частку моторного та ракетного пального; хороші розчинники; є основною базою для одержання різноманітних органічних сполук; важливою сировиною у процесах одержання напівпродуктів для виробництва пластмас, синтетичних каучуків та волокон, мийних засобів та ін. Насичені вуглеводні нормальної будови використовують як поживний субстрат у мікробіологічному синтезі білка з нафти.
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Фармацевтична енциклопедія  - https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3186/galogenopoxidni-vuglevodniv
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