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 ПРИНТЕР 
CITIZEN СЕРІЇЇ CL-E700
ШВИДКИЙ I НАДПОТУЖНИЙ ПРИНТЕР 
ДЛЯ ДРУКУ ЕТИКЕТОК І [image: image4.jpg]


ШТРИХ-КОДІВ 
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	ТЕХНІЧНІ ДАНІ
	  Параметри друку

	  Шрифти і графіка
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	Технологія друку:
	- Шрифти: 8 растрових, 1 масштабований 
термічна
термічна,
термотрансферна
Штрих-коди

термічна,
термотрансферна
- Одновимірні штрих-коди
- Двовимірні штрих-коди
203 dpi
203 dpi
Інтерфейси

300 dpi
· Порт USB 2.0
· Ethernet 10/100
200 мм/с
150 ÷ 200 мм/с
150 мм/с
Програмне забезпечння


	
	CL-E720 DT
	

	
	CL-E720
	

	
	CL-E730
	

	
	Роздільна здатність:
	

	
	CL-E720 DT
	

	
	CL-E720
	

	
	CL-E703
	

	
	Макс. швидкість друку:
	

	
	CL-E720 DT
	

	
	CL-E720
	

	
	CL-E730
	

	Характеристика
	Макс. ширина друку:
* Макс. довжина друку:
Фізичні характеристики

Kорпус: Ширина: Глибина: Висота:
Вага: CL-E720 CL-E720 CL-E730
Робочі параметри
Температура роботи: Температура транспортування / зберігання
Відносна вологість
· роботи:
· зберігання:
  Параметри етикетки

Макс. зовн. діам. рулона: 
Вн. діаметр рулона: Товщина матеріалу: Ширина матеріалу: Типи матеріалу:
          Оформлення

матеріалу
          Датчик матеріалу:
  Параметри стрічки

Довжина стрічки Ширина стрічки
Зовн. діам. рулона Вн. діаметр рулона Намотування стрічки:
	104 мм
- EtiLABEL Basic
1800 ÷ 4013 мм
- Драйвери Windows
  Cтандартне обладнання

сталевий
250 мм
- РК-дисплей з підсвічуванням
458 мм
- Датчик матеріалу: відступ між етикетками,
261 мм                            відблиск, надріз
· Пам’ять SDRAM стандартно 32 MB
· Flash-пам’ять стандартно 16 MB
10 кг
11 кг
11 кг
Функції та аксесуари

· Послідовний порт
· Паралельний порт
· ETHERNET Premium
0 ÷ 40 °C
- Wireless LAN
-Розділювач етикеток
– 20 ÷ 60 °C
- Різець
- Інтерфейс Wireless LAN 802.11
30 ÷ 80 %
5 ÷ 85 %
* в залежності від моделі та емуляції
127 мм
мін. 25 мм
0,0635 ÷ 0,254 мм
19,5 ÷ 118,0 мм
самоклейний папір з висічкою
 мітки, суцільний на рулоні або складуваний 
відступ між етикетками, відблиск, надріз
360 м
51 ÷ 114 мм
74 мм
25,4 мм барвником всередину, барвником назовні

	Серія CL-E700 – це новий випуск принтерів середнього класу, що заповнюють прогалину між настільними та промисловими принтерами.
Серія представлена двома моделями  термотрансферних принтерів – CL-E720 i CL-E730, а також моделлю термопринтера CL-E720DT. Пристрої здійснюють друк етикеток шириною до 118 мм з роздільною здатністю 203 або 300 dpi.
Завдяки стабільному сталевому корпусу принтер не піддається впливу зовнішніх механічних подразників, завдяки чому ідеально підходить для використання в жорстких промислових умовах. У принтері втілено інноваційний дизайн Hi-Lift™, завдяки якому заміна витратних матеріалів дуже проста. У цій ситуації блок формування зображення можна нахиляти під кутом аж 90 °.
Застосована у принтері технологія ARCP запобігає зминанню стрічки під час друку. Принтер може бути додатково оснащений автоматичним різцем або розподілювачем етикеток для легкого процесу експлуатації.
BASIC Interpreter дозволяє підготовлювати програми і записувати їх безпосередньо в пам’яті пристрою і тим самим використовувати принтер без необхідності підключення до комп’ютера.
Технологія Cross-Emulation дозволяє автоматично переключати принтер на емуляцію з Datamax та Zebra.
	
	

	
	
	ДИСТРИБУЦІЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОФІСУ,


	
	
	          НАВЧАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



	
	ТзОВ “ETISOFT”
	тел.: 32 332 80 20;  32 332 80 40
KRS: nr 0000138415

	
	44-100 м. Глівіце, вул. Шара, 21
	факс: 32 332 80 01
NIP: 631-23-62-213

	
	
	e-mail: marketing@etisoft.com.pl
GIOŚ: nr E 0002897 WBW

	
	
	       www.etisoft.com.pl
Акціонерний капітал: 5 млн злотих


ТЕРМО- І ТЕРМОТРАНСФЕРНІ ПРИНТЕР





переваги


міцний, металевий корпус


легкість експлуатації


дисплей LCD


низька вартість експлуатації


технологія ARCP


вбудований блок живлення





застосування


промисл. етикетки


логіст. етикетки


інформ. етикетки


штрих-коди








Друк зі швидкістю до 200 мм/с	Інтуїтивний інтерфейс – дисплей LCD	Металевий корпус, легкість експлуатації	Порт USB 2.0 i Ethernet 10/100 (стандартно)





  CITIZEN СЕРІЇ CL-E700	
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