Как наносить шпатлевку
На вопрос о том, как наносить шпатлевку, ответ может быть только один: в точном соответствии с инструкцией по применению.
Что она предполагает? Она предполагает проведение ряда последовательных операций, которые нужно проводить задолго до того, как вы начнете покрывать поверхность готовой субстанцией. Вне зависимости от того, какая шпатлевка выбрана:
· базовая или финишная;
· гипсовая, полимерная, цементная, алкидная;
· для внутренней или фасадной отделки.
Первый шаг. Подготовка поверхности
Она должна быть сухой и, по возможности, максимально чистой: очищенной от пыли, копоти, грязи, отрывающихся частиц краски или штукатурки.
Грунтовку наносят в 1-2 слоя. Если поверхность сильно впитывает влагу, процедуру повторяют несколько раз.
Шаг второй. Подготовка смеси
Для ее приготовления нужна только сухая смесь и вода (если используется готовая шпатлевка, этот шаг можно пропустить). Добавление других компонентов исключено, так как они могут изменить первоначальные свойства шпатлевки.
В подготовленную емкость высыпают нужный объем порошка, воду и перемешивают до получения однородной пластичной субстанции (обычно это занимает около 2-5 минут). Оставляют на пару минут, а затем вторично перемешивают. 
В зависимости от готовящихся объемов и наличия механических приспособлений, смесь перемешивают вручную или с помощью миксера либо дрели со специальной насадкой. 
Шаг третий. Нанесение шпатлевки.
Для этой цели используют широкие и узкие металлические, пластиковые либо резиновые шпатели (оптимальный вариант – версии из нержавеющей стали). Крупные участки удобнее отделывать большим шпателем, для углов и труднодоступных участков предпочтительнее небольшие.
Положение шпателя по отношению к отделываемой поверхности зависит от толщины накладываемого слоя шпатлевки. Хотите, чтобы слой получился толще, уменьшайте угол наклона. И, наоборот: увеличивая угол наклона шпателя к отделываемой поверхности, вы уменьшите толщину слоя материала.
Наносить шпатлевку можно вертикально и горизонтально, держа шпатель таким образом, чтобы одна его сторона находилась немного ниже второй.
Если на участке имеются выбоины, швы, вначале заделывают их, затем наносят слой базовой шпатлевки толщиной в 5-7 мм и оставляют для высыхания (примерно на сутки). 
После полного высыхания первого пласта можно наносить следующий. Чаще всего получается 2-3 слоя. При этом нужно следить за тем, чтобы «пути» их нанесения шли не параллельно, а пересекались друг с другом.
Толщина последнего, финишного слоя не должна превышать 1-2 мм. Для его нанесения используют специальную финишную шпатлевку. От базовой она отличается более мелкой фракцией частиц.
Шаг четвертый. Выравнивание поверхности
Высохшую поверхность обрабатывают нулевой наждачной бумагой, теркой или шлифмашиной — в итоге она должна получиться ровной, без шероховатостей и царапин, то есть «без сучка и задоринки».
Шаг пятый (не обязательный). Последний штрих
Он подразумевает окончательную отделку поверхности: окрашивание, оклеивание обоев.
Шаг шестой (обязательный). Уборка мусора и остатков стройматериалов 
[bookmark: _GoBack]Если ремонтные работы закончены, весь мусор выбрасывают в мусоропровод. Готовые и неиспользованные шпаклевочные смеси — тоже, так как их нельзя смывать в унитаз — они могут засорить трубы.
