Блок 1

Виробництво та продаж промислових
газових та твердопаливних котлів по Україні
Давайте ми передзвонимо

Економія в 4 рази витрат на технологічний пар за допомогою твердопаливних парових котлів
"Бент-Айрон"

Окупність до 4-х місяців

Автономна робота (до 72 год без ручного керування)

Вихід на робочий режим з холодного стану за 10-15 хв

Система очищення та видалення золи

Можуть працювати на різному біопаливі: пелета, лушпиння, тріска деревини

Отримайте Безкоштовно консультацію спеціаліста з розрахунку економії та окупності обладнання при роботі на різних видах палива

Отримати консультацію

Дізнатись вартість обладнання




Блок 2 Меню

Головна
Пропонуємо
Твердопаливний котел
Виготовлення змійовиків
Газовий котел
КОТЕЛЬНЯ «ПІД КЛЮЧ»
Мікродифузорний газовий пальник
Про нас 
Порівняння котлів
Отримати прорахунок
Послуги
Акції
Відео відгуки
 Контакти



Блок 3

Ми хочемо бути максимально корисними для Вас, тому:

Міжнародна сертифікація виробництва котлів ISO 9001 / ТУ та гарантійні умови.
Вся продукція випускається на підставі ТУ (технічних умов), а сам процес виробництва відповідає міжнародним стандартам якості та безпеки ISO 9001. Гарантія діє на повну функціональність та працездатність котлів, а також можемо здійснити постачання будь-якої запчастини протягом 1 дня.

Наші фахівці виїжджають до вас на об'єкт для презентації та консультації
Для детального знайомства з завданнями Вашого виробництва наші фахівці можуть приїхати до Вас на об'єкт і провести детальну консультацію, оцінку умови та презентувати рішення яке найкраще підходить під Ваші задачі.

Кредитні та лізингові програми
Бент-Айрон акредитовані в основних банках України. Також ми співпрацюємо з лізинговими компаніями. Ви можете оформити кредит на всі котли з нашого асортименту. Детальну інформацію Вам може надати наш менеджер

Отримати консультацію по виїзду фахівця
Дізнатися докладніше


Блок 4

Промисловий твердопаливний котел «Бент-Айрон»
Технічні характеристики:

Продуктивність: від 1200 кг пари до 12 т пари
Потужність: від 860 кВт до 10 мВт
Основний вид палива: пеллета, тріска, тирса, лушпиння соняшника
Тиск пари: до 16 бар (опційно до 100 бар)
Температура пари: до 240 ° С (опційно до 440° С)
Високий ККД котла: 86%
Вихід на робочий режим за 20-30 хвилин після включення
Тип теплоносія:
- паровий (теплоносій - вода з температурою від 110° С до 440° С)
- термомасляні (теплоносій масло з температурою до 350° С)

Отримати консультацію по обладнанню


Блок 5

Відеоогляд переваг і вигоди використання твердопаливного котла

Принцип роботи парогенератора Бент-Айрон

Переваги парогенераторів Бент-Айрон


Блок 6
Промисловий термомасляний котел «Бент-Айрон»
Технічні характеристики та переваги:
Потужність: від 300 кВт до 10 мВт
Види палива:
- газоподібне паливо: природний газ, зріджений, піролізний, біо, синтез газ
- рідке паливо: дизель, мазут, відпрацьоване масло
- комбіноване паливо: газподібне та рідке
- тверде паливо (біопаливо): пелета, тріска деревени, лушпиння соняшника
Високий ККД котла: 86-92%
Вихід на робочий режим за 5-10 хвилин після включення
Зміна потужності: 2-3 хвилини

Енергоефективність та вигоди від використання:
- можливість працювати на високій температурі (до 350°С)
- автономність роботи (котел може працювати без ручного керування)
- можливість встановлення на вулиці (не має потреби в котельній)
- висока теплова інерція (рівномірна підтримка температури під час всього технологічного процесу)


Блок 7
Виготовлення спіральних теплообмінників (змійовиків) під індивідуальне замовлення
Наша компанія виготовляє теплообмінники з багатошаровим намотуванням при заданих кроках навивки з використанням однієї, двох або трьох труб одночасно. Діаметром від 100 мм до 3000 мм і довжиною до 5000 мм. Всі теплообмінники відрізняються високою якістю, завдяки впровадженню передових технологій зварювання, гнуття, термообробки.


Блок 8

Промисловий газовий котел «Бент-Айрон»
Технічні характеристики та переваги:
Продуктивність: від 350 кг пари до 12 т пари
Потужність: від 300 кВт до 10 мВт
Основний вид палива:
- газоподібне паливо: природний газ, зріджений, піролізний, біо, синтез газ
- рідке паливо: дизель, мазут, відпрацьоване масло
Високий ККД котла: 92%
Вихід на робочий режим за 5-10 хвилин після включення
Тип теплоносія:
- паровий (теплоносій - вода з температурою від 110° С до 440° С )
- термомасляні (теплоносій масло з температурою до 350 ° С)
Енергоефективність та вигоди від використання:
- автономна робота без постійної присутності обслуговуючого персоналу з можливістю віддаленого управління
- можливість роботи в режимі СТАРТ-СТОП
- діапазон регулювання потужності від 20% до 100% дозволить при не високій потужності отримувати необхідне кількості пари без перевитрати палива


Блок 9

Відеоогляд переваг і вигоди використання "Газового котла"


Блок 10

КОТЕЛЬНЯ «ПІД КЛЮЧ» від компанії «Бент-Айрон»
КОТЕЛЬНЯ «ПІД КЛЮЧ» від компанії «Бент-Айрон» - це блокова установка з прямопотоковим паровим котлом в комплекті з системою хімводопідготовки, баком запасу води для котла, деаератором, електроустаткуванням і автоматикою.

Основні переваги:

- відсутність необхідності будувати фундаменти та зводити будівлю - вигода економія до 70% витрат
- для установки не потрібен проект - вигода економія до 500 тисяч грн
- можливість встановити близько до виробничої лінії - вигода відсутність втрат на транспортування тепла
- мобільність переміщення дозволить перевозити на інші об'єкти
- монтаж проводиться за 1 день

Дізнатись вартість


Блок 11

Мікродіфузорний газовий пальник
Призначений для високоефективного та екологічно чистого спалювання природного газу

Переваги використання:

- висока стійкість процесу горіння при будь-якому навантаженні (від 20% до 100%)
- низький робочий тиск газу (до 1,0-2,0 кПа)
- використання підігрітого повітря - продумана аеродинаміка забезпечує високу довговічність



Блок 12

Економічні вигоди та переваги експлуатації прямоточного котла

Витрати палива нижче до 30% ніж у аналогів на ринку
Попередній підігрів повітря і високоефективний теплообмінник з примусовою циркуляцією живильної води через змійовик, і мінімальні радіаційні втрати забезпечують максимальну ефективність.

Автоматичне очищення котла і видалення золи
Провести всі необхідні процеси з очищення та видалення золи з котла допоможе функція автоочищення. Додатковий персонал для роботи в котельні та обслуговування котла на постійну зайнятість не потрібно, що заощадить витрати на робочу силу.

Автономна робота і безпека
Котел працює до 72 годин без ручного управління і присутності обслуговуючого персоналу, за рахунок чого скорочуються операційні витрати на утримання персоналу. Також Ви можете коригувати параметри роботи котла під час роботи.


Блок 13
Завдяки зусиллям конструкторів і багаторічному досвіду у сфері виготовлення спіральних теплообмінників для прямопотокових котлів, - ми застосовуємо кращі інженерні рішення для створення високоефективних котлів, які не мають аналогів на ринку.

Якість наших продуктів і послуг забезпечено наявністю високотехнологічної оснащеністю власного виробництва, сертифікованими фахівцями високого рівня і контролем якості виготовлення продукту на кожному етапі виробництва.

Зв’язатись з керівником компанії


Блок 14

Порівняння переваг прямоточного котла «Бент-Айрон» і аналогів на ринку

Прямоточний твердопаливний котел 
Прямоточний газовий котел
Жаротрубний котел

Паропродуктивність
Робочий тиск, бар
Сухість пари %
Вид палива
Витрати палива на виробіток 1т пари
ККД з економайзером %
Температура вихідних газів
Старт із холодного стану до 100% роботи
Перехід котла із навантаження 30% до 100%
Діапазон модуляції
Можливість установки у виробничому приміщенні
Необхідна площа підлоги для котла



Блок 15

Отримайте прорахунок економії витрат на паливо при установці котла для Вашого підприємства
Отримати прорахунок економії


Блок 16
Послуги нашої компанії
Безкоштовна консультація по обладнанню
Кваліфікований фахівець нашої компанії проконсультує Вас з питань підбору обладнання для Вашого виробництва, розповість про перевагу експлуатації котлів і порахує вигоду від використання.

Доставка та установка протягом 5 днів по всій Україні
Фахівці з досвідом понад 10 років здійснять доставку в будь-яку точку України, а також зроблять всі необхідні роботи з встановлення котлоагрегату.

Інструктаж персоналу та налаштування обладнання
Наші фахівці проведуть запуск і технічне налагодження обладнання. Налаштують режим горіння відповідно до паливу. Проведуть інструктаж Вашого персоналу. Після чого котел працюватиме автоматично.


Блок 17
[bookmark: _GoBack]Подивіться відео відгуки наших клієнтів про вигоди використання котлів
Відгук клієнта


Блок 18
Наші контакти
Україна, Житомирський район, село Іванівка, Провулок Шкільний 5

Залишилися питання?
Наш фахівець відповість на них протягом 15 хвилин

Політика конфіденційності
© 2022 Котлозавод «Бент-Айрон» Всі права захищено


Заповніть форму,
щоб отримати консультацію нашого фахівця протягом 15 хвилин
Передзвоніть мені

Заповніть форму,
щоб отримати прорахунок економії витрат, і ми передзвонимо протягом 15 хвилин для уточнення інформації
Отримати прорахунок

Заповніть форму,
і ми передзвонимо Вам протягом 15 хвилин для консультації по обладнанню
Отримати консультацію

Заповніть форму,
І ми передзвонимо Вам протягом 15 хвилин для консультації по виїзду спеціаліста

Заповніть форму,
щоб дізнатися докладніше про кредитну програму, і ми передзвонимо Вам протягом 15 хвилин для консультації
Дізнатися докладніше

Заповніть форму,
І ми передзвонимо Вам протягом 15 хвилин для консультації
Дізнатися вартість

Отримати прорахунок

Blok 1
Produkcja i sprzedaż przemysłowych kotłów gazowych i na paliwo stałe na Ukrainie
Oddzwońmy

Oszczędność 4-krotności kosztów pary technologicznej dzięki kotłom parowym na paliwo stałe "Bent-Iron"

Zwrot do 4 miesięcy

Praca autonomiczna (do 72 h bez ręcznego Sterowania)

Wyjście z zimnego stanu w 10-15 minut

System czyszczenia i usuwania popiołu

Mogą pracować na różnych biopaliwach: pellet, łuska, zrębki

Uzyskaj bezpłatną konsultację specjalisty w zakresie obliczania oszczędności i zwrotu sprzętu podczas pracy na różnych paliwach

Uzyskaj poradę

Sprawdź koszt sprzętu


Blok 2 Menu

Główny
Oferować
Kocioł na paliwo stałe
Produkcja cewek
Kocioł gazowy
KOTŁOWNIA "POD KLUCZ"
Mikrodifuzorowa Lutownica Gazowa
O nas
Porównanie kotłów
Uzyskaj błąd w obliczeniach
Świadczenie
Akcja
Video-recenzje
Kontakt



Blok 3

Chcemy być dla Ciebie jak najbardziej użyteczni, dlatego:

Międzynarodowa certyfikacja produkcji kotłów ISO 9001 / ТУ i warunki gwarancji.
Wszystkie produkty są produkowane w oparciu o ТУ (warunki techniczne), a sam proces produkcji jest zgodny z międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa ISO 9001.
Gwarancja dotyczy pełnej funkcjonalności i sprawności kotłów, a także możemy dostarczyć dowolne części zamienne w ciągu 1 dnia.

Nasi specjaliści udają się do Twojego obiektu w celu prezentacji i konsultacji.
Aby szczegółowo zapoznać się z zadaniami Twojej produkcji, nasi eksperci mogą przyjść do Twojego obiektu i przeprowadzić szczegółowe konsultacje, ocenę warunków i przedstawić rozwiązanie, które najlepiej pasuje do Twoich zadań.

Programy kredytowe i leasingowe
Bent-Iron akredytowane w głównych bankach Ukrainy. Współpracujemy również z firmami leasingowymi. Możesz ubiegać się o kredyt na wszystkie kotły z naszej oferty. Szczegółowe informacje może udzielić nasz kierownik

Uzyskaj konsultację w sprawie wyjazdu specjalisty
Dowiedz się więcej


Blok 4

Przemysłowy kocioł na paliwo stałe "Bent-Iron"
DANE TECHNICZNE:

Wydajność: od 1200 kg pary do 12 t pary
Moc: od 860 kW do 10 mw
Główny rodzaj paliwa: pellet, zrębki, trociny, łuski słonecznika
Ciśnienie pary: do 16 bar (opcjonalnie do 100 bar)
Temperatura pary: do 240 ° C (opcjonalnie do 440° c)
Wysoka sprawność kotła: 86%
Wyjście do trybu pracy w 20-30 minut po włączeniu
Rodzaj chłodziwa:
- parowy (chłodziwo-woda o temperaturze od 110° C do 440° c)
- olej termiczny (olej przenoszący ciepło o temperaturze do 350° C)

Uzyskaj porady dotyczące sprzętu

Blok 5

Przegląd wideo korzyści i korzyści z używania kotła na paliwo stałe

Zasada działania generatora pary Bent-Iron

Zalety generatorów pary Bent-Iron


Blok 6
Przemysłowy kocioł termomasłowy "Bent-Iron"
Dane techniczne i zalety:
Moc: od 300 kW do 10 mW
Rodzaje paliw:
- paliwo gazowe: gaz ziemny, skroplony, piroliza, bio-gaz, gaz syntezowy
- paliwa płynne: olej napędowy, olej opałowy, olej odpadowy
- paliwo kombinowane: gazowe i płynne
- paliwa stałe( biopaliwa): pellet, zrębki, łuska słonecznika
Wysoka sprawność kotła: 86-92%
Wyjście do trybu pracy w 5-10 minut po włączeniu
Zmiana mocy: 2-3 minuty

Efektywność energetyczna i korzyści z użytkowania:
- możliwość pracy w wysokiej temperaturze (do 350°C)
- autonomia pracy (kocioł może pracować bez ręcznego Sterowania)
- możliwość montażu na zewnątrz (nie wymaga kotłowni)
- wysoka bezwładność cieplna (równomierne utrzymywanie temperatury podczas całego procesu technologicznego)

Blok 7
Produkcja spiralnych wymienników ciepła (wężownic) na indywidualne zamówienie
Nasza firma produkuje wielowarstwowe wymienniki ciepła w określonych krokach uzwojenia przy użyciu jednej, dwóch lub trzech rur jednocześnie.
O średnicy od 100 mm do 3000 mm i długości do 5000 mm. Wszystkie wymienniki ciepła są wysokiej jakości dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologii spawania, gięcia, obróbki cieplnej.


Blok 8

Przemysłowy kocioł gazowy " Bent-Iron»
Dane techniczne i zalety:
Wydajność: od 350 kg pary do 12 t pary
Moc: od 300 kW do 10 mw
Główny rodzaj paliwa:
- paliwo gazowe: gaz ziemny, skroplony, piroliza, bio-gaz, gaz syntezowy
- paliwa płynne: olej napędowy, olej opałowy, olej odpadowy
Wysoka sprawność kotła: 92%
Wyjście do trybu pracy w 5-10 minut po włączeniu
Rodzaj chłodziwa:
- parowy (chłodziwo-woda o temperaturze od 110° C do 440° C )
- olej termiczny (olej przenoszący ciepło o temperaturze do 350 ° C)
Efektywność energetyczna i korzyści z użytkowania:
- autonomiczna Praca bez stałej obecności personelu obsługującego z możliwością zdalnego sterowania
- możliwość pracy w trybie START-STOP
- zakres regulacji mocy od 20% do 100% pozwoli na uzyskanie wymaganej ilości pary przy niskiej mocy bez nadmiernego zużycia paliwa


Blok 9

Wideo Przegląd zalet i korzyści korzystania z"kotła gazowego"


Blok 10

KOTLOWNIA "POD KLUCZ" firmy Bent-Iron»
KOTLOWNIA «POD KLUCZ» od firmy "Bent-Iron" jest to jednostka blokowa z bezpośrednim przepływem kotła parowego wraz z systemem uzdatniania wody chemicznej, zbiornikiem wody do kotła, odgazowywaczem, sprzętem elektrycznym i automatyką.

Główne zalety:

- brak konieczności budowania fundamentów i wznoszenia budynku-korzyść oszczędność do 70% kosztów
- do instalacji nie jest potrzebny projekt-korzyść oszczędności do 500 tysięcy UAH
- możliwość instalacji blisko linii produkcyjnej-korzyść brak strat w transporcie ciepła
- mobilność ruchu pozwoli na transport do innych obiektów
- instalacja odbywa się w 1 dzień

Poznaj koszt


Blok 11

Microdifuzorny palnik gazowy
Zaprojektowany do wysokowydajnego i przyjaznego dla środowiska spalania gazu ziemnego

Korzyści z używania:

- wysoka stabilność procesu spalania przy każdym obciążeniu (od 20% do 100%) Gorenje
- niskie ciśnienie robocze gazu (do 1,0-2,0 kPa)
- zastosowanie ogrzewanego powietrza-przemyślana aerodynamika zapewnia wysoką trwałość



Blok 12

Korzyści ekonomiczne i zalety eksploatacji kotła przepływowego

Zużycie paliwa niższe do 30% niż w przypadku odpowiedników na rynku
Podgrzewanie powietrza i wysokowydajny wymiennik ciepła z wymuszonym obiegiem wody zasilającej przez wężownicę oraz minimalne straty promieniowania zapewniają maksymalną wydajność.

Automatyczne czyszczenie kotła i usuwanie popiołu
Funkcja automatycznego czyszczenia pomoże przeprowadzić wszystkie niezbędne procesy czyszczenia i usuwania popiołu z kotła. Dodatkowy personel do pracy w kotłowni i konserwacji kotła na stałe nie jest wymagany, co pozwoli zaoszczędzić koszty pracy.

Autonomiczna praca i bezpieczeństwo
Kocioł pracuje do 72 godzin bez ręcznego sterowania i obecności personelu konserwacyjnego, co zmniejsza koszty operacyjne utrzymania personelu. Możesz także dostosować parametry pracy kotła podczas pracy.


Blok 13
Dzięki staraniom projektantów i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji spiralnych wymienników ciepła do kotłów przepływowych, stosujemy najlepsze rozwiązania inżynieryjne do tworzenia wysokowydajnych kotłów, które nie mają sobie równych na rynku.

Jakość naszych produktów i usług jest zapewniona przez obecność zaawansowanego technologicznie wyposażenia własnej produkcji, certyfikowanych specjalistów na wysokim poziomie oraz kontrolę jakości wykonania produktu na każdym etapie produkcji.

Skontaktuj się z dyrektorem firmy


Blok 14

Porównanie zalet kotła bezpośredniego "Bent-Iron" i analogów na rynku

Bezpośredni kocioł na paliwo stałe
Kocioł gazowy przepływowy
Kocioł żaroodporny

Wydajność pary
Ciśnienie robocze, bar
Suchość pary %
Rodzaj paliwa
Zużycie paliwa na wytworzenie 1 T pary
Sprawność z ekonomizerem %
Temperatura gazów wychodzących
Start od zimna do 100% pracy
Przejście kotła z obciążenia 30% do 100%
Zakres modulacji
Możliwość montażu w pomieszczeniu produkcyjnym
Wymagana powierzchnia podłogi dla kotła

Blok 15

Uzyskaj błędne obliczenie oszczędności kosztów paliwa podczas instalacji kotła dla Twojej firmy
Uzyskaj błędne obliczenie oszczędności


Blok 16
Usługi naszej firmy
Bezpłatne konsultacje dotyczące sprzętu
Wykwalifikowany specjalista naszej firmy doradzi Ci w doborze sprzętu do twojej produkcji, opowie o zaletach eksploatacji kotłów i obliczy korzyści z użytkowania.

Dostawa i instalacja w ciągu 5 dni na terenie całej Ukrainy
Specjaliści z ponad 10-letnim doświadczeniem dostarczą w dowolne miejsce na Ukrainie,a także wykonają wszystkie niezbędne prace przy instalacji kotła.

Szkolenie personelu i konfiguracja sprzętu
Nasi specjaliści przeprowadzą uruchomienie i regulację techniczną sprzętu. Ustaw tryb spalania zgodnie z paliwem.Gorenje Odprawi twój personel.
Następnie kocioł będzie działał automatycznie.


Blok 17
Obejrzyj wideo opinii naszych klientów na temat korzyści płynących z używania kotłów
Opinia klienta


Blok 18
Nasze kontakty
Ukraina, rejon Zytomierski, wieś Iwanówka, Zaułek Szkolny 5
Masz jakieś pytania?
Nasz specjalista odpowie na nie w ciągu 15 minut

Polityka Prywatności
© 2022 Kotlozavod "Bent-Iron" Wszelkie prawa zastrzeżone

Wypełnij formularz,
aby uzyskać poradę naszego specjalisty w ciągu 15 minut
Oddzwoń do mnie

Wypełnij formularz,
aby uzyskać błędne obliczenie oszczędności kosztów, a my oddzwonimy w ciągu 15 minut w celu wyjaśnienia informacji
Uzyskaj błąd w obliczeniach

Wypełnij formularz,
a my oddzwonimy w ciągu 15 minut na konsultację sprzętową
Uzyskaj poradę

Wypełnij formularz,
A my oddzwonimy w ciągu 15 minut na konsultację w sprawie wyjazdu specjalisty

Wypełnij formularz,
aby dowiedzieć się więcej o programie kredytowym, a my oddzwonimy w ciągu 15 minut na konsultację
Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz,
A my oddzwonimy w ciągu 15 minut na konsultację
Poznaj koszt

Uzyskaj błąd w obliczeniach
