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0.1.4.1. Терміни і визначення

Авіаційна робота - робота повітряного судна, у якій повітряне судно використовується для спеціальних робіт, таких як сільськогосподарські, будівельні, скидання, фотографування, огляд, спостереження і патрулювання, повітряна реклама і льотне навчання. При виконанні авіаційних робіт на борту може знаходитися обмежене число осіб. Ця робота не класифікуватиметься як комерційне авіаційне перевезення або корпоративна авіація, якщо кожна особа при цьому бере відповідну участь у виконанні цього виду авіаційних робіт.

	
Аеродром (віртодром) (далі - аеродром) - ділянка суші або водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки, споруди і устаткування), який призначений повністю або частково для прибуття, відправлення і руху повітряних суден.

Аеродром ізольований - аеродром, який географічно ізольований і не має придатного запасного аеродрому в радіусі, що відповідає даному типу повітряного судна.

	

	Аеронавігаційний запас палива - резерв палива понад розрахункову кількість для польоту від аеродрому вильоту до аеродрому призначення.


	Базова станція - структурний підрозділ Авіакомпанії, призначений для організації і контролю наземного обслуговування рейсів у базовому аеропорті, і що має для даних цілей необхідні людські та матеріальні ресурси.


	Базовий аеропорт (аеропорт базування) - аеропорт, з якого експлуатант виконує регулярні рейси під власними позивними більше як за одним напрямом, і має власну базову інфраструктуру для підготовки ПС до польоту.


	Біологічна ніч - період часу між 22.00 і 06.00, який починається ввечері і закінчується вранці за місцевим часом базового аеропорту.


	Бортовий самописець - будь-який тип самописця, встановленого на повітряному судні в цілях доповнення розслідування пригоди/інциденту.


	Бортпровідник - член екіпажу повітряного судна (в Авіакомпанії - Член екіпажу пасажирської кабіни), який, відповідно до JAR - OPS 1, повинен перевозитися на борту в цілях виконання обов’язків, призначених оператором або Командиром ПС, в інтересах безпеки пасажирів, але який не є членом льотного екіпажу.


	
[bookmark: _GoBack]Вантаж - вантажем, відносно комерційного авіаційного перевезення, є будь-яка власність, включаючи тварин або пошту, що перевозяться повітряним судном, за винятком літакового майна і супроводжуваного багажу.

Вантажний літак - будь-який літак, призначений для перевезення, крім членів екіпажу, тільки вантажу, пошти і багажу.

Вертикальна видимість - максимальна відстань від поверхні землі до рівня, з якого вертикально вниз видно об’єкти на земній поверхні.


	Висота нижньої межі хмар - відстань по вертикалі між поверхнею суші або води і нижньою межею найнижчого шару хмарності, які знаходяться на висоті нижче 6000 м (20000 ft) і захоплюють більше як половину неба. У разі, коли нижню межу хмар визначити неможливо, слід керуватися вертикальною видимістю.

Висота прийняття рішення (Нп.р. (ВПР) або DH/DA) - встановлена абсолютна або відносна висота, на якій має бути розпочатий маневр відходу на друге коло у разі, якщо до досягнення цієї висоти командиром повітряного судна не був установлений необхідний візуальний контакт з орієнтирами для продовження заходження на посадку або положення повітряного судна в просторі, або параметри його руху не забезпечують безпечної посадки.

	Скорочення DH/DA застосовуються тільки у випадках, коли йдеться про точний заходження на посадку. При цьому DH відраховується від рівня порогу злітно-посадкової смуги, а DA від середнього рівня моря.

	

	Повітряне судно - це літальний апарат, який підтримується в атмосфері за рахунок взаємодії з повітрям відмінним від повітря відбитого від поверхні землі, і спроможний маневрувати у тривимірному просторі.

	

	Повітряне судно (варіант) - термін, використовуваний при сертифікації льотного складу, ПС, що означає тип, однаковий з базовою сертифікованою моделлю, що має модифікації, які не призводять до істотних змін льотних характеристик, керування або зміни складу екіпажу, але такими, спричиняють серйозні зміни у використанні устаткування і льотних процедурах.

	

		Повітряне судно (тип) - усі повітряні судна однакової базової розробки, включаючи всі модифікації таких, за винятком тих модифікацій, які призводять до зміни керування або льотних характеристик або зміни складу екіпажу.



Час блока - період часу між часом початку блока і часом закінчення блока.

Час зльоту - час від моменту збільшення режиму роботи двигунів на початку розгону.

Час початку блока - час моменту першого руху ПС за допомогою власної або зовнішньої тяги з метою зльоту.
Час закінчення блока - момент останньої зупинки наприкінці польоту з установкою на гальма (колодки) і вимиканням двигунів.
Час посадки - час у момент звільнення ППП, або час моменту повної зупинки наприкінці пробігу після посадки, що настало раніше. 
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