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ergonomisches Design durch
abgesenkte Motorachsen

5 Jahre Garantie, sofern der Scanningtisch
im System mit der TANGO Steuerung
betrieben wird

anwendungsbezogen auswechselbare
Tischeinsatze, auch fur Mikrotiterplatten
und 4 Objekttrager

ergonomical design due to

lowered motor axes

5 years guarantee, if the scanning stage is
operated in the system with the

TANGO controller

exchangeable stage inserts for different kinds
of applications, also for well plates or 4slides
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Controller TANGO Desktop

DRIVE

RGO
pedienelement ERC YORIVE

e EROC
Operating Device '





Покращ свій мікроскоп

· Період

· Мірний столик

· Ричаги контролю

· Обслуговуючі пристрої

· Фокусуючі напрями, шляхи переведені на електричний привід

· Мікроманіпулятори

· Автоматичне обслуговування вилучення проб зразків

Пілот ІК 75 × 50

· компактний інтегрований Танго регулятор

· інтегровані лінійні вимірювальні системи для більшої точності 

· ергономічне порогова система контролю

· рішення єдиного кабеля:

комунікація між стадією та ПК в додачу до підведення електричного струму, все по одному           гнучкому кабелі

· мульти-адаптація:

       поєднаний зі всіма поточними прямими мікроскопами

· операції однією рукою:

       повзунок (предметне скло ) можна вводити (вставляється )в тримач об'єкта лиш однією рукою 

· поверхні Керасіст без зносу
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Integrierter Tischtrieb

Integrierte TANGO Steuerung
Integrated Stage Control

Integrated TANGO Controller

kompakte, integrierte TANGO Steuerung
integrierte lineare Messsysteme
fur hochste Genauigkeit
ergonomische Bedienung uber
integrierten Tischtrieb
Einkabel-Lésung:

Kommunikation zwischen Tisch und
Steuerung sowie Stromversorgung
zusammengefasst in einem flexiblen Kabel
Multi-Adaption:

kompatibel zu allen gangigen
aufrechten Mikroskopen
Einhandbedienung:

Objekttrager kann mit einer Hand

in den Objekthalter geschoben werden
verschleiBfreie CERASIST® Oberflache

compact, integrated TANGO controller
integrated linear measuring systems
for highest accuracy

ergonomical operation via
integrated stage control

Single Cable Solution:
communication betwee
plus electricity supply, @
flexible cable
Multi-Adaptation:
compatible with al :
One-Handed Operation:

slide can be inserted int0 object holde”

using one hand only

CERASIST® surface, free of wear

n stage and controller
|l in one single.

| current upright micmscopes




Скан 130 × 86
· ергономічний дизайн відповідний до нищих цін мотору
· 5 років гарантії якщо  стадія сканування оперується в системі з танго регулятором/датчиком

· Змінна платформа (предметний столик)  служить для різних видів аплікацій а також для 4 слайдів
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