Основные характеристики Scheppach МS 216 А

На сегодня торцовочная пила МS 216A, предназначенная для сверхбыстрого и ультраточного распила древесины, ламината, винилита и цветмета, является одной из наиболее совершенных бытовых торцовок. Опциональность агрегата не имеет равных благодаря поворотному верстаку, возможности коррекции скорости распила, наклону и наличию лазерного луча для повышенного качества реза.
Пила Scheppach эргономичная и компактная, преимуществом которой является стол из прочного и легкого литого алюминия;без проблем выполняет диаметральный разрез, угловой, косой распил и многие другие непростые задачи. Небольшие размеры, рабочая простота и бюджетная цена делают данную торцовку приоритетом при выборе инструмента для бытовых небольших мастерских при изготовлении заборов, кухонной мебели, оконных рам, дверей без изъянов.
Немецкий производитель Scheppach чрезвычайно популярен в Украине ввиду добротности, надежности, безвредности и долговечности разрабатываемых торцовочных пил. Электроинструменты данной компании характеризует высококачественная сборка, обдуманность каждого звена комплектации и экономичная стоимость. 
Синхронный электромотор

Синхронный двигатель с легкостью выдерживает сетевые колебания напряжения и частое использование при повышенных нагрузках. Экологически чистый выносливый мотор обладает малым потреблением реактивной энергии, низким шумовым коэффициентом, защищен от перегрузок и коротких замыканий. Во время длительной перегрузки срабатывает автоматическое отключение электромотора, запуская его снова только после полного цикла охлаждения. Работа мотора обеспечивается подключением к обычной сети, а его мощность в 1700 Вт дат возможность распиливать не только древесину, но и металлический материал. 
Двухскоростная производительность

Значительным преимуществом торцовочной пилы МS 216 А является возможность установки необходимой частоты циркуляции пильного диска. Оценив сложность предстоящей работы и предполагаемую плотность заготовки, оператор выбирает нужную скорость. Чаще всего, при работе с металлическими изделиями, её уменьшают.
Угловой рез

Пильная головка вместе с диском может осуществлять наклон до 45о. Это необходимая функция, так как торцевание материала должно проводиться исключительно под углом. 
Поворотный верстак

По краю поворотного стола пилы Scheppach размещена градуированная шкала, с помощью которой возможно выставить максимально точный угол - на 45о в обе стороны. Сверхточная линейка позволяет предельно аккуратно выполнить горизонтальный распил под необходимым углом. 
Поворотный верстак

По краю поворотного стола пилы Scheppach размещена градуированная шкала, с помощью которой возможно выставить максимально точный угол - на 45о в обе стороны. Сверхточная линейка позволяет предельно аккуратно выполнить горизонтальный распил под необходимым углом. 
Указательный лазерный луч

Функция лазерного указателя расположена возле нарезного круга, луч включается одномоментно с диском и помогает контролировать линию реза оптимально ровно и сверхточно. 
Диск с твердосплавными зубьями

Одна из составляющих пилы - остро заточенный диск с 48 зубцами и аппарат для его смены. Твердосплавный диск, диаметром 21,6 см и стандартным посадочным отверстием, оснащен припайками из карбида, что обеспечивает значительную глубину пропила в 6,5 см. Функция блокировки струбцины гарантирует быструю и безопасную смену нарезного круга. 
Пылесборник

Отходы производства, такие как стружка и мельчайшие частицы мусора значительно снижает уровень распила и наносят вред здоровью мастера, поэтому наличие в комплектации пилы от Scheppach пылесборника - весьма необходимая добавочная функция. 
