6 Программируемый терморегулятор для теплого пола terneo pro
Общее описание прибора
Программируемый терморегулятор для теплого пола terneo pro предназначен для регулирования обогрева помещения с помощью электрического кабеля – система теплый пол. Также, с помощью датчика контроля температуры воздуха в помещении, программируемый регулятор может управлять электрическими нагревателями (панели инфракрасные, конвекторы, масляные обогреватели).
Использование прибора
Программируемый регулятор тернео можно настроить с помощью функции – ручное управление, установив диапазон температур по воздуху 5°С-35 С °, по полу 5°С-60°С. Также регулятор на теплый пол terneo pro имеет режим таймер и отъезд. Купив программируемый регулятор для теплого пола, Вы можете запрограммировать терморегулятор на неделю, в зависимости от потребностей. При отсуствии людей в помещении, расход электроэнергии можно свести к минимуму. Реле контроля температуры имеет функцию блокировки от нежелательного вмешательства и функцию открытого окна, – если окно открыто, термостат теплого пола отключит обогрев через 30 минут. Функция предварительного прогрева позволит программируемому регулятору тернео включить отопление, основываясь на данных за предыдущие дни. Все данные отображаются на жидкокристаллическом монохромном дисплее. Максимальная мощность нагрузки на терморегулятор – 3000 Вт, максимальный ток нагрузки – 16 А.
Особенности монтажа
Терморегулятор программируемый для теплого пола тернео предназначен для установки в сухом помещении. Монтируется реле контроля температуры на стенку в монтажную коробку, недалеко от электрического кабеля теплого пола. Схема подключения питающей электрической проводки и термодатчика теплого пола прилагается к изделию. Терморегулятор тернео имеет эстетичный внешний вид, небольшие габариты – 60˟60˟25 мм и легко впишется в дизайн квартиры.

7 Терморегулятор для котла terneo rk
Общее описание прибора
Терморегулятор для котла terneo rk – это термореле для управления отопительным электрическим котлом. Тернео рк актуально устанавливать при модернизации старого отопительного котла, чтобы увеличить его КПД. С помощью тернео рк можно поддерживать нужную температуру, управляя гистерезисом от 1°С до 25°С.
Использование прибора
Термостат rk позволяет контролировать и поддерживать постоянную температуру в диапазоне от -55°С до +125°С. Температура контролируется в месте расположения термодатчика, который прилагается к терморегулятору для котла rk. На цифровом информационном табло можно наблюдать показатель температуры на отопительном элементе в данный момент, и регулировать ее. С помощью регулировки гистерезиса можно добиться в отапливаемом объекте более устойчивой температуры. Например, если Вам надо, чтобы температура в комнате не выходила за показатели 20°С-23°С, то задается величина – гистерезис 3. Благодаря термореле terneo rk, при 20°С отопительный электрокотел включится, при 23°С он выключится. Так можно задать любой диапазон температур. Благодаря этой функции, теморегулятор rk в комплексе с таймером широко применяется в различных сушильных камерах и сушильных шкафах. 
Особенности монтажа
Терморегулятор для котла terneo rk монтируется в специальный шкаф на дин-рейку в сухом и незапыленном помещении. Термореле rk монтируется после установки и проверки нагрузки. Терморегулятора для котла нужно использовать с УЗО и автоматическим выключателем для увеличения безопасности и защиты от короткого замыкания. Схема подключения прилагается к устройству. Питающий электрокабель должен быть сечением не более 2,5 мм². Чтобы уменьшить нагрузку на клеммы термореле, лучше использовать мягкий кабель типа ПВС. Провод затягивать в клеммах нужно с помощью отвертки с жалом не более 3 мм, чтобы не нарушить клеммы.

8 Реле напряжения ZUBR R116у
Общее описание прибора
Реле напряжения Zubr R116у предназначен для индивидуальной защиты от скачков напряжения в питающей сети электроприборов и оборудования. Некоторые бытовые электроприборы имеют систему вольт контроль. Но цена многих из них достаточно велика, и, чтобы не подвергать их ненужному риску, имеет смысл защитить их с помощью Zubr реле напряжеия.
Использование прибора
Защита от перепадов напряжения в сети зубр разработана для обеспечения безопасной эксплуатации бытовой техники (холодильников, телевизоров, стиральных машин) и другой техники, болезненно реагирующей на отклонения показателей электрической сети. Задать нижнюю и верхнюю границу напряжения можно с помощью панели кнопок. Если питающее напряжение выйдет за эти параметры, Zubr R116у отключит электроприбор за 0,05 с. при повышении, и за 1,2 с. – при понижении напряжения. Если подключить функцию «Pro» – профессиональная функция, то зубр реле не будет отключать напряжение при безопасных отклонениях. Нужно купит зубр, если ваша квартира не оборудована общей защитой от перенапряжения, или у вас старая и ненадежная электропроводка. Максимальная мощность нагрузки на Zubr реле напряжения – 3000 Вт, максимальный ток нагрузки – 16 А. Вся информация выводится на электронный экран. Реле напряжения зубр помещено в корпус из белого тугоплавкого пластика и имеет эстетический дизайн и сопротивляемость к механическим воздействиям.
Особенности монтажа
Установка защит от перепадов напряжения зубр не требует привлечения специалиста. Зубр реле нужно просто включить в электрическую розетку, а вилку защищаемого электроприбора в разъем реле. Помещение, где будет эксплуатироваться защита от перенапряжения Zubr R116у, должно быть сухим и не запыленным. Инструкция по эксплуатации и технический паспорт прилагается к Zubr реле.

9 Терморегулятор для инкубаторов Terneo EG
Общее описание прибора
Терморегулятор для инкубаторов terneo eg специально разработан для регулирования нагревательным элементом и поддержания температуры, имитирующую условия высиживания яиц. Точность поддержания границ температур обеспечивается наличием в terneo eg пропорционального интегрально-дифференциального регулятора.
Использование прибора
 С помощью датчика температуры для инкубатора показания снимаются непосредственно с места закладки яиц. Датчик снабжен кабелем длиной 2 метра. Показатель текущей температуры отображается на электронном табло. Шаг изменения температуры – 0,1°С, максимальная мощность нагрузки – 500 Вт. В терморегуляторе тернео предусматривается возможность включения звуковой сигнализации как дополнительного оповещения при отклонении температуры от заданных границ. Можно заблокировать кнопки управления цифрового терморегулятора, чтобы исключить случайное отключение прибора. При обрыве или коротком замыкании термодатчика, терморегулятор подаст звуковой и информационный сигнал, продолжая работать в штатном режиме. При перегреве внутри корпуса, терморегулятор для инкубатора terneo eg автоматически отключится – при 80°С и включится – при понижении температуры до 60°С. Границы регулируемых температур от 34°С до 39°С.
Особенности монтажа
Подключение цифрового терморегулятора для инкубатора в розетку не требует привлечения квалифицированного специалиста. К термореле eg  прилагается инструкция по эксплуатации и схема подключения. Помещение, в котором будет установлен цифровой терморегулятор, должно быть сухим и не запыленным.Чтобы защитить terneo eg от короткого замыкания и не нарушить инкубационный процесс, перед термореле нужно поставить автоматический выключатель. Для защиты человека от поражения утечками электрического тока в производственном помещении нужно поставить УЗО.

10 Реле напряжения ZUBR D16
Общее описание прибора
Реле напряжения zubr d16 предназначено для защиты группы потребителей электрической энергии от скачков напряжения в питающей сети. При выходе показателей напряжения от заданных значений, реле zubr отключит нагрузку.
Использование прибора
Zubr d16 используется для защиты от скачков напряжения в квартире. Купив зубр, Вы можете обезопасить свою бытовую технику от выхода из строя при аварийных перепадах напряжения. Номинальная мощность нагрузки на реле напряжения 3000 ВА, номинальный ток 16А. Рассчитать мощность всех потребителей электрической энергии в квартире можно с помощью формулы, указанной в инструкции zubr реле напряжения. Задать граничные показатели напряжения можно от 120 В до 280 В. При выходе за эти параметры, реле d16 отключит нагрузку в течение 0,05 с. для нижнего и 1,2 с. для верхнего предела. На электронное табло выводится вся текущая информация о текущем напряжении в сети, о заданных параметрах, о величине последнего аварийного отключения. Задавать исходные данные можно с помощью панели кнопок. Цифровое реле напряжения zubr d16 помещено в пластиковый корпус белого цвета, имеет эстетический внешний дизайн и хорошо впишется в интерьер вашей квартиры.
Особенности монтажа
Монтаж реле отсекателя скачков напряжения производится в специальном шкафу на дин-рейку в сухом помещении квалифицированным специалистом. Если есть вероятность попадания влаги на zubr реле напряжения, нужно предусмотреть защиту реле от брызг во всех направлениях. Клеммы реле d16 рассчитаны на сечение кабеля 16 мм². Чтобы уменьшить нагрузку на зажимные клеммы, лучше использовать мягкий провод типа ПВС. Защиту от скачков напряжения нужно использовать в комплексе с автоматическим выключателем и УЗО (устройство защитного отключения). Схема подключения этих элементов прилагается к zubr реле.


