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Все велосипедисты хоть раз сталкивались с проблемой проколов велосипедной камеры. Особенно, если Вы любитель ездить за городом, в лесах и т.д. Ведь самые большие «вредители» камеры – осколки стекла, гвозди, проволока, колючки разных растений. И бывают очень неприятные ситуации, когда колесо прокололось далеко от дома или мастерской. Можно попробовать заклеить самому, сейчас мы разберем как это сделать. 

Виды проколов:

- острый предмет – часто оставляет почти невидимый след на камере
- порезы больших размеров – такие порезы зачастую не подлежат заклеиванию. Обычно в таких случаях, повреждается и покрышка которая ремонту уже не подлежит.
- «змеиный укус» - такое бывает если камера приспущена. Это 2 пореза, возникших вследствие «закуса» камеры между ободом и покрышкой. Переезд бордюра, может стать причиной такого. 
- порез камеры внутри -  торчащая спица, например.

Типы латок

- самоклеющиеся латки – работает по типу наклейки
- латки с клеем – к таким латкам в комплекте идет клей (подойдет и любой клей для резины)

Как заклеить камеру

В первую очередь нужно осмотреть покрышку на наличие посторонних предметов – вынуть колючки, осколки и т.д. Затем, снять покрышку и аккуратно достать камеру. Лучше еще изнутри проверить, не осталось ли там ничего.
В идеале, если Вы выезжаете далеко от дома, взять с собой запасную камеру, если в поход – но лучше несколько. Но когда по каким-то причинам ее нет, тогда латки должны быть обязательно. 
Накачайте пробитую камеру и попробуйте на слух определить место прокола, затем прощупайте пальцем. Можно смочить камеру – на месте прокола пойдут пузырьки. В домашних условиях опустите ее в воду. 
Подготавливаем камеру к приклеивании латки – место приклеивания должно быть сухим. Затем зачистить его наждачной бумагой (в комплекте к латкам она присутствует) и если есть чем – обезжирить.
После выполнения подготовки, наносим на камеру клей, спустя пару минут можно приклеивать латку (самоклеющуюся просто приклеить), и прижать пальцами секунд на 30.
Можно устанавливать камеру и покрышку назад. Важно, чтобы она не была перекручена и хорошо накачайте. 

