<h1>Твердотопливные котлы длительного горения</h1>
Если у вас назрел вопрос замены топливного агрегата, или вы проектируете отопительную систему, мы рекомендуем купить котел длительного горения. Современное оборудование этого вида отличается высоким КПД, большой загрузкой, экономным расходованием горючего и простотой в обслуживании. Ниже мы расскажем, какие твердотопливные котлы существуют, и чем они отличаются.
<h2>Классические котлы на дровах</h2>
Этот класс наиболее распространен в силу простоты конструкции и низкой цены. Оборудование нельзя назвать аппаратами долгого горения, сжигание происходит обычным способом снизу вверх. В качестве сырья используют не только дрова, но и торфобрикеты, уголь, пеллеты. Эту технику производят с нижней и верхней загрузкой.
Недостатками классического оборудования является невысокая производительность, которая зависит от влажности и зольности древесины. За котлом на дровах необходимо чаще присматривать, догружать горючими материалами и регулярно очищать от не прогоревших остатков. Также следует периодически чистить от сажи дымоходы.
Традиционные твердотопливные котлы на древесине имеют минимальную цену, простую конструкцию, но меньший КПД. Нуждаются в частой загрузке древесины или другого сырья, и в постоянном контроле состояния.
<h2>Твердотопливные котлы пиролизного типа</h2>
Способ пиролизного разложения горючих органических материалов использован в работе твердотопливных котлов долгого горения. Он основан на двухэтапном сжигании топлива. На первом из них горючие материалы при очень высокой температуре не горят, а пережигаются без доступа воздуха. Полученный на выходе этого процесса пиролизный газ поступает в топку, где смешивается с воздухом и горит с образованием большого количества тепла. От этого тепла нагревается накопительный бак с водой.
 Преимущество таких твердотопливных котлов заключается в максимально полном и эффективном использовании топливных материалов. Даже при невысоком качестве сырья остается очень мало золы, горение происходит без выделения парниковых газов и сажи. Вся система регулируется микропроцессором и требует минимального вмешательства.
Примером пиролизных твердотопливных котлов может служит оборудование польского предприятия MetalErg. Эта компания производит несколько десятков наименований котлов на дровах, которые отличаются ценой, мощностью и конструктивными особенностями. Все аппараты оборудованы вентиляторами и специальной системой подачи воздуха. Горение происходит по противоточному принципу, благодаря чему достигается КПД на уровне 80-85%. В зависимости от модели оборудование имеет боковую или верхнюю загрузку.
<h2>Твердотопливный котел с горением по типу “свеча”</h2>
Метод сжигания, при котором огонь распространяется сверху вниз, принято называть “свечой”. Твердотопливные котлы этого вида производит польская компания Wichlacz. В этом оборудовании предусмотрена вертикальная загрузка топлива и послойная система подачи воздуха, начиная с верхнего слоя. По мере прогорания верхнего слоя тление опускается вниз, при этом газы, которые выделяют тлеющие нижние слои, также сгорают и повышают теплоотдачу.
Процесс тления “свечкой” контролируется автоматикой, настраивается пользователем. Номинальный КПД согласно техническому паспорту доходит до 85%. Долгое горение биотоплива и большой объем топки позволяют производить загрузку 1 раз в 12-72 часа. Обслуживание техники не требует постоянного присмотра, достаточно задать параметры горения, и система поддерживает режим автоматически.
Модельный ряд состоит из аппаратов различной производительности. Их устанавливают как в частных домах общей площадью до 100 кв.м., так и в производственных помещениях площадью до 9000 квадратных метров. При выборе и покупке твердотопливного котла длительного горения принимайте к сведению кубатуру здания и состояние теплоизоляции.
<h2>Общие преимущества котлов на дровах долгого горения с вертикальной загрузкой</h2>
Описанные твердотопливные котлы долгого горения имеют несколько общих черт и преимуществ. К ним относятся:
1. Использование разного биотоплива любого качества, в том числе сырой древесины, угольной крошки, шелухи, соломы, мусора.
2. Минимальное образование золы.
3. Отсутствие в результате горения сажи и парниковых газов.
4. Удобная закладка топлива, в том числе верхняя загрузка.
5. Направленный поток воздуха к зонам сжигания.
6. Большая вместимость топки.
7. Автоматическое поддержание заданного режима работы и температуры теплоносителя.
8. Минимальное вмешательство персонала в работу техники.
9. Легкое обслуживание.
10. Высокий КПД на уровне 82-89%.
Сравнительно высокая цена современного оборудования быстро окупается за счет экономного использования топлива. Исчезает зависимость от поставок дорогого газа или электроэнергии. Экономические расчеты и отзывы пользователей, которые уже купили котел длительного горения, доказывают оправданность такого шага.
<h2>Как и где купить котел длительного горения</h2>
Специалисты нашего предприятия помогут выбрать подходящий твердотопливный котел, выполнят качественный монтаж и подключение. Современная техника рассчитана на длительный срок эксплуатации, не менее 20 лет, не требует сложного обслуживания и постоянного надзора.
Твердотопливный котел следует выбирать по принципу соответствия мощности и объема помещения. Высокая энергоэффективность обеспечивает потребности в тепле согласно заявленным параметрам. Не имеет смысла приобретать оборудование с большим запасом мощности и платить более высокую цену. Правильно подобранный и установленный агрегат окупается в очень сжатые сроки.
